사용자 설명서

검색

홈팩스암호를 넣어서 전송하기(암호 송신)

# 암호를 넣어서 전송하기([암호 송신])

- 암호 송신에 대해
- 조작 순서

## 암호 송신에 대해

암호 송신은, 암호를 넣어서 팩스를 전송하는 기능입니다. 암호로 팩스 통신 상대를 제한하고 있는(폐쇄형 네트워크 수신 기능을 설정하고 있는) 장치에 보낼 경우에 사용합니다.

#####

- 전송처가 폐쇄형 네트워크 수신(암호) 기능을 가지고 있는, 저희 회사의 기종일 때만 사용할 수 있습니다.

- 사전에 전송처의 폐쇄형 네트워크 수신 암호 확인이 필요합니다.

- 암호 송신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  중계 전달, 친전 통신, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- 이 기기는 폐쇄형 네트워크 수신 기능을 사용해서 팩스의 통신처를 제한할 수 있습니다. 폐쇄형 네트워크 수신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[암호 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. 전송처의 폐쇄형 네트워크 수신 암호를 키패드로 입력하고, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.