사용자 설명서

검색

홈문제 해결팩스 수신을 할 수 없다

# 팩스 수신을 할 수 없다

장애의 내용 | 체크 포인트 | 대처 방법
--- | --- | ---
수신을 할 수 없음. | 전원이 켜져 있습니까? | 이 기기의 주전원 스위치를 확인하십시오. 허브를 사용하고 있는 경우는, 허브의 전원도 확인하십시오.
ErP 자동 전원 OFF 상태로 되어 있지 않습니까? | ErP 자동 전원 OFF 상태로 되어 있으면, 작업의 수신을 할 수 없습니다. Power 키를 눌러서 ErP 자동 전원 OFF 상태를 해제하십시오. ErP 자동 전원 OFF에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.
수동 수신으로 설정되어 있지 않습니까? | [수신 모드]가 [수동 수신]으로 설정된 경우는, 수동으로 수신하십시오.
모듈러 케이블은 올바르게 연결되어 있습니까? | 모듈러 케이블이 빠져 있지 않습니까? 모듈러 케이블의 연결을 확인하고, 빠져 있는 경우는 연결하십시오.
[근거리 수신]이 유효로 되어 있지 않습니까? | [근거리 수신]이 유효로 되어 있는 경우는, 특정 상대로부터의 팩스만 수신합니다. 관리자에게 문의하십시오.
전송하는 쪽에서 F-코드로 올바르지 않은 SUB 주소가 전송되어 있지 않습니까? | 친전 박스나 중계 박스가 설정되어 있는 경우, 올바르지 않은 SUB 주소를 수신하면, 통신 오류가 발생하고, 수신할 수 없는 경우가 있습니다. 전송하는 쪽에서 SUB 주소의 설정을 확인하십시오.
프린트 되지 않음. | PC-FAX 수신이 설정되어 있지 않습니까? | PC-FAX 수신에서 저장된 박스를 확인하십시오.
TSI 수신 분배가 설정되어 있지 않습니까? | TSI 수신 분배로 저장된 박스를 확인하십시오.
강제 메모리 수신이 설정되어 있지 않습니까? | 강제 메모리 수신이 설정되어 있는 경우에는, [강제 메모리 수신] 박스에서 팩스를 인쇄하십시오. 강제 메모리 수신의 상세에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.
용지가 놓여 있습니까? | 용지가 없는 경우에는, 용지 보급 아이콘이 점등되고, 메모리로 수신한 팩스가 축적됩니다. 용지를 보급하십시오.
용지가 막혀 있지 않습니까? | 용지 걸림이 발생하고 있는 경우에는, 메모리로 수신한 팩스가 축적됩니다. 막혀 있는 용지를 제거하십시오.
토너가 없습니까? | 토너가 없으면 수신할 수 없습니다. 토너 카트리지를 교체하십시오. 토너 카트리지의 교환에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.