사용자 설명서

검색

홈확장 기능 LK-114_ManagerPort로 설정하기

# LK-114_ManagerPort로 설정하기

LK-114_ManagerPort의 설정을 수행합니다. LK-114_ManagerPort를 설정하면, 인쇄할 때에, LK-114_ManagerPort를 지정한 본체를 선택함으로써, LK-114_ManagerPort 경유 인쇄 작업이 실행됩니다.

- LK-114_ManagerPort가 설치되어 있는지 확인합니다.

- LK-114_ManagerPort의 설정에는, 인쇄 작업의 전송처 본체의 IP 주소와 포트 번호가 필요합니다. 장치 정의 파일이 있을 경우는 파일명을, 없을 경우는 전송처의 IP 주소와 포트 번호를 관리자에게 확인하십시오. 장치 정의 파일에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

1. LK-114_ManagerPort의 설정 화면을 표시합니다.

   - LK-114_InstallTool의 경우는, LK-114_InstallTool의 설치 대상 선택 화면에서 ["LK-114_ManagerPort 설정" 기동]을 클릭합니다.
     장치 정의 파일 선택 화면이 표시된 경우는, 해당하는 장치 정의 파일을 선택합니다.

   - Windows 8.1의 경우는, 시작 화면에서 []를 클릭하고, [KONICA MINOLTA]-[LK-114_ManagerPort]-[LK-114_ManagerPort Settings]를 클릭합니다.

   - Windows 8의 경우는, 시작 화면을 오른쪽 클릭하고, [앱 모두 보기]-[KONICA MINOLTA]-[LK-114_ManagerPort]-[LK-114_ManagerPort Settings]를 클릭합니다.

   - Windows 7/Vista의 경우는, 시작 메뉴에서 [모든 프로그램](또는 [프로그램])-[KONICA MINOLTA]-[LK-114_ManagerPort]-[LK-114_ManagerPort Settings]를 클릭합니다.

2. 사용하는 본체의 포트를, [LK-114_ManagerPort]로 변경하고, [다음]을 클릭합니다.

   - LK-114_InstallTool에서 프린터 드라이버를 설치한 경우는, [LK-114_ManagerPort]가 선택되어 있는지 확인합니다.

3. 인쇄 작업의 전송처([주요 장치(Primary Device) 정보], [보조 장치(Secondary Device) 정보])를 지정하고, [다음]을 클릭합니다.

   - 장치 정의 파일이 있을 경우는, [장치] 목록에서 선택합니다. IP 주소와 포트 번호가 자동으로 표시됩니다.

   - 장치 정의 파일이 없는 경우는, [직접 입력 실행]에 체크를 하고, IP 주소를 입력합니다. [포트 번호]는 본체의 인쇄 포트를 입력합니다.

   - [보조 장치(Secondary Device) 정보]는, 필요에 따라서, 입력합니다.

   - 순서 2의 드라이버/포트 선택 화면에서 [LK-114_ManagerPort]를 선택한 본체에 적합한 본체를 지정합니다.

4. [완료]를 클릭합니다.

#####

- Windows에 Guest 계정으로 로그인되어 있을 경우, LK-114_ManagerPort는 사용할 수 없습니다.