사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명회선 파라미터 설정
검색

# 회선 파라미터 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 파라미터 설정]

전화 회선의 종류(다이얼 방식)나, 팩스의 수신 방식 등, 이 기기에서 팩스 기능을 사용하기 위한 환경을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[다이얼링 방식] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 회선의 종류를 선택합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신 모드] | 팩스의 수신 방법을 선택합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수신전화 벨 울림] | 팩스를 자동 수신하는 경우에, 필요에 따라서, 수신을 시작할 때까지의 호출음의 횟수를 변경합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[자동 재다이얼 회수] | 팩스를 정상적으로 전송할 수 없었던 경우에, 이 기기는 일정 시간 경과 후에 자동적으로 재다이얼합니다. 필요에 따라서, 재다이얼의 횟수를 변경합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[자동 재다이얼 간격] | [자동 재다이얼 회수]를 설정했을 때에, 필요에 따라서, 재다이얼의 간격을 변경합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[회선 모니터 오디오] | 팩스 통신 시에 회선 상 통신음의 모니터 여부를 선택합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[회선 모니터음 레벨(송신)] | 이 기기가 내는 소리를 모니터합니다.모니터음은 0~8의 범위로 설정합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[회선 모니터음 레벨(수신)] | 상대 기기(교환기나 TA도 포함)가 내는 소리를 모니터합니다.모니터음은, 0~8의 범위로 설정합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[수동수신시Ｖ34설겅] | 팩스를 수동 수신할 때, V34 기능의 해제 여부를 선택합니다. 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.