사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명신규 등록
검색

# 신규 등록

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [스캐너/팩스 수신지 등록]
        - [단축 주소(공유)]
          - [팩스 전송]
            - [신규 등록]

수신처로 할 팩스 번호를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[팩스 번호] | 수신처로 할 팩스 번호를 입력합니다. 구내 회선(PBX) 환경으로 사용할 경우는, [외선]을 탭합니다([E-]로 표시됩니다). 등록된 외선 번호가 자동으로 삽입됩니다. 구내 회선(PBX) 환경으로 사용할 경우는, 외선 번호 뒤에 [일시 정지]를 입력하면([P]로 표시됩니다), 더욱 확실한 다이얼링이 가능합니다. 다이얼링 회선으로 푸시 신호를 발신하고 싶을 때는, [톤]을 탭합니다([T]로 표시됩니다). [-]은, 다이얼링의 구분 기호로써 입력합니다. 다이얼링에는 영향을 주지 않습니다.
[회선 설정] | 필요에 따라서, 등록할 수신처에 대한 팩스의 전송 방법을 지정합니다. 여기에서 지정한 내용은, 팩스의 전송 전에 변경할 수 있습니다. [국제 송신]:통신 상태가 불안정한 지역에 팩스를 보낼 경우 등에 사용합니다. 전송 속도를 낮춰서 전송합니다. [ECM OFF]:ECM 모드는, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식의 통신입니다. ECM 모드를 가진 팩스 사이의 통신에서는, 전송한 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신하기 때문에, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다. ECM을 OFF로 설정해서 전송함으로써, 통신 시간을 단축할 수 있습니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오. [V34 OFF]:V.34라고 하는 것은, 슈퍼 G3의 팩스 통신 시에 사용되는 통신 방식입니다. 상대 기기 또는 이 기기가 내선 교환기 경유로 회선에 연결된 경우 등, 회선의 상황에 따라서는 슈퍼 G3 모드에서 통신할 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 경우는 V.34를 OFF로 설정하고 전송할 것을 권장합니다. [수신지 확인]:수신처 확인 전송 기능을 사용할 때에 [예]를 선택합니다. 팩스 전송에 지정한 팩스 번호와, 전송처의 팩스 번호 정보(CSI)를 대조해서, 일치한 경우에 팩스를 전송합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- 팩스 번호를 등록할 때, 팩스 번호의 중복 입력 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 팩스 번호의 잘못된 등록을 방지하기 위해 편리한 기능입니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.