사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 TSI 수신 분배 기능을 사용하기

# TSI 수신 분배 기능을 사용하기

TSI(Transmitting Subscriber Identification)란, 전송자의 팩스 번호입니다. TSI 수신 분배는, 전송자의 팩스 번호(TSI)를 기반으로, 수신한 팩스를 설정한 박스에 자동적으로 분배하거나, 사용자의 컴퓨터나 메일 주소에 자동 전송하는 기능입니다.

#####

- TSI 수신 분배 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  전송 팩스, 강제 메모리 수신, PC-FAX 수신

1. 관리자 모드의 [팩스 설정]-[기능 설정]-[수신 데이터 처리 설정]에서 [TSI 수신 배분 설정]을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

2. [TSI 수신 배분 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [TSI 수신 배분 설정] | TSI 수신 분배 기능을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [해당 박스 없음 설정] | 팩스 번호(TSI)가 미등록으로, 분배처가 없는 팩스를 수신했을 때의 동작을 선택합니다. [수신 인쇄]:박스에 저장하지 않고 인쇄합니다. [강제 메모리 수신 박스]:강제 메모리 수신 박스에 저장합니다. [지정 박스]:지정한 박스에 저장합니다. [박스 목록으로부터 선택]을 클릭하고, 저장처의 박스를 일람에서 선택할 수 있습니다. [지정 대상]:지정한 단축 수신처로 전송합니다. [수신지 목록으로부터 선택]을 클릭하면, 전송처를 이 기기에 등록되어 있는 단축 수신처에서 선택할 수 있습니다. [지정 그룹]:지정한 그룹 수신처로 전송합니다. [수신지 목록으로부터 선택]을 클릭하면, 전송처를 이 기기에 등록되어 있는 그룹 수신처에서 선택할 수 있습니다. 초기값은 [수신 인쇄]입니다.
   [수신 후 인쇄] | 수신한 후, 이 기기에서도 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

3. [설정 배분처 등록]을 클릭하고, [확인]을 클릭합니다.

   - [일괄 설정]을 클릭하면, 수신한 팩스를 TSI 수신 분배 기능을 사용해서 자동 전송할 때의 파일 형식을 설정할 수 있습니다. 여기에서 설정한 파일 형식은, 모든 배분처에 대해서 적용됩니다.
     [일괄 설정]은, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

   [TSI 박스 목록]이 표시됩니다.

4. [TSI 박스 목록]의 일람에서 [등록]을 클릭하고, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [발신자(TSI)] | 배분처를 등록하는 전송자의 팩스 번호(TSI)를 입력합니다(숫자 20문자 이내, 기호는 #, *, +, 스페이스를 사용 가능).
   [배분처] | [발신자(TSI)]에서 입력한 팩스 번호에서 팩스를 수신했을 때의, 배분처를 지정합니다. [주소록으로부터 선택]:이 기기에 등록되어 있는 단축 수신처로 분배합니다. [그룹 목적지로부터 선택]:이 기기에 등록되어 있는 그룹 수신처로 분배합니다. [박스 번호로부터 선택]:이 기기에 등록되어 있는 박스로 분배합니다.
   [파일 형식] | 팩스를 분배할 때의, 파일 형식을 선택합니다. 전송처가 팩스인 경우를 제외하고, 팩스를 파일로 변환할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 초기값은 [PDF]입니다.
   [페이지 설정] | 수신한 팩스가 복수 페이지일 때에, 파일로 할 페이지 단위를 선택합니다. [다중페이지]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. [페이지 분할]:페이지 별로 파일로 변환합니다. 초기값은 [다중페이지]입니다.
   [E-Mail의 첨부 방법] | 팩스를 분배할 수신처가 메일 주소에서, [페이지 설정]을 [페이지 분할]에 설정했을 때의, 첨부 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 한통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail당 1파일]:파일별로 한통의 E-mail을 전송합니다. 초기값은 [모든 파일 일괄 첨부]입니다.