사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기인쇄하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 인쇄 준비를 하고 싶다

### Windows 환경에서 사용하고 싶다

#### 네트워크 연결로 사용하려면

#### USB 연결로 사용하려면

### Mac OS 환경에서 사용하기

#### Bonjour 연결로 사용하려면

# Windows 환경에서 인쇄하고 싶다

### 인쇄 매수를 절약하고 싶다

#### 복수의 페이지를 용지 1장의 동일한 면에 인쇄하려면([페이지 조합])

## 복수의 페이지를 용지 1장의 같은 면에 인쇄하기([페이지 조합])

복수의 페이지를 용지 1장의 같은 면에 축소하여 인쇄해서, 용지의 사용량을 절약할 수 있습니다.

[레이아웃] 탭의 [페이지 조합]에서 "한 면에 N페이지"를 선택합니다. 예를 들어, [한 면에 9페이지]를 선택하면, 9페이지 분량을 용지 1장의 같은 면에 축소하여 인쇄합니다.

필요에 따라서, [페이지 조합 상세...]를 클릭하고, 페이지의 배치 순서와, 페이지 사이의 경계선 삽입 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[레이아웃 순서] | 페이지 배치의 순서를 선택합니다.
[경계] | 페이지 사이에 경계선을 넣을 경우는, 체크합니다. 아울러, 경계선의 종류를, [테두리] 또는 [선]에서 선택합니다.

#####

- 양면 인쇄 기능([인쇄 종류]:[양면])과 조합하면, 용지의 사용량을 더욱 절약할 수 있습니다.

#### 용지의 양면에 인쇄하려면([양면])

## 용지의 양면에 인쇄하기([양면])

용지의 양면에 인쇄해서, 용지의 사용량을 절반으로 절약할 수 있습니다.

[레이아웃] 탭의 [인쇄 종류]에서 [양면]을 선택합니다. 초기값은 [양면]입니다.

#####

- 페이지 조합 기능([페이지 조합]:"N in 1")과 조합하면, 용지의 사용량을 더욱 절약할 수 있습니다.

#### 백지 페이지를 제외하고 인쇄하려면([빈 페이지 생략])

## 백지 페이지를 인쇄하지 않기([빈 페이지 생략])

원고에 백지 페이지가 포함되어 있을 경우, 백지 페이지를 인쇄 대상에서 제외합니다. 인쇄 매수를 절약할 수 있습니다.

[레이아웃] 탭의 [빈 페이지 생략]에 체크합니다.

#####

- 원고에 따라서는, 백지 페이지도 인쇄되는 경우가 있습니다.

- [빈 페이지 생략]은, Windows의 프린터 드라이버만 이용할 수 있습니다.

#### 원고를 이 기기의 박스에 저장하려면([박스에 저장])

# 원고를 이 기기의 박스에 저장하기([박스에 저장])

- 박스 저장에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 박스 저장한 데이터의 활용

## 박스 저장에 대해

박스 저장은, 인쇄 데이터를 이 기기의 박스에 저장하는 기능입니다. 박스에 저장하는 동시에 인쇄할 수도 있습니다.

저장처의 박스를 나눠 사용하면, 다음와 같은 사용 방법이 가능합니다.

- 전원이 공유로 사용하는 박스(공유 박스)나 부서별로 사용하는 박스(그룹 박스)에 저장하면, 데이터의 배포에 이용할 수 있습니다.

- 사용자 전용의 박스(개인 박스)에 저장하면, 사용자 본인만 박스를 열 수 있으므로, 보안의 대책이 됩니다. 박스 내의 데이터가 잘못해서 삭제되는 일이 없습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

인쇄 데이터를 저장하는 박스를 이 기기에 등록합니다.

박스의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 박스는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [기본 설정] 탭의 [출력 방법]에서 [박스에 저장]을 선택합니다.

   - 박스에 저장하는 동시에 인쇄하고 싶을 때는, [박스에 저장 후 인쇄]를 선택합니다.

2. 파일명과 저장처의 박스 번호를 입력하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 파일명에는, 박스를 열고 데이터를 찾을 때에 알기 쉬운 이름을 지정하십시오.

   - 항상 동일한 파일명과 박스 번호로 저장하는 경우는, 미리 등록해두면, 입력하는 번거로움이 줄어듭니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. 인쇄를 실행합니다.

   이 기기의 박스에 저장됩니다.

## 박스 저장한 데이터의 활용

박스에 저장한 데이터는, 인쇄하거나, E-mail이나 팩스로 전송이 가능합니다.

- 박스에 저장한 데이터의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 박스에 저장한 데이터의 전송 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 인쇄 실수를 방지하기 위해, 피니싱의 미리보기 화상을 확인하고 인쇄하려면(XPS만)

# 미리보기를 확인하고 인쇄하기(XPS만)

XPS 드라이버에는, 인쇄 전에 인쇄 이미지의 미리보기를 표시해서, 확인할 수 있는 기능이 있습니다.

미리보기 화면에서는 인쇄 이미지를 확인하여 불필요한 페이지를 삭제할 수 있습니다.

1. [기타] 탭에서 [인쇄시에 미리보기 표시]에 체크를 합니다.

2. 컴퓨터 응용 프로그램에서 인쇄를 실행합니다.

   미리보기 화면이 표시됩니다.

3. 인쇄 이미지를 확인하여, 인쇄를 실행합니다.

   No. | 기능
   --- | ---
   1 | 미리보기 내용을 확대 또는 축소합니다.
   2 | 표시된 페이지를 전환합니다.
   3 | 인쇄 설정을 변경합니다.
   4 | 표시되어 있는 인쇄 작업을 삭제합니다.
   5 | 인쇄를 시작합니다.
   6 | 표시하는 페이지를 선택합니다. 선택한 페이지는 삭제할 수 있습니다.

#####

- [인쇄시에 미리보기 표시]는, Windows의 프린터 드라이버(XPS)만 이용할 수 있습니다.

### 원고 화상을 확대/축소해서 인쇄하고 싶다

#### 용지 크기에 맞춰서 확대/축소해서 인쇄하려면([용지 크기])

## 용지 크기에 맞춰서 확대/축소하여 인쇄하기([용지 크기])

원고 크기와 용지 크기에서 자동적으로 설정되는 배율로, 확대 또는 축소해서 인쇄합니다.

원고 크기에 비해 큰 용지 크기를 선택했을 때는, 용지 크기에 맞춰 확대되고, 작은 용지 크기를 선택했을 때는, 용지 크기에 맞춰 축소됩니다.

[기본 설정] 탭의 [용지 크기]에서, 인쇄할 용지 크기를 선택합니다. [원고 크기]에서 선택되어 있는 용지 크기와, [용지 크기]로 선택한 용지 크기에서, 자동으로 배율이 설정됩니다.

#####

- [배율]이 [자동]으로 설정되어 있을 때에 유효합니다.

#### 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하려면([배율])

## 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하기([배율])

임의의 배율을 지정하여, 원고 화상을 확대 또는 축소하여 인쇄합니다. 배율은, 25%~400%(1% 단위) 사이에서 지정할 수 있습니다.

[기본 설정] 탭의 [배율]로, 배율을 지정합니다.

### 복수의 부수를 인쇄하고 싶다

#### 인쇄 부수를 지정하려면([부수])

## 인쇄 부수를 지정하기([부수])

[기본 설정] 탭의 [부수]에서, 인쇄할 부수를 지정합니다.

#####

- 대량의 부수를 인쇄할 때는, 확인 인쇄 기능을 사용하면 대량의 인쇄 실수를 방지하고, 용지 낭비를 억제할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 부수 단위로 인쇄하려면([한 부씩 인쇄]/[오프셋])

## 부 단위로 인쇄하기([한 부씩 인쇄]/[오프셋])

복수의 부수를 인쇄할 때에, 부수 단위로 배지 위치를 이동해서, 구분을 할 수 있도록 배지합니다.

[기본 설정] 탭의 [한 부씩 인쇄]에 체크를 하면, "12345", "12345", "12345"처럼 1부씩 구별해서 배지합니다. 또, [오프셋]에 체크하면, 1부씩 배지 위치를 이동해서 배지합니다.

[한 부씩 인쇄]와 [오프셋]을 조합시키면, 부수 단위로 배지 위치를 이동할 수 있으므로, 배포용의 자료를 간단하게 만들 수 있습니다.

#### 인쇄 실수를 방지하기 위해, 한 부만 시험 인쇄하려면([시험 인쇄])

# 1부만 시험 인쇄하기([시험 인쇄])

- 확인 인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작
- 작업의 삭제

## 확인 인쇄에 대해

확인 인쇄는, 복수의 부수를 인쇄할 때에, 1부만 인쇄하고 남은 부수의 인쇄를 대기하는 기능입니다.

인쇄 결과를 확인하고 나서, 터치 패널에서 남은 부수의 인쇄를 지시할 수 있으므로, 대량의 프린트 실수를 방지하고 싶은 경우에 편리합니다.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [기본 설정] 탭의 [출력 방법]에서 [시험 인쇄]를 선택합니다.

2. 부수를 지정하여 인쇄를 실행합니다.

   1부만 인쇄됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

## 이 기기에서의 조작

1. [작업 목록 표시]를 탭합니다.

2. [실행 중]이 표시되어 있는 상태에서, [작업 해제]를 탭합니다.

3. 인쇄할 작업을 선택합니다.

4. 필요에 따라서, [설정 변경]을 탭하여, 인쇄 조건을 변경합니다.

   - 작업을 삭제할 경우는, [삭제]를 탭합니다.

5. [실행]을 탭하거나, 또는 Start를 누릅니다.

   남은 부수가 인쇄됩니다.

## 작업의 삭제

[시험 인쇄]를 설정해서 이 기기에 전송한 작업은, 컴퓨터의 Web 브라우저에서 Web Connection을 사용하는 것으로, 원격으로 삭제할 수 있습니다.

1. Web 브라우저를 사용해서 Web Connection에 액세스 합니다.

   - 액세스의 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. 사용자 모드로 로그인합니다.

   - 사용자 모드로의 로그인 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

3. [작업]-[실행중인 목록]을 클릭합니다.

4. [보류 작업 해제]를 클릭합니다.

5. 삭제할 작업에 체크를 하고, [삭제]를 클릭합니다.

6. [확인]을 클릭합니다.

   선택한 작업이 삭제됩니다.

### 용지의 크기나 종류를 선택해서 인쇄하고 싶다

#### 특수한 크기의 용지에 인쇄하려면([원고 크기])

## 특수한 크기의 용지에 인쇄하기([원고 크기])

특수한 크기의 원고를, 수동 트레이에 놓은 비정형 크기의 용지에 인쇄합니다.

1. [기본 설정] 탭의 [원고 크기]에서 [사용자 지정 크기]를 선택합니다.

   - [용지 크기]는 [원고 크기와 동일하게]를 선택합니다.

   [사용자 지정 크기] 설정 화면이 표시됩니다.

2. 임의의 폭과 길이를 지정하고, [확인]을 클릭합니다.

#####

- 비정형 크기의 용지는, 수동 트레이에 놓습니다. 수동 트레이의 용지를 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- PCL 드라이버를 사용할 경우는, [초기설정] 탭에서, 미리 비정형 크기의 용지를 등록할 수 있습니다. [초기설정] 탭에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 용지의 종류를 변경하여 인쇄하려면([용지 종류])

## 용지의 종류를 지정하여 인쇄하기([용지 종류])

[기본 설정] 탭의 [용지 종류]에서, 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. [급지 트레이]가 [자동]으로 설정되어 있을 때에 유효합니다.

[기본 설정] 탭의 [급지 트레이별 용지 설정...]에서는, 각 트레이의 용지 종류를 설정해 둘 수 있습니다. [급지 트레이]를 [자동] 이외로 지정한 경우는, 여기에서 지정되어 있는 용지 종류의 정보가 적용됩니다.

#### 급지 트레이를 지정해서 인쇄하려면([급지 트레이])

## 급지 트레이를 지정하여 인쇄하기([급지 트레이])

[기본 설정] 탭의 [급지 트레이]에서, 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

#####

- [자동]을 선택하면, [용지 크기]에서 선택한 용지의 급지 트레이가 자동으로 선택됩니다.

#### 복수의 트레이에 놓인, 다른 색의 컬러 용지에 한번에 인쇄하려면([카본 복사])

## 원고를 복수의 트레이의 용지에 인쇄하기([카본 복사])

원고를 복수의 트레이에 놓여져 있는 다른 용지에 인쇄합니다. 한 번의 인쇄 지시로, 카본지를 사용한 복사식의 전표와 같이 마감할 수 있으므로, 이 기능을 카본 복사라고 합니다.

예를 들어, 제출용의 원본은 트레이 1에 놓여져 있는 상질의 컬러 용지에 인쇄하며, 예비용으로 트레이 2에 놓여져 있는 재생지에 인쇄하는 등의 작업을 한 번의 인쇄 지시로 실현할 수 있습니다.

제출용의 자료와 예비용의 자료를 한 번에 준비하고 싶을 때 등에 편리합니다.

1. [기본 설정] 탭의 [급지 트레이]에서, 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]을 선택할 수는 없습니다.

2. [표지/삽입지] 탭의 [카본 복사]에 체크합니다.

   [카본 복사 설정] 화면이 표시됩니다.

3. 카본 복사용의 급지 트레이와 배지의 순서를 지정하여, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [원고 복사] | 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 표시합니다.
   [카본 복사 트레이] | 카본 복사용의 급지 트레이를 선택합니다. 사용하는 모든 급지 트레이에 체크를 합니다.
   [출력 순서] | 카본 복사의 배지 순서를 선택합니다. [트레이]:선택한 트레이의 순서대로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 한 개의 트레이에서 모든 페이지를 인쇄하고 나서, 다음 트레이로 이동합니다. [페이지]:페이지 단위로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 선택한 모든 트레이에서 첫 번째 페이지, 두 번째 페이지, 세 번째 페이지로 인쇄합니다.

#### 엽서에 인쇄하려면

## 엽서에 인쇄하기

원고를 수동 트레이에 놓은 엽서에 인쇄합니다.

1. [기본 설정] 탭에서 다음의 설정을 합니다.

   - [원고 크기]:[일본식 우편 엽서]를 선택합니다. [일본식 우편 엽서]를 선택하면, [용지 종류]가 [두꺼운 용지 3]으로, [인쇄 종류]가 [단면 전용 용지]로 설정됩니다.

   - [용지 크기]:[원고 크기와 동일하게]를 선택합니다.

   - [급지 트레이]:[수동 공급]을 선택합니다.

2. 인쇄를 실행합니다.

   이 기기의 터치 패널에, 엽서 세트를 요청하는 메시지가 표시됩니다.

3. 엽서를 수동 트레이에 놓습니다.

   - 엽서를 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

4. 이 기기의 터치 패널에서 [설정 완료]를 탭합니다.

   인쇄가 시작됩니다.

### 화질을 조정해서, 좋은 품질로 인쇄하고 싶다

#### 원고에 맞춰서 화질을 미세 조정하기([화질 조정])

원고에 맞춰서, 화질을 상세하게 조정할 수 있습니다.

원고 전체의 화질을 종합해서 조정하는 방법과, 원고의 문자나 사진 등의 요소별로 화질을 상세하게 조정하는 방법이 있습니다. PCL 드라이버를 사용할 경우는, 명도나 콘트라스트 등도 조정할 수 있습니다.

1. [품질] 탭의 [화질 조정]을 클릭합니다.

2. 원고에 맞춰서, 화질을 미세 조정합니다.

   - [일반]:원고 전체의 화질을 조정합니다.

   - [상세]:원고의 화질을, 문자, 사진, 그림/표/그래프의 요소별로 상세하게 조정합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

#### 원고에 적합한 화질로 자동 조정해서 인쇄하려면([원고 화질])

## 원고에 적합한 화질을 선택하기([원고 화질])

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 인쇄합니다.

인쇄하는 원고에 맞춰서 문자가 많은 원고에 적합한 처리, 사진에 적합한 처리, DTP에서 작성한 원고에 적합한 처리, Web 페이지의 인쇄에 적합한 처리, CAD 데이터의 인쇄에 적합한 처리를 선택합니다.

[품질] 탭의 [원고 화질]에서, 원고에 맞춰서, 화질 모드를 선택합니다.

#### 그래픽 패턴의 밀도를 지정하려면([패턴])(PCL/XPS만)

## 그래픽 패턴의 밀도를 지정하기([패턴])(PCL/XPS만)

[품질] 탭의 [패턴]에서, 그래픽 패턴의 밀도를 선택합니다.

#####

- [패턴]은, Windows의 프린터 드라이버(PCL/XPS)만 이용할 수 있습니다.

#### 인쇄 농도를 조정해서, 토너 소비량을 절약하려면([토너 절약])

## 토너 소비량을 절약하기([토너 절약])

[품질] 탭의 [토너 절약]에 체크를 하면, 인쇄 농도를 조정해서, 토너 소비량을 절약합니다.

#### 문자 등의 경계를 선명하게 하려면([모서리 강조])

## 문자 등의 경계를 선명하게 하기([모서리 강조])

표문자, 그래픽 등, 화상의 테두리 부분을 강조해서, 읽기 쉽게 합니다.

[품질] 탭의 [모서리 강조]에 체크합니다.

#### 폰트의 처리 방법을 지정하려면([폰트 설정])(PCL/PS만)

## 폰트의 처리 방법을 지정하기([폰트 설정])(PCL/PS만)

인쇄할 때의, 폰트 처리 방법을 지정합니다.

1. [품질] 탭의 [폰트 설정]을 클릭합니다.

2. 인쇄할 때의, 폰트 처리 방법을 변경합니다.

   - PCL 드라이버

   - PS 드라이버

   설정 | 설명
   --- | ---
   [폰트 다운로드] | 컴퓨터에서 이 기기로 다운로드할 폰트의 타입을 선택합니다.
   [프린터 폰트 사용] | TrueType 폰트를 프린터 폰트로 바꾸고 인쇄하려면 체크합니다. 프린터 폰트로 바꿔서 고속으로 인쇄할 수 있습니다. 보통은, 체크를 하여 인쇄하는 것을 권장합니다.
   [트루타입 폰트 대체 표](PCL만) | TrueType 폰트를 바꿀 프린터 폰트로 지정하고 싶은 경우에 설정합니다. 일람에서 TrueType 폰트를 선택하고 나서, [사용할 프린터 폰트]에서, 바꾸고 싶은 프린터 폰트를 선택합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

#### 얇은 라인이 끊기지 않도록 인쇄하려면([가는 선 지원])(PCL만)

## 가는 선이 끊기지 않도록 인쇄하기([가는 선 지원])(PCL만)

축소 인쇄했을 때에, 가는 선이 지워지는 것을 방지합니다.

[기타] 탭의 [가는 선 지원]에 체크합니다.

#####

- Excel에서 작성한 표의 괘선과 같은 가는 선에 대해서는 효과가 있지만, 일러스트 등의 가는 선에는 효과가 없습니다.

- [가는 선 지원]은, Windows의 프린터 드라이버(PCL)만 이용할 수 있습니다.

### 배포용 자료나 책자와 같이 마무리하고 싶다

#### 스테이플로 철하려면([스테이플])

## 스테이플로 철하기([스테이플])

인쇄한 용지를 1부씩 스테이플(모서리 또는 2점)로 철하여 배지합니다. 기획서 등, 1권의 자료로 마감하고 싶을 경우에 편리합니다.

[피니싱] 탭의 [스테이플]에 체크합니다. 아울러, 스테이플 수와 제본 위치를 지정합니다.

#####

- [스테이플]을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

- 스테이플로 철하는 위치는, [레이아웃] 탭의 [제본 방향]에서 지정합니다.

#### 용지에 제본 여백을 만들려면([제본 여백])

## 용지에 제본 여백을 만들기([제본 여백])

인쇄한 용지를 철하기 위해서 제본 여백(여백)을 만듭니다.

1. [레이아웃] 탭의 [제본 여백]에 체크합니다.

   - 제본 여백을 만들 위치는, [레이아웃] 탭의 [제본 방향]에서 지정합니다.

2. [제본 여백 설정...]을 클릭합니다.

3. 제본 여백(여백)의 크기를 조정하고, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [전환 모드] | 제본 여백을 만들 때, 화상의 위치를 선택합니다.
   [앞면]/[뒷면] | 앞면 제본 여백의 폭을 지정합니다. 양면 인쇄를 할 경우는, 뒷면 제본 여백의 폭을 지정합니다. [앞/뒷면 여백 동일하게] 에 체크를 하면, 앞과 뒤에 같은 폭의 제본 여백을 만듭니다.

#### 펀치 구멍을 내려면([펀치 홀])

## 펀치 구멍내기([펀치 홀])

인쇄한 용지에 파일링용의 펀치 구멍(철 구멍)을 내고 나서 배지합니다. 바인더 등으로 자료를 정리하고 싶은 경우에 편리합니다.

[피니싱] 탭의 [펀치 홀]에 체크를 합니다.아울러, 펀치 구멍의 수와 위치를 지정합니다.

#####

- [펀치 홀]을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- 펀치 구멍을 낼 위치는, [레이아웃] 탭의 [제본 방향]에서 지정합니다.

#### 용지를 접으려면([접지])

## 용지를 접지하기([접지])

인쇄한 용지를 접지 가공해서 배지합니다.

반-접지

3단 접지

[피니싱] 탭의 [접지]에 체크를 하고, 접지 방법을 선택합니다.

페이지 단위에서 접지 가공을 하는 경우에는, [페이지 접지 설정]에서, 한 번에 접지 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 반-접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 원고의 페이지 수가 이 기기의 접지 가능 매수보다 많을 경우는, 접지 가공할 수 없습니다.

#### 소책자처럼 인쇄하려면([소책자])

## 소책자처럼 인쇄하기([소책자])

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 인쇄합니다. 인쇄 후, 용지를 반으로 접으면, 책과 같은 페이지순서로 정리됩니다.

[레이아웃] 탭의 [인쇄 종류]에서 [소책자]를 선택합니다.

#####

- [피니싱] 탭의 [접지]나 [중앙 스테이플 & 접지]를 조합하면, 용지의 중앙에서 2단 접지를 하거나, 용지의 중앙 두 군데를 스테이플로 철해서, 책자와 같이 마감할 수 있습니다.

- [레이아웃] 탭의 [장]을 조합하면, 지정한 페이지를 표면에 배치할 수 있습니다.

#####

- 중철에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 접지에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 용지의 중앙을 철하려면([중앙 스테이플&접지])

## 용지의 중앙을 철하기([중앙 스테이플 & 접지])

인쇄한 용지를, 중철해서 배지합니다.

[피니싱] 탭의 [중앙 스테이플 & 접지]에 체크합니다.

페이지의 중앙에서 철해지므로, 페이지 분할된 원고 데이터를 이용하거나, [레이아웃] 탭의 [인쇄 종류]에서 [소책자]를 조합해서 사용합니다.

#####

- [중앙 스테이플 & 접지]를 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#### 배지 위치의 트레이를 지정하려면([배지 트레이])

## 배지 위치의 트레이를 지정하기([배지 트레이])

[피니싱] 탭의 [배지 트레이]에서, 배지 위치의 트레이를 선택합니다.

### 인쇄물에 일시나 페이지 번호, 스탬프 등을 추가하고 싶다

#### 워터 마크를 추가하려면([워터마크])

## 워터 마크를 추가하기([워터마크])

모든 페이지의 중앙에, "복제 엄금"이나 "비공개용"등의 문자를 희미한 색으로 인자합니다.

워터 마크를 인자함으로써, 인쇄물의 취급을 나타낼 수 있습니다.

[스탬프/페이지 인자] 탭의 [워터마크]에 체크합니다. 아울러, 인자할 워터마크를 선택합니다.

#####

- [워터마크]는, Windows의 프린터 드라이버만 이용할 수 있습니다.

#### 화상을 합성하려면([오버레이])

## 오버레이 화상을 합성하기([오버레이])

컴퓨터나 이 기기에 등록되어 있는 오버레이 화상을 호출하여, 원고에 합성해서 인쇄합니다.

- 컴퓨터에 오버레이 화상을 등록하는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 네트워크 상의 공유 폴더에 오버레이 화상을 등록하는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 이 기기에 오버레이 화상을 등록하는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

[스탬프/페이지 인자] 탭의 [오버레이]에서, [PC의 화상 인쇄] 또는 [장치의 화상 인쇄](PCL만)를 선택하여, 원고에 합성하는 오버레이 화상을 일람에서 선택합니다.

필요에 따라서, [편집...]을 클릭하고, 오버레이 화상의 추가나 삭제를 합니다. 또한, 오버레이 화상의 합성 방법을 변경합니다.

[PC의 화상 인쇄]를 선택한 경우:

설정 | 설명
--- | ---
[오버레이 선택] | 오버레이 화상의 추가나 삭제를 합니다.
| [파일 찾아보기...] | 오버레이 화상을 일람에 추가합니다.
[삭제] | 선택한 오버레이 화상을 일람에서 삭제합니다.
[2페이지 이후 변경] | 원고의 두 번째 페이지 이후에 합성하는 오버레이 화상을 변경할 때에 체크를 합니다. 아울러, 변경하는 오버레이 화상을 일람에서 선택합니다.
[파일 정보] | 선택한 오버레이 화상의 정보를 표시합니다.
[오버레이 인쇄 방법] | 필요에 따라서, 오버레이 화상의 합성 방법을 변경합니다.
| [인자 페이지] | 오버레이 화상을 합성할 페이지의 범위를 선택합니다.
[덮어 쓰기] | 오버레이 화상을 원고의 앞면에 덮어쓰기로 합성할지, 원고의 뒷면에 합성할지 선택합니다.

[장치의 화상 인쇄]를 선택한 경우:

설정 | 설명
--- | ---
[장치 정보 취득] | 이 기기와 통신 가능한 경우는, 이 기기에서 등록되어 있는 오버레이 화상의 정보를 취득하여, 최신 정보를 표시합니다.
[오버레이 정보] | 일람에서 선택한 오버레이 화상의 정보를 표시합니다.
[앞면에 인쇄]/[뒷면에 인쇄] | 앞면과 뒷면에 오버레이 화상을 합성할 때는 체크를 합니다. 아울러, 오버레이 화상의 합성 방법을 설정합니다.
| [오버레이명] | 합성할 오버레이 화상을 선택합니다. [찾아보기]를 클릭하면 오버레이 정보의 상세를 확인할 수 있습니다.
[농도] | 합성하는 오버레이 화상의 농도를 지정합니다.
[덮어 쓰기] | 오버레이 화상을 원고의 앞면에 덮어쓰기로 합성할지, 원고의 뒷면에 합성할지, 비춰서 합성할지 선택합니다.
[앞면과 동일한 오버레이 사용] | 앞면과 같은 설정을 뒷면에도 적용할 때에 체크를 합니다.
[인자 페이지] | 오버레이 화상을 합성할 페이지의 범위를 선택합니다.

#####

- [오버레이]는, Windows의 프린터 드라이버만 이용할 수 있습니다.

- [장치의 화상 인쇄]는, 옵션의 하드디스크와 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에 이용할 수 있습니다.

#### 인쇄 일시나 페이지 번호를 추가하려면([일자/시각]/[페이지 번호])

## 인쇄 일시나 페이지 번호를 추가하기([일자/시각]/[페이지 번호])

인쇄 일시나 페이지 번호를 추가해서 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인자할 위치나 표기 방법을 선택할 수 있습니다.

일자/시각

페이지 번호

[스탬프/페이지 인자] 탭의 [일자/시각] 또는 [페이지 번호]에 체크를 합니다.

필요에 따라서, [편집...]을 클릭하고, 인자할 위치나 표기 방법을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[일자/시각] | 일자/시각을 인자할 위치나, 표기 방법을 변경합니다.
| [서식] | 필요에 따라서, [편집...]을 클릭하고, 일자/시각의 표기 방법이나, 시각의 인자 여부를 지정합니다.
[인자 페이지] | 일자/시각을 인자하는 페이지 범위를 지정합니다.
[인자 위치] | 일자/시각을 인자할 위치를 지정합니다.
[페이지 번호] | 페이지 번호를 인자하는 위치나, 인자를 시작하는 페이지 등을 변경합니다.
| [인자 시작 페이지] | 페이지 번호의 인자를 시작하는 페이지를 지정합니다.
[시작 번호] | [인자 시작 페이지]에서 지정한 페이지에 인자하는 번호를 지정합니다.
[표지/삽입지] | 표지를 삽입하는 경우에, 표지나 뒤표지에도 페이지 번호를 인자할 때는 체크를 합니다. 아울러, 인자 방법을 선택합니다.
[인자 위치] | 페이지 번호를 인자할 위치를 지정합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 머리말/꼬리말에 정보를 추가하려면([머리말/꼬리말])

## 머리말/꼬리말에 정보를 추가하기([머리말/꼬리말])

원고의 상하의 여백 부분(머리말/꼬리말)에, 일자나 시각을 비롯하여, 임의의 문자를 추가해서 인쇄합니다. 머리말/꼬리말에 추가할 정보는, 미리 이 기기에 등록할 필요가 있습니다.

#####

- 머리말/꼬리말에 추가할 정보의 등록 방법에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

[스탬프/페이지 인자] 탭의 [머리말/꼬리말]에 체크합니다. 아울러, 머리말/꼬리말에 추가하는 정보를 선택합니다.

필요에 따라서, [편집...]을 클릭하고, 머리말/꼬리말을 인자하는 페이지의 범위 등을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[머리말/꼬리말 호출] | 호출하는 머리말/꼬리말을 선택합니다. 이 기기와 통신 가능한 경우는, [장치 정보 취득]을 클릭하면, 머리말/꼬리말의 등록 정보를 이 기기에서 취득하여, 최신 정보를 표시합니다.
[부수 관리 번호] | 복수의 부수를 인쇄할 때에, 원고에 부수 번호를 인자할지 선택합니다. [머리말 인자]:머리말에 부수 번호를 인자할 때에 체크를 합니다. [꼬리말 인자]:꼬리말에 부수 번호를 인자할 때에 체크를 합니다. 필요에 따라서, [편집...]을 클릭하고, 부수 번호의 표기 방법이나, 부수 번호의 인자를 시작하는 페이지를 지정합니다.
[인자 페이지] | 머리말/꼬리말을 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

### 원고에 표지나, 다른 원고를 삽입해서 인쇄하고 싶다

#### 표지나 뒤표지를 삽입하려면([앞표지]/[뒤표지])

## 표지나 뒤표지를 삽입하기([앞표지]/[뒤표지])

원고의 처음과 마지막 페이지에, 표시로 본문과 다른 용지를 삽입합니다.

표지용 용지는, 본문용과 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 선택할 수 있으며, 표지와 본문을 따로 인쇄할 필요 없이, 한번에 인쇄할 수 있습니다.

1. [기본 설정] 탭의 [급지 트레이]에서, 본문 페이지를 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]을 선택할 수 없습니다.

2. [표지/삽입지] 탭의 [앞표지] 또는 [뒤표지]에 체크를 합니다.

   - 필요에 따라서, 삽입한 용지에 원고를 인쇄할지, 인쇄하지 않고 백지 페이지로 출력할지를 선택합니다. 삽입한 용지에 인쇄하는 경우, 표지에는 원고의 첫 번째 페이지를, 뒤표지에는 원고의 마지막 페이지를 인쇄합니다.

   - [앞표지 트레이] 또는 [뒤표지 트레이]에서, 앞표지나 뒤표지로 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

#### OHP 필름 사이에 용지를 삽입해서 인쇄하려면([OHP 삽입])

## OHP 필름 사이에 용지를 삽입하기([OHP 삽입])

복수 매수의 OHP 필름에 인쇄할 때에, 지정한 용지를 OHP 필름 사이에 삽입합니다. 인쇄 후의 열이나, 정전기로 필름이 붙는 것을 방지합니다.

1. [기본 설정] 탭의 [용지 종류]에서 [OHP]를 선택합니다.

   - [OHP]를 선택하면, [인쇄 종류]가 [단면 전용 용지]로 변경됩니다.

2. [표지/삽입지] 탭의 [OHP 삽입]에 체크합니다.

   - [삽입 트레이]의 OHP 필름의 사이에 삽입하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - OHP 합지는 백지로 삽입됩니다.

#### 지정한 페이지에 용지를 삽입하려면([페이지 단위 설정])

## 지정한 페이지에 용지를 삽입하기([페이지 단위 설정])

지정한 페이지에 다른 페이지와는 다른 용지를 삽입합니다.

삽입하는 용지로는, 색지나 두꺼운 용지 등을 선택할 수 있습니다. 또, 삽입하는 용지에 대한 원고 인쇄 여부를 선택할 수 있습니다.

미리, 인쇄하는 용지나 인쇄 설정을 페이지별로 설정한 목록을 작성합니다. 인쇄할 때는, 작성한 목록에서, 인쇄에 적용하는 목록을 선택합니다.

1. [표지/삽입지] 탭의 [페이지 단위 설정]에 체크를 하고, [목록 편집...]을 클릭합니다.

   - 작성 완료된 목록이 있을 경우는, 인쇄에 적용하는 목록을 선택합니다.

2. 인쇄하는 용지나 인쇄 설정을 페이지별로 설정하여, 목록을 작성합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [설정 목록] | 페이지별 설정 내용을 일람으로 표시합니다.
   | [목록 이름] | 작성하는 목록을 선택합니다.
   [목록 이름 편집...] | 필요에 따라서, 목록의 이름을 변경합니다.
   [위로]/[아래로] | 목록에 표시되어 있는 설정 내용의 순서를 이동합니다. 설정 내용에는 영향을 주지 않습니다.
   [추가] | 목록 설정 내용을 추가합니다.
   [삭제] | 목록 표시 내에서 선택한 설정 내용을 삭제합니다.
   [용지 설정 탭] | 인덱스지를 사용하는 경우, 인덱스지의 제목 수나 위치를 설정합니다.
   [추가/편집] | [설정 목록]에 설정을 추가하거나, 설정 내용을 변경합니다.
   | [페이지 번호] | 추가하는 페이지 번호를 입력합니다. 복수의 페이지 번호를 입력할 때는, "2,4,6"과 같이 콤마로 구분하거나, "6-10"과 같이 하이픈으로 이어서 입력합니다.
   [설정 변경] | [추가/편집]의 목록에서 선택한 항목의 설정값을 변경합니다. [인쇄 종류]:지정한 페이지를 인쇄할 때의 인쇄 종류를 선택합니다. [인덱스지]:인덱스지의 사용 여부를 선택합니다. [급지 트레이]:지정한 페이지를 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다. [스테이플]:지정한 페이지를 스테이플로 철할 때의 제본 위치를 선택합니다.
   [탭 위치] | 인덱스지의 제목을 몇 번째의 위치에 인쇄할지 지정합니다.
   [탭 텍스트] | 인덱스지의 제목에 인쇄할 내용을 세 줄 이내로 입력합니다.
   [탭 텍스트 세부 사항] | 인덱스지의 제목에 인쇄할 문자의 방향이나 위치, 크기 등의 상세를 설정합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

### 레이아웃을 조정해서 인쇄하고 싶다

#### 포스터와 같이 크게 인쇄하려면([페이지 조합])(PCL만)

## 포스터와 같이 크게 인쇄하기([페이지 조합])(PCL만)

원고 화상을 확대하여, 복수의 용지에 분할해서 인쇄합니다. 인쇄한 용지를 이어붙이면, 포스터와 같은 큰 결과물이 나옵니다.

[레이아웃] 탭의 [페이지 조합]에서 "N N"을 선택합니다. 예를 들면, [2 2]를 선택하면, 1페이지의 원고 화상을 확대해서, 4장의 용지에 분할해서 인쇄합니다.

필요에 따라서, [페이지 조합 상세...]를 클릭하고, 접합 여백의 설정 여부를 선택합니다.

#### 180도 회전해서 인쇄하려면([180도 회전])

## 180도 회전해서 인쇄하기([180도 회전])

인쇄 화상의 위와 아래가 반대로 되도록 인쇄합니다. 봉투 등의 놓는 방향을 바꿀 수 없는 용지에 인쇄할 때 사용합니다.

[레이아웃] 탭의 [180도 회전]에 체크합니다.

#### 인쇄 위치를 미세 조정해서 인쇄하려면([화상 이동])

## 인쇄 위치를 미세 조정하기([화상 이동])

용지에 대한 화상의 인쇄 위치를, 상하좌우로 조금씩 이동하여 조정합니다. 양면 인쇄를 할 때는, 뒷면 화상의 위치도 조정할 수 있습니다.

인쇄 위치를 조금씩 조정하거나, 인쇄 위치의 앞뒤를 바꾸는 등, 미세 조정이 필요할 때 사용합니다.

1. [레이아웃] 탭의 [화상 이동]에 체크합니다.

2. [화상 이동 설정...]을 클릭합니다.

3. 상하좌우의 이동 거리를 조정하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 양면 인쇄할 때는, [앞/뒷면 여백 동일하게]에 체크를 하면, 앞과 뒤에서 동일하게 이동합니다.

### 인쇄물의 복사 제한이나, 기밀성이 높은 문서를 인쇄하고 싶다

#### 복사했을 때에 희미하게 나오는 숨은 문자를 인자하려면([복사방지])

## 숨은 문자를 인자하기([복사방지])

모든 페이지에, "복사"나 "비공개용"등의 문자를, 배경 패턴 중에서 눈에 띄지 않는 문자로 인자합니다. 이 기능을, 복사 방지라고 합니다.

복사 방지된 용지를 복사하면, 숨은 문자가 용지 전체에 희미하게 나타나기 때문에, 복사본인 것을 알 수 있습니다.

[스탬프/페이지 인자] 탭의 [복사 보안]에 체크를 하고, [복사방지]를 선택합니다.

필요에 따라서, [편집...]을 클릭하고, 인자할 내용이나 인자 방법을 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 페이지 전체에 "복사"나 "비공개용" 등의 스탬프를 인자하려면([반복 스탬프])

## 페이지 전체에 스탬프를 인자하기([반복 스탬프])

페이지 전체에, "복사"나 "비공개용"등의 스탬프를 인자합니다.

"복사"나 "비공개용" 등의 문자를, 눈에 잘 띄는 상태로 페이지 전체에 인자함으로써, 불법 복사를 억제할 수 있습니다.

[스탬프/페이지 인자] 탭의 [복사 보안]에 체크를 하고, [반복 스탬프]를 선택합니다.

필요에 따라서, [편집...]을 클릭하고, 인자할 내용이나 인자 방법을 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 기밀성이 높은 문서를 인쇄하려면([보안 인쇄])

# 기밀성이 높은 문서를 인쇄하기([보안 인쇄])

- 보안 인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작

## 보안 인쇄에 대해

보안 인쇄는, 인쇄 데이터에 ID와 암호를 설정해서, 이 기기의 박스(보안 문서 박스)에 저장하는 기능입니다. 바로 인쇄되지 않기 때문에, 인쇄물의 분실이나 두고 잊어버리는 것을 방지할 수 있습니다.

박스에서 인쇄하려면, 터치 패널에서 ID와 암호를 입력할 필요가 있으므로, 특히 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 경우에 적합합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 컴퓨터에서의 인쇄를, 보안 인쇄 만으로 한정할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

한 작업에서 2999페이지까지의 문서를 인쇄할 수 있습니다.

1. [기본 설정] 탭의 [출력 방법]에서 [보안 인쇄]를 선택합니다.

2. ID와 암호를 입력하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 항상 동일한 ID와 암호로 인쇄할 경우는, 미리 등록해두면, 입력하는 번거로움이 줄어듭니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. 인쇄를 실행합니다.

   보안 문서 박스에 저장됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

   - 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료되기 전에, 제어판에서 인쇄의 지시를 할 수 있습니다. 단, 인쇄는 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료된 후 수행됩니다.

## 이 기기에서의 조작

보안 인쇄 기능에서 인쇄한 데이터는, 보안 문서 박스에 저장됩니다. 저장된 데이터를 인쇄하려면, 프린터 드라이버에서 지정한 ID와 암호의 입력이 필요합니다.

인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 보안 문서 박스에 저장되어 있는 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 보안 문서 박스에 저장한 데이터를 자동으로 삭제할 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다(초기값:[1일]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 사용자 인증을 도입한 환경에서 인쇄하고 싶다

#### 인증 정보를 넣어서 인쇄하려면

# 인증 정보를 넣어서 인쇄하기

- 인증 설정 시의 인쇄에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법

## 인증 설정 시의 인쇄에 대해

사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 환경에서 인쇄할 경우는, 인쇄할 때에 인증 정보(사용자명과 암호)를 이 기기로 보내야 합니다. 이것에 의해, 이 기기로 인쇄할 수 있는 사용자를 한정하고, 제삼자의 부정 이용을 방지합니다.

인쇄가 허가되지 않은 사용자의 인쇄 작업이나, 인증 정보가 없는 인쇄 작업을 이 기기로 수신하면, 자동으로 파기됩니다.

#####

- 인증 정보가 없는 인쇄 작업이란, 이 기기에서 사용자 인증/부문 관리를 설정했는데도 불구하고, 프린터 드라이버로 사용자 인증/부문 관리를 올바르게 설정하지 않고 전송한 인쇄 작업을 말합니다.
  사용자 인증/부문 관리가 올바르게 설정되어 있지 않은 상태란, 프린터 드라이버의 [속성] 화면의 [장치 정보] 탭에서, [취득 설정...]의 [자동]의 체크가 해제되어 있고, [장치 옵션]의 [인증]/[부문 관리]가 [사용할 수 없음]으로 설정되어 있는 상태를 가리킵니다. 이 상태로, 인쇄시에 [기본 설정] 탭의 [출력 방법]에서 [인쇄]를 선택하고 실행하면, 인증 정보가 없는 인쇄 작업으로 취급됩니다.

#####

- 인증 정보가 없는 인쇄 작업을 수신했을 때의 이 기기의 동작을 설정할 수 있습니다(초기값:[금지]). 인쇄를 허가하면, 이 기기에 등록되지 않은 사용자나 부문이라도 인쇄를 할 수 있게 됩니다. 보안상 또는 관리상의 불편한 점이 있을 경우는, 초기 설정의 상태로 사용하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 환경에서 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 때는, 인증&인쇄 기능을 사용하면, 보안이 높은 인쇄를 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인쇄 단순 인증을 도입하면, 사용자명만 인증하여, 암호를 입력하지 않고 인쇄할 수 있습니다. 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

프린터 드라이버의 [장치 정보] 탭에서, 사용자 인증/부문 관리가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.

1. 프린터 드라이버의 [속성] 화면을 표시합니다.

   - [속성] 화면의 표시 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. [장치 정보] 탭의 [장치 옵션]에서, 사용하시는 환경에 맞춰서, 사용자 인증/부문 관리가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.

   - 올바르게 설정되어 있지 않은 경우는, 일람에서 [인증] 또는 [부문 관리]를 선택하고, [설정값 변경]에서 각각의 설정값을 변경합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리...]를 클릭합니다.

2. 사용자 인증을 수행하고 있는 경우는, [등록된 사용자]를 선택하고, 사용자명과 암호를 입력합니다.

   - 이 기기에서 공유 사용자(등록되지 않은 사용자)가 허가된 경우는, [일반 사용자]를 선택하여, 사용자명과 암호를 입력하지 않고 인쇄할 수 있습니다.

   - 외부의 인증 서버를 사용할 경우는, [사용자 인증 서버 설정...]을 클릭하고, 인증 서버를 선택합니다.

   - 항상 동일한 사용자명과 암호로 인쇄할 경우는, 미리 등록해두면, 입력하는 번거로움이 줄어듭니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. 부문 관리를 수행하고 있는 경우는, 부문명과 암호를 입력합니다.

   - 항상 동일한 부문명과 암호로 인쇄하는 경우는, 미리 등록해두면, 입력하는 번거로움이 줄어듭니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

4. [확인]을 클릭합니다.

   - 이 기기와 통신 가능한 경우는, [검증]을 클릭하면 입력한 인증 정보로 인증을 실시하여, 인쇄 전에 인증 정보에 잘못이 없는지 확인할 수 있습니다.

5. 본체 장치에서 인증과 외부의 인증 서버에서 인증을 함께 사용하는 경우에 본체 장치에서 인증을 수행할 때는, [기타] 탭에서 [본체 장치 인증]에 체크를 합니다.

6. 인쇄를 실행합니다.

   인증 정보가 올바른 경우는 인쇄가 이루어집니다.

#####

- [인증&인쇄 설정]에서 [인증&인쇄]가 [사용 ON]으로 설정되어 있는 경우, 프린터 드라이버의 [출력 방법]을 [인쇄]로 설정해도 인증&인쇄 작업으로 취급됩니다(초기값:[사용 OFF]). [인증&인쇄 설정] 에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 기밀성이 높은 문서를 인쇄하려면([인증&인쇄])

# 이 기기에서 인증하는 동시에 인쇄하기(인증&인쇄)

- 인증＆인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작
- 이 기기에서의 조작(인증 유닛을 사용하는 경우)

## 인증＆인쇄에 대해

인증&인쇄는, 사용자 인증을 도입한 환경에서, 인쇄 데이터를 이 기기의 박스(인증&인쇄 박스)에 저장하는 기능입니다. 바로 인쇄되지 않기 때문에, 인쇄물의 분실이나 두고 잊어버리는 것을 방지할 수 있습니다.

박스에서 인쇄하려면, 이 기기로 사용자 인증을 수행해야 하기 때문에, 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 경우에 적합합니다. 인증에 성공하면, 로그인 사용자의 인쇄 데이터가 자동으로 인쇄되기 때문에, 보안을 강화함과 동시에 원활하게 운용할 수 있습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 인증&인쇄 기능을 사용할 때 이 기기의 동작을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인증&인쇄 박스에 저장한 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다(초기값:[1일]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인증&인쇄 박스 내의 파일을 인쇄한 후, 사용자에게, 파일의 삭제 확인을 하지 않고, 항상 삭제할 것 인지에 대한 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[사용자에게 확인]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

한 작업으로 2999페이지까지의 문서를 인쇄할 수 있습니다.

1. [기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리...]를 클릭합니다.

2. 인증 정보를 입력하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

3. [출력 방법]에서 [ID&인쇄]를 선택합니다.

4. 인쇄를 실행합니다.

   인증&인쇄 박스에 저장됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

   - 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료되기 전에, 제어판에서 인쇄의 지시를 할 수 있습니다. 단, 인쇄는 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료된 후 수행됩니다.

## 이 기기에서의 조작

1. [사용자명]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭해서, 사용자명과 암호를 입력합니다.

2. [인증 & 인쇄]에서 [ID&인쇄/MFP액세스]이 선택되어 있는 것을 확인하고, [로그인]을 탭합니다.

   인증에 성공하면, 인증&인쇄 박스에 저장되어 있는 모든 데이터가 인쇄됩니다.

   - 데이터가 인쇄된 후, 이 기기로의 로그인은 하지 않습니다.

   - [인증 & 인쇄]에서 [기본 화면]을 선택하면, 인쇄하지 않고 로그인합니다.

   - 필요에 따라서, [인증 & 인쇄]의 초기값을 변경할 수 있습니다(초기값:[인쇄&기본화면]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증&인쇄 박스 내의 특정 데이터만을 인쇄하고 싶은 경우는, 인증&인쇄 박스를 열고, 인쇄할 데이터를 선택합니다. 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기에서의 조작(인증 유닛을 사용하는 경우)

옵션의 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입) 또는 인증 장치(IC 카드 인증 타입)를 사용하는 경우는, 손가락 또는 IC 카드로 터치하는 것만으로 간단하게 인쇄할 수 있습니다.

- 인증의 설정에 따라서는, 손가락 또는 IC 카드를 터치하기 전에, 사용자명 또는 암호의 입력이 필요한 경우가 있습니다. [사용자명] 또는 [암호]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭해서, 사용자명 또는 암호를 입력합니다.

1. [인증 방법]에서 [인증 장치]가 선택되어 있는 것을 확인합니다.

2. [인증 & 인쇄]에서 [ID&인쇄/MFP액세스]이 선택되어 있는 것을 확인하고, 인증 유닛에 손가락 또는 IC 카드를 터치합니다.

   인증에 성공하면, 인증&인쇄 박스에 저장되어 있는 모든 데이터가 인쇄됩니다.

   - 데이터가 인쇄된 후, 이 기기로의 로그인은 하지 않습니다.

   - [인증 & 인쇄]에서 [기본 화면]을 선택하면, 인쇄하지 않고 로그인합니다.

   - 필요에 따라서, [인증 & 인쇄]의 초기값을 변경할 수 있습니다(초기값:[인쇄&기본화면]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증 유닛에서 인증&인쇄를 수행하는 경우는, 한 번의 인증으로 모든 작업을 인쇄할지, 한 개의 작업만 인쇄할지 선택할 수 있습니다(초기값:[모든 작업 인쇄]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### Active Directory의 단일 로그온 환경에서 인쇄하려면

# Active Directory의 단일 로그온 환경에서 인쇄하기

- 단일 로그온에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업
- 인쇄 방법

## 단일 로그온에 대해

이 기기의 인쇄 서비스가 Active Directory의 도메인에 연결한 경우, 같은 도메인에 연결한 컴퓨터에서라면, 프린터 드라이버에서 인증 정보(사용자명과 암호)를 입력하지 않고 인쇄할 수 있습니다. 이 때, 인증 정보에는 컴퓨터의 로그인 화면에서 입력한 인증 정보를 인용합니다.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

프린터 드라이버의 [장치 정보] 탭에서, 사용자 인증과 단일 로그온이 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.

- 미리 이 기기를 Active Directory의 도메인에 연결시키는 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

1. 프린터 드라이버의 [속성] 화면을 표시합니다.

   - [속성] 화면의 표시 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. [장치 정보] 탭의 [장치 옵션]에서, 사용하시는 환경에 맞춰서, [인증]과 [단일 로그온]이 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.

   - 올바르게 설정되지 않은 경우는, 일람에서 [인증] 및 [단일 로그온]을 선택하고, [설정값 변경]에서 각각의 설정값을 변경합니다.

   - [단일 로그온]은, [인증]을 [외부 서버 인증] 또는 [본체 장치 인증 + 외부 서버 인증]에 설정한 경우에 [사용할 수 있음]으로 설정할 수 있습니다.

## 인쇄 방법

1. [기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리...]를 클릭합니다.

2. [인쇄에 대한 Single-On을 유효화 합니다]에 체크를 하고, [확인]을 클릭합니다.

   - [사용자 이름]에는, 컴퓨터의 로그인명이 표시되어 있습니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

4. 인쇄를 실행합니다.

   인쇄가 시작됩니다.

# Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다

### 인쇄 매수를 절약하고 싶다

#### 용지의 양면에 인쇄하려면([양면])

# 양면에 인쇄해서 인쇄 매수를 절약하기([양면])

용지의 양면에 인쇄해서, 용지의 사용량을 절반으로 절약할 수 있습니다.

[레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [양면]을 선택합니다. 초기값은 [양면]입니다.

#### 원고를 이 기기의 박스에 저장하려면([박스에 저장])

# 인쇄 데이터를 이 기기의 박스에 저장하기([박스에 저장])

- 박스 저장에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 박스 저장한 데이터의 활용

## 박스 저장에 대해

박스 저장은, 인쇄 데이터를 이 기기의 박스에 저장하는 기능입니다. 박스에 저장하는 동시에 인쇄할 수도 있습니다.

저장처의 박스를 나눠서 사용함으로써, 다음과 같은 사용 방법이 가능합니다.

- 전원이 공유로 사용하는 박스(공유 박스)나 부서별로 사용하는 박스(그룹 박스)에 저장되면, 데이터의 배포에 이용할 수 있습니다.

- 사용자 전용의 박스(개인 박스)에 저장하면, 사용자 본인만 박스를 열 수 있으므로, 보안 대책이 됩니다. 잘못된 박스 내의 데이터가 삭제될 수는 없습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

인쇄 데이터를 저장하는 박스를 이 기기에 등록합니다.

박스의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 박스는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [출력 방법] 화면의 [출력 방법:]에서 [박스에 저장]을 선택합니다.

   - 박스에 저장하는 동시에 인쇄하고 싶을 때는, [박스에 저장 후 인쇄]를 선택합니다.

2. 파일명과 저장처의 박스 번호를 입력하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 파일명에는, 박스를 열고 데이터를 검색할 때에 알기 쉬운 이름을 지정하십시오.

   - [설정을 저장합니다]에 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면 다이얼로그가 표시되지 않습니다. 항상 동일한 파일명과 박스 번호로 저장할 경우는, 체크를 하면, 다음부터 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

3. 인쇄를 실행합니다.

   이 기기의 박스에 저장됩니다.

## 박스 저장한 데이터의 활용

박스에 저장한 데이터는, 인쇄하거나, E-mail이나 팩스로 전송이 가능합니다.

- 박스에 저장한 데이터의 인쇄 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

- 박스에 저장한 데이터의 전송 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

### 원고 화상을 확대/축소해서 인쇄하고 싶다

#### 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하려면([크기 조절:])

## 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하기([크기 조절:])

임의의 배율을 지정하여, 원고 화상을 확대 또는 축소하여 인쇄합니다.

[페이지 속성]의 [크기 조절:]에서, 배율을 지정합니다.

### 복수의 부수를 인쇄하고 싶다

#### 인쇄 부수를 지정하려면([매수:])

## 인쇄 부수를 지정하기([매수:])

[매수 & 페이지]의 [매수:]에서, 인쇄할 부수를 지정합니다.

#####

- 대량의 부수를 인쇄할 때는, 확인 인쇄 기능을 사용하면 대량의 인쇄 실수를 방지하고, 용지 낭비를 억제할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 부수 단위로 인쇄하려면([한 부씩 인쇄]/[오프셋])

## 부수 단위로 인쇄하기([한 부씩 인쇄]/[오프셋])

복수의 부수를 인쇄할 때에, 부수 단위 또는 배지 위치를 이동해서, 구분을 할 수 있도록 배지합니다.

[출력 방법]의 [한 부씩 인쇄]에 체크를 하면, "12345", "12345", "12345"처럼 한 부씩 구별해서 배지합니다. 또, [오프셋]에 체크하면, 1부씩 배지 위치를 이동해서 배지합니다.

[한 부씩 인쇄]와 [오프셋]을 조합시키면, 부수 단위로 배지 위치를 이동할 수 있으므로, 배포용의 자료를 간단하게 만들 수 있습니다.

#### 인쇄 실수를 방지하기 위해, 한 부만 시험 인쇄하려면([시험 인쇄])

# 1부만 시험 인쇄하기([시험 인쇄])

- 확인 인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작
- 작업의 삭제

## 확인 인쇄에 대해

확인 인쇄는, 복수의 부수를 인쇄할 때에, 1부만 인쇄하고 남은 부수의 인쇄를 대기하는 기능입니다.

인쇄 결과를 확인하고 나서, 터치 패널에서 남은 부수의 인쇄를 지시할 수 있으므로, 대량의 프린트 실수를 방지하고 싶은 경우에 편리합니다.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [출력 방법] 화면의 [출력 방법:]에서 [시험 인쇄]를 선택합니다.

2. 부수를 지정하여 인쇄를 실행합니다.

   1부만 인쇄됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

## 이 기기에서의 조작

1. [작업 목록 표시]를 탭합니다.

2. [실행중]이 표시되어 있는 상태에서, [작업 해제]를 탭합니다.

3. 인쇄할 작업을 선택합니다.

4. 필요에 따라서, [설정 변경]을 탭하여 인쇄 조건을 변경합니다.

   - 작업을 삭제할 경우는, [삭제]를 탭합니다.

5. [실행]을 탭하거나, 또는 Start를 누릅니다.

   남은 부수가 인쇄됩니다.

## 작업의 삭제

[시험 인쇄]를 설정해서 이 기기에 전송한 작업은, 컴퓨터의 Web 브라우저에서 Web Connection을 사용함으로써, 원격으로 삭제할 수 있습니다.

1. Web 브라우저를 사용해서 Web Connection에 액세스 합니다.

   - 액세스의 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. 사용자 모드로 로그인합니다.

   - 사용자 모드로의 로그인 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

3. [작업]-[실행중인 목록]을 클릭합니다.

4. [보류 작업 해제]를 클릭합니다.

5. 삭제할 작업에 체크를 하고, [삭제]를 클릭합니다.

6. [확인]을 클릭합니다.

   선택한 작업이 삭제됩니다.

### 용지의 크기나 종류를 선택해서 인쇄하고 싶다

#### 특수한 크기의 용지에 인쇄하려면([페이지 설정])

## 특수한 크기의 용지에 인쇄하기([페이지 설정])

특수한 크기의 원고를, 수동 트레이에 놓은 비정형 크기의 용지에 인쇄합니다.

[페이지 속성]의 [용지 크기:]에서 [사용자 설정 크기 관리...]를 선택하여, 임의의 폭과 길이를 지정합니다.

1. [파일] 메뉴에서 [페이지 설정](또는 [페이지 설정])을 클릭합니다.

   - [프린트] 화면의 [용지 크기:]에서도 같은 설정을 할 수 있습니다.

2. 사용자 지정 크기의 등록 화면을 엽니다.

   - 용지 크기의 일람에서 [사용자 설정 크기 관리...]를 선택합니다.

3. [+]를 클릭합니다.

4. 등록할 용지 크기의 이름을 입력합니다.

   - A4, Custom 등, 기존 정형지의 이름은 등록할 수 없습니다.

5. 임의의 폭과 길이를 지정합니다.

   - 필요에 따라서, [프린터 여백:] 또는 [프린터 여백:]에서, 용지의 상하좌우에 여백을 넣습니다.

6. [승인]을 클릭합니다.

   사용자 지정 용지 크기가 등록되어, [페이지 속성]의 [용지 크기:]에서 선택할 수 있습니다.

#####

- 비정형 크기의 용지에 인쇄할 때는, 수동 트레이를 사용합니다. 수동 트레이에 용지를 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 용지의 종류를 변경하여 인쇄하려면([용지 종류:])

## 용지의 종류를 지정하여 인쇄하기([용지 종류:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [용지 종류:]에서, 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. [급지 트레이:]가 [자동]으로 설정되어 있을 때에 유효합니다.

[급지 트레이별 용지 설정...]에서는, 각 트레이의 용지 종류를 설정해 둘 수 있습니다. [급지 트레이:]를 [자동] 이외로 지정한 경우는, 여기에서 지정되어 있는 용지 종류의 정보가 적용됩니다.

#### 급지 트레이를 지정하여 인쇄하려면([급지 트레이:])

## 급지 트레이를 지정하여 인쇄하기([급지 트레이:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

#####

- [자동]을 선택하면, [용지 크기:]에서 선택한 용지의 급지 트레이가 자동으로 선택됩니다.

#### 원고를 복수 트레이의 용지에 인쇄하려면([카본 복사])

## 원고를 복수의 트레이의 용지에 인쇄하기([카본 복사])

원고를 복수의 트레이에 놓여 있는 다른 용지에 인쇄합니다. 한 번의 인쇄 지시로, 카본지를 사용한 복사식의 전표와 같이 마감할 수 있으므로, 이 기능을 카본 복사라고 합니다.

예를 들면, 제출용의 원본은 트레이 1에 놓여 있는 상질의 컬러 용지에 인쇄하며, 예비용으로 트레이 2에 놓여 있는 재생지에 인쇄하는 등의 작업을 한 번의 인쇄 지시로 실현할 수 있습니다.

제출용의 자료와 예비용의 자료를 한번에 준비하고 싶을 때 등에 편리합니다.

1. [급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]은 선택할 수 없습니다.

2. [카본 복사]에 체크합니다.

   [카본 복사 설정] 화면이 표시됩니다.

3. 카본 복사용의 급지 트레이와 배지의 순서를 지정하여, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [원고 복사] | 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 표시합니다.
   [카본 복사 트레이] | 카본 복사용의 급지 트레이를 선택합니다. 사용할 모든 급지 트레이에 체크를 합니다.
   [출력 순서] | 카본 복사의 배지 순서를 선택합니다. [트레이]:선택한 트레이의 순서대로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 하나의 트레이에서 모든 페이지를 인쇄하고 나서, 다음의 트레이로 이동합니다. [페이지]:페이지 단위로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 선택한 모든 트레이에서 첫 번째 페이지, 두 번째 페이지, 세 번째 페이지대로 인쇄합니다.
   [설정을 저장합니다] | 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면, [카본 복사]를 유효하게 했을 때에 이 다이얼로그를 표시하지 않습니다. 항상 동일한 카본 복사의 트레이 설정으로 인쇄하는 경우에, 다음부터 설정하는 번거로움이 줄어듭니다.

### 화질을 조정해서, 좋은 품질로 인쇄하고 싶다

#### 원고에 적합한 화질로 자동 조정해서 인쇄하려면([원고 화질:])

## 원고에 적합한 화질을 선택하기([원고 화질:])

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 인쇄합니다.

인쇄하는 원고에 맞춰서, 문자가 많은 원고에 적합한 처리, 사진에 적합한 처리, DTP 작성한 원고에 적합한 처리, Web 페이지의 인쇄에 적합한 처리, CAD 데이터의 인쇄에 적합한 처리를 선택합니다.

[품질]의 [원고 화질:]에서, 원고에 맞춰서, 화질 모드를 선택합니다.

#### 인쇄 농도를 조정해서, 토너 소비량을 절약하려면([토너 절약])

## 토너 소비량을 절약하기([토너 절약])

[품질]의 [토너 절약]에 체크를 하면, 인쇄 농도를 조정해서, 토너 소비량을 절약합니다.

#### 문자 등의 경계를 선명하게 하려면([모서리 강조])

## 작은 문자나 희미한 문자를 보기 쉽게 하기([모서리 강조])

표문자, 그래픽 등, 화상의 테두리 부분을 강조해서, 읽기 쉽게 합니다.

[품질]의 [모서리 강조]에 체크를 합니다.

### 배포용 자료나 책자와 같이 마무리하고 싶다

#### 스테이플로 철하려면([스테이플:])

## 스테이플로 철하기([스테이플:])

인쇄한 용지를 1부씩 스테이플(모서리 또는 2점)로 철하여 배지합니다. 기획서 등, 1권의 자료로 완성하고 싶을 경우에 편리합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [스테이플:]에 체크를 합니다. 아울러, 스테이플 수와 제본 위치를 지정합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

- 스테이플로 철하는 위치는, [레이아웃/피니싱]의 [제본 방향:]에서 지정합니다.

#### 펀치 구멍을 내려면([펀치 홀:])

## 펀치 구멍내기([펀치 홀:])

인쇄한 용지에 파일링용의 펀치 구멍(철 구멍)을 내서 배지합니다. 파일 등으로 자료를 정리하고 싶은 경우에 편리합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [펀치 홀:]에 체크를 합니다.더불어, 펀치 구멍의 수와 위치를 지정합니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- 펀치 구멍을 낼 위치는, [레이아웃/피니싱]의 [제본 방향:]에서 지정합니다.

#### 용지를 접으려면([중철:])

## 용지를 접기([중철:])

인쇄한 용지를 접지 가공해서 배지합니다.

반-접지

3단 접지

[레이아웃/피니싱]의 [중철:]에서 접지 방법을 선택합니다.

페이지 단위로 접지 가공하는 경우는, [페이지 접지 설정:]에서 한번에 접지 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 반-접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접기 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 원고의 페이지 수가 이 기기의 접지 가능 매수보다 많을 경우는, 접지 가공할 수 없습니다.

#### 소책자처럼 인쇄하려면([소책자])

## 소책자처럼 인쇄하기([소책자])

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 인쇄합니다. 인쇄 후, 용지를 반으로 접으면, 책과 같은 페이지순서로 정리됩니다.

[레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [소책자]를 선택합니다.

#####

- [레이아웃/피니싱]의 [중철:]을 조합하면, 용지의 중앙에서 2단 접지로 하거나, 용지의 중앙 두 군데를 스테이플로 철해서, 책자와 같이 마감할 수 있습니다.

- [레이아웃/피니싱]의 [장]을 조합하면, 지정한 페이지를 표면에 배치할 수 있습니다.

#####

- 중철에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 접지에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 용지의 중앙을 철하려면([중철:])

## 용지를 중철하기([중철:])

인쇄한 용지를, 중철해서 배지합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [중철:]에서 [중앙 스테이플 & 접지]를 선택합니다.

페이지의 중앙에서 철하므로, 페이지 분할된 원고 데이터를 이용하거나, [레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [소책자]를 조합해서 사용합니다.

#####

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#### 배지 위치의 트레이를 지정하려면([배지 트레이:])

## 배지 위치의 트레이를 지정하기([배지 트레이:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [배지 트레이:]에서, 배지처의 트레이를 선택합니다.

### 인쇄물에 일시나 페이지 번호 등을 추가하고 싶다

#### 인쇄 일시를 추가하려면([일자/시각])

## 일자/시각을 추가하기([일자/시각])

인쇄 일시를 추가해서 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인자할 위치나 표기 방법을 선택할 수 있습니다.

[스탬프/페이지 인자]의 [일자/시각]에 체크를 합니다.

필요에 따라서, [설정...]을 클릭하여, 인자하는 위치나 표기 방법을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[서식:] | 일자/시각의 표기 방법을 지정합니다.
[인자 페이지:] | 일자/시각을 인자하는 페이지의 범위를 지정합니다.
[인자 위치:] | 일자/시각을 인자할 위치를 지정합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 페이지 번호를 추가하려면([페이지 번호])

## 페이지 번호를 추가하기([페이지 번호])

페이지 번호를 추가해서 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인자할 위치나 인자를 시작하는 페이지를 선택할 수 있습니다.

[스탬프/페이지 인자]의 [페이지 번호]에 체크를 합니다.

필요에 따라서, [설정...]을 클릭하고, 인자할 위치나 인자를 시작하는 페이지를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인자 시작 페이지:] | 페이지 번호의 인자를 시작하는 페이지를 지정합니다.
[시작 번호:] | [인자 시작 페이지:]에서 지정한 페이지에 인자하는 번호를 지정합니다.
[표지/삽입지:] | 표지를 삽입하는 경우에, 표지나 뒤표지에도 페이지 번호를 인자할 때는 체크를 합니다. 아울러 인자 방법을 선택합니다.
[인자 위치:] | 페이지 번호를 인자할 위치를 지정합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 머리말/꼬리말에 정보를 추가하려면([머리말/꼬리말])

## 머리말/꼬리말에 정보를 추가하기([머리말/꼬리말])

원고의 상하의 여백 부분(머리말/꼬리말)에, 일자나 시각을 비롯하여, 임의의 문자를 추가해서 인쇄합니다. 머리말/꼬리말에 추가할 정보는, 사전에 이 기기에 등록할 필요가 있습니다.

- 머리말/꼬리말에 추가할 정보의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

1. [스탬프/페이지 인자]의 [머리말/꼬리말]에 체크를 하고, [설정...]을 클릭합니다.

2. 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 필요에 따라서 머리말/꼬리말을 인자하는 페이지의 범위 등을 변경합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [머리말/꼬리말 호출:] | 호출할 머리말/꼬리말을 선택합니다.
   [부수 관리 번호:] | 복수의 부수를 인쇄할 때, 원고에 부수 번호의 인자 여부를 선택합니다. [머리말 인자]:머리말에 부수 번호를 인자할 때에 체크를 합니다. [꼬리말 인자]:꼬리말에 부수 번호를 인자할 때에 체크를 합니다. [시작 번호]:부수 번호의 표기 방법이나, 부수 번호의 인자를 시작하는 페이지를 지정합니다.
   [인자 페이지:] | 머리말/꼬리말을 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.

### 원고에 표지나, 다른 원고를 삽입해서 인쇄하고 싶다

#### 표지나 뒤표지를 삽입하려면([앞표지:]/[뒤표지:])

## 앞표지/뒤표지를 삽입하기([앞표지:]/[뒤표지:])

원고의 처음과 마지막 페이지에, 표시로 본문과 다른 용지를 삽입합니다.

표지용 용지는, 본문용과 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 선택할 수 있으며, 표지와 본문을 따로 인쇄할 필요 없이, 한번에 인쇄할 수 있습니다.

1. [급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 본문을 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]은 선택할 수 없습니다.

2. [표지/OHP 삽입] 또는 [표지](Mac OS X 10.7 이후)의 [앞표지:] 및 [뒤표지:]에 체크를 합니다.

   - 필요에 따라서, 삽입한 용지에 원고를 인쇄할지, 인쇄하지 않고 백지 페이지로 출력할지를 선택합니다. 삽입한 용지에 인쇄하는 경우, 표지에는 원고의 첫 번째 페이지, 뒤표지에는 원고의 마지막 페이지를 인쇄합니다.

   - 표지나 뒤표지로 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

#### OHP 필름 사이에 용지를 삽입해서 인쇄하려면([OHP 삽입:])

## OHP 필름 사이에 용지를 삽입하기([OHP 삽입:])

복수 매수의 OHP 필름에 인쇄할 때에, 지정한 용지를 OHP 필름 사이에 삽입합니다. 인쇄 후의 열이나, 정전기등으로 필름이 붙는 것을 방지합니다.

1. [레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [단면 전용 용지]를 선택합니다.

2. [급지 트레이/배지 트레이]의 [용지 종류:]에서 [OHP]를 선택합니다.

3. [표지/OHP 삽입] 또는 [표지](Mac OS X 10.7 이후)의 [OHP 삽입:]에 체크를 합니다.

   - OHP 필름의 사이에 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - OHP 합지는 백지로 삽입됩니다.

#### 지정한 페이지에 용지를 삽입하려면([페이지 단위 설정:])

## 지정한 페이지에 용지를 삽입하기([페이지 단위 설정:])

지정한 페이지에 다른 페이지와는 다른 용지를 삽입합니다.

삽입하는 용지로는, 색지나 두꺼운 용지 등을 선택할 수 있습니다. 또한, 삽입하는 용지에 대한 원고 인쇄 여부를 선택할 수 있습니다.

미리, 인쇄하는 용지나 인쇄 설정을 페이지별로 설정한 목록을 작성합니다. 인쇄할 때는, 작성한 목록에서, 인쇄에 적용하는 목록을 선택합니다.

1. [페이지 단위 설정]의 [페이지 단위 설정:]에 체크를 하고, [추가...]를 클릭합니다.

   - 목록에 아무것도 등록되지 않았을 때는, [페이지 단위 설정:]에 체크를 하면 설정 화면이 자동으로 표시됩니다.

   - 작성 완료된 목록이 있을 경우는, 인쇄에 적용하는 목록을 선택합니다.

2. 인쇄하는 용지나 인쇄 설정을 페이지별로 설정하여, 목록을 작성합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   설정 목록 | 페이지별 설정 내용을 일람으로 표시합니다.
   | [목록 이름:] | 작성하는 목록의 이름을 입력합니다.
   []/[] | 목록에 표시되어 있는 설정 내용의 순위를 이동합니다. 설정 내용에는 영향을 주지 않습니다.
   [추가] | 목록에 설정 내용을 추가합니다.
   [삭제] | 목록 표시에서 선택한 설정 내용을 삭제합니다.
   [추가/편집] | 설정 목록에 설정을 추가하거나, 설정 내용을 변경합니다.
   | [페이지 번호:] | 추가하는 페이지 번호를 입력합니다. 복수의 페이지 번호를 입력할 때는, "2,4,6"과 같이 콤마로 구분하거나, "6-10"과 같이 하이픈으로 이어서 입력합니다.
   [인쇄 종류:] | 지정한 페이지를 인쇄할 때의 인쇄 종류를 선택합니다.
   [급지 트레이:] | 지정한 페이지를 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.
   [스테이플:] | 지정한 페이지를 스테이플로 철할 때의 제본 위치를 선택합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

### 레이아웃을 조정해서 인쇄하고 싶다

#### 포스터와 같이 크게 인쇄하려면([포스터 모드:])

## 포스터와 같이 크게 인쇄하기([포스터 모드:])

원고 화상을 확대하여, 복수의 용지에 분할해서 인쇄합니다. 인쇄한 용지를 이어붙이면, 포스터와 같은 큰 결과물이 나옵니다.

[레이아웃/피니싱]의 [포스터 모드:]에서 "N N"을 선택합니다. 예를 들면, [2 2]를 선택하면, 1페이지의 원고 화상을 확대해서, 4장의 용지에 분할해서 인쇄합니다.

접합 여백을 만들 경우는, [오버레이 선]에 체크를 합니다.

#### 180도 회전해서 인쇄하려면([180도 회전])

## 180도 회전해서 인쇄하기([180도 회전])

인쇄 화상의 위와 아래가 반대로 되도록 인쇄합니다. 봉투 등의 놓는 방향을 바꿀 수 없는 용지에 인쇄할 때 사용합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [180도 회전]에 체크를 합니다.

#### 인쇄 위치를 미세 조정하려면([화상 이동])

## 인쇄 위치를 미세 조정하기([화상 이동])

용지에 대한 화상의 인쇄 위치를, 상하좌우로 조금씩 이동하여 조정합니다. 양면 인쇄를 할 때는, 뒷면 화상의 위치도 조정할 수 있습니다.

인쇄 위치를 조금씩 조정하거나, 인쇄 위치의 앞뒤를 바꾸는 등, 미세 조정이 필요할 때 사용합니다.

1. [레이아웃/피니싱]의 [화상 이동]에 체크를 합니다.

   [화상 이동] 화면이 표시됩니다.

2. 상하좌우의 이동 거리를 조정하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 양면 인쇄할 때는, [앞/뒷면 여백 동일하게]에 체크를 하면, 앞과 뒤에서 동일하게 이동합니다.

### 인쇄물의 복사 제한이나, 기밀성이 높은 문서를 인쇄하고 싶다

#### 복사했을 때에 희미하게 나오는 숨은 문자를 인자하려면([복사방지])

## 숨은 문자를 삽입하기([복사방지])

모든 페이지에, "복사"나 "비공개용"등의 문자를, 배경 패턴 중에서 눈에 띄지 않는 문자로 인자합니다. 이 기능을, 복사 방지라고 합니다.

복사 방지된 용지를 복사하면, 숨은 문자가 용지 전체에 희미하게 나타나기 때문에, 복사본인 것을 알 수 있습니다.

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

1. [스탬프/페이지 인자]의 [복사 보안]에 체크를 하고, [설정...]을 클릭합니다.

2. [복사방지]를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 필요에 따라서, 인자할 내용이나 인자 방법을 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 페이지 전체에 "복사"나 "비공개용" 등의 스탬프를 인자하려면([반복 스탬프])

## 페이지 전체에 스탬프를 인자하기([반복 스탬프])

페이지 전체에, "복사"나 "비공개용"등의 스탬프를 인자합니다.

"복사"나 "비공개용" 등의 문자를, 눈에 잘 띄는 상태로 페이지 전체에 인자함으로써, 불법 복사를 억제할 수 있습니다.

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

1. [스탬프/페이지 인자]의 [복사 보안]에 체크를 하고, [설정...]을 클릭합니다.

2. [반복 스탬프]를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 필요에 따라서, 인자할 내용이나 인자 방법을 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 기밀성이 높은 문서를 인쇄하려면([보안 인쇄])

# 기밀성이 높은 원고를 인쇄하기([보안 인쇄])

- 보안 인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작

## 보안 인쇄에 대해

보안 인쇄는, 인쇄 데이터에 ID와 암호를 걸고, 이 기기의 박스(보안 문서 박스)에 저장하는 기능입니다. 바로 인쇄되지 않기 때문에, 인쇄물의 분실이나 두고 잊어버리는 것을 방지할 수 있습니다.

박스에서 인쇄하려면, 터치 패널에서 ID와 암호를 입력할 필요가 있으므로, 특히 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 경우에 적합합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 컴퓨터에서의 인쇄를, 보안 인쇄만으로 한정할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

한 작업에서 2999페이지까지의 문서를 인쇄할 수 있습니다.

1. [출력 방법] 화면의 [출력 방법:]에서 [보안 인쇄]를 선택합니다.

2. ID와 암호를 입력하고, [확인]을 클릭합니다.

   - [설정을 저장합니다]에 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면, 다이얼로그가 표시됩니다. 항상 동일한 ID와 암호로 인쇄할 경우는, 체크를 해두면, 다음부터 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

3. 인쇄를 실행합니다.

   보안 문서 박스에 저장됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

   - 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료되기 전에, 제어판에서 인쇄의 지시를 할 수 있습니다. 단, 인쇄는 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료한 후 수행됩니다.

## 이 기기에서의 조작

보안 인쇄 기능에서 인쇄한 데이터는, 보안 문서 박스에 저장됩니다. 저장된 데이터를 인쇄하려면, 프린터 드라이버에서 지정한 ID와 암호를 입력해야 합니다.

인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 보안 문서 박스에 저장되어 있는 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 보안 문서 박스에 저장한 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다(초기값:[1일]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 사용자 인증을 도입한 환경에서 인쇄하고 싶다

#### 인증 정보를 넣어서 인쇄하려면

# 인증 정보를 넣어서 인쇄하기

- 인증 설정 시의 인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법

## 인증 설정 시의 인쇄에 대해

사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 환경에서 인쇄할 경우는, 인쇄할 때에 인증 정보(사용자명과 암호)를 이 기기로 보내야 합니다. 이로 인해, 이 기기로 인쇄할 수 있는 사용자를 한정하고, 제삼자의 불법 이용을 막습니다.

인쇄가 허가되지 않은 사용자의 인쇄 작업이나, 인증 정보가 없는 인쇄 작업을 이 기기로 수신하면, 자동으로 파기됩니다.

#####

- 인증 정보가 없는 인쇄 작업이란, 이 기기에서 사용자 인증/부문 관리를 설정했는데도 불구하고, 프린터 드라이버로 사용자 인증/부문 관리를 올바르게 설정하지 않고 전송한 인쇄 작업을 말합니다.
  프린터 드라이버의 [출력 방법] 화면에서 [인증]/[부문 관리]에 체크를 하지 않고, [출력 방법:]에서 [인쇄]를 선택하고 실행하면, 인증 정보가 없는 인쇄 작업으로 취급됩니다.

#####

- 인증 정보가 없는 인쇄 작업을 수신했을 때의 이 기기의 동작을 설정할 수 있습니다(초기값:[금지]). 인쇄를 허가하면, 이 기기에 등록되지 않은 사용자나 부문이라도 인쇄를 할 수 있게 됩니다. 보안 상 또는 관리 상의 불편함이 있을 경우는, 초기 설정의 상태로 사용하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 환경에서 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 때는, 인증&인쇄 기능을 사용하면, 보안이 높은 인쇄를 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인쇄 단순 인증을 도입하면, 사용자명만 인증하여, 암호를 입력하지 않고 인쇄할 수 있습니다. 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [출력 방법] 화면의 [인증](및 [부문 관리])에 체크합니다.

2. 사용자 인증을 수행하고 있는 경우는, [등록된 사용자]를 선택하고, 사용자명과 암호를 입력하고 나서 [확인]을 클릭합니다.

   - 이 기기에서 공유 사용자(등록되지 않은 사용자)가 허가된 경우는, [일반 사용자]를 선택하는 것으로, 사용자명과 암호를 입력하지 않고 인쇄할 수 있습니다.

   - 외부의 인증 서버를 사용할 경우는, [사용자 인증 서버 설정...]을 클릭하고, 인증 방법과 인증 서버를 선택합니다. 본체 장치에서 인증과 외부의 인증 서버에서 인증을 함께 사용하는 경우에 본체 장치에서 인증을 수행할 때는, 인증 서버로 본체 장치를 지정합니다.

   - [설정을 저장합니다]에 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면 다이얼로그가 표시됩니다. 항상 동일한 사용자명과 암호로 인쇄할 경우는, 체크를 하면, 다음부터 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

3. 부문 관리를 수행하고 있는 경우는, 부문명과 암호를 입력하여, [확인]을 클릭합니다.

   - [설정을 저장합니다]에 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면 다이얼로그가 표시됩니다. 항상 동일한 부문명과 암호로 인쇄할 경우는, 체크를 하면 다음부터 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

4. 인쇄를 실행합니다.

   인증 정보가 올바른 경우는 인쇄가 됩니다.

#####

- [인증&인쇄 설정]에서 [인증&인쇄]가 [사용 ON]으로 설정되어 있는 경우, 프린터 드라이버의 [출력 방법]을 [인쇄]로 설정해도 인증&인쇄 작업으로 취급됩니다(초기값:[사용 OFF]). [인증&인쇄 설정] 에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 기밀성이 높은 문서를 인쇄하려면([ID&인쇄])

# 이 기기에서 인증과 동시에 인쇄하기([ID&인쇄])

- 인증＆인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작
- 이 기기에서의 조작(인증 장치를 사용하는 경우)

## 인증＆인쇄에 대해

인증&인쇄는, 사용자 인증을 도입한 환경에서, 인쇄 데이터를 이 기기의 박스(인증&인쇄 박스)에 저장하는 기능입니다. 바로 인쇄되지 않기 때문에, 인쇄물의 분실이나 두고 잊어버리는 것을 방지할 수 있습니다.

박스에서 인쇄하려면, 이 기기로 사용자 인증을 수행해야 하기 때문에, 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 경우에 적합합니다. 인증에 성공하면, 로그인 사용자의 인쇄 데이터가 자동으로 인쇄되기 때문에, 보안을 강화함과 동시에 원활하게 운용할 수 있습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 인증&인쇄 기능을 사용할 때 이 기기의 동작을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인증&인쇄 박스에 저장한 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다(초기값:[1일]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인증&인쇄 박스 내의 파일을 인쇄한 후, 사용자에게, 파일의 삭제 확인을 하지 않고, 항상 삭제할 것 인지에 대한 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[사용자에게 확인]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

한 작업에서 2999페이지까지의 문서를 인쇄할 수 있습니다.

1. [출력 방법] 화면의 [인증]에 체크를 합니다.

2. [등록된 사용자]를 선택하여, 사용자명과 암호를 입력하고 나서 [확인]을 클릭합니다.

3. [출력 방법:]에서 [ID&인쇄]를 선택합니다.

4. 인쇄를 실행합니다.

   인증&인쇄 박스에 저장됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

   - 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료되기 전에, 제어판에서 인쇄의 지시를 할 수 있습니다. 단, 인쇄는 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료된 후 수행됩니다.

## 이 기기에서의 조작

1. [사용자명]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭해서, 사용자명과 암호를 입력합니다.

2. [인증 & 인쇄]에서 [ID&인쇄/MFP액세스]이 선택되어 있는 것을 확인하고, [로그인]을 탭합니다.

   인증에 성공하면, 인증&인쇄 박스에 저장되어 있는 모든 데이터가 인쇄됩니다.

   - 데이터가 인쇄된 후, 이 기기로의 로그인은 하지 않습니다.

   - [인증 & 인쇄]에서 [기본 화면]을 선택하면, 인쇄하지 않고 로그인합니다.

   - 필요에 따라서, [인증 & 인쇄]의 초기값을 변경할 수 있습니다(초기값:[인쇄&기본화면]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증&인쇄 박스 내의 특정 데이터만을 인쇄할 경우는, 인증&인쇄 박스를 열고, 인쇄할 데이터를 선택합니다. 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기에서의 조작(인증 장치를 사용하는 경우)

옵션의 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입) 또는 인증 장치(IC 카드 인증 타입)를 사용하는 경우는, 손가락 또는 IC 카드로 터치하는 것만으로 간단하게 인쇄할 수 있습니다.

- 인증 설정에 따라서는, 손가락 또는 IC 카드를 터치하기 전에, 사용자명 또는 암호의 입력이 필요한 경우가 있습니다. [사용자명] 또는 [암호]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭해서, 사용자명 또는 암호를 입력합니다.

1. [인증 방법]에서 [인증 장치]가 선택되어 있는 것을 확인합니다.

2. [인증 & 인쇄]에서 [ID&인쇄/MFP액세스]이 선택되어 있는 것을 확인하고, 인증 유닛에 손가락 또는 IC 카드를 터치합니다.

   인증에 성공하면, 인증&인쇄 박스에 저장되어 있는 모든 데이터가 인쇄됩니다.

   - 데이터가 인쇄된 후, 이 기기로의 로그인은 하지 않습니다.

   - [인증 & 인쇄]에서 [기본 화면]을 선택하면, 인쇄하지 않고 로그인합니다.

   - 필요에 따라서, [인증 & 인쇄]의 초기값을 변경할 수 있습니다(초기값:[인쇄&기본화면]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증 유닛에서 인증&인쇄를 수행하는 경우는, 한 번의 인증으로 모든 작업을 인쇄할지, 한 개의 작업만 인쇄할지 선택할 수 있습니다(초기값:[모든 작업 인쇄]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

# USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다

#### USB 메모리 내의 파일을 직접 인쇄하려면

# USB 메모리 내의 파일을 인쇄하기

- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

USB 메모리 내의 파일 인쇄를 허가합니다.

초기 설정에서는, 파일의 인쇄가 허가되어 있으므로, 그대로 사용하실 수 있습니다.

USB 메모리의 사용 환경 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

인쇄할 수 있는 파일 형식은, PDF, 컴팩트 PDF, JPEG, TIFF, XPS, 컴팩트 XPS, OOXML(.docx/.xlsx/.pptx), PPML(.ppml/.vdx/.zip)입니다.

#####

- 암호화된 PDF나, 검색 가능 PDF, 아웃라인 PDF도 인쇄할 수 있습니다.

1. 이 기기에 USB 메모리를 연결합니다.

   #####

   - 이 기기의 기동중에는, USB 메모리를 꽂거나 빼지 마십시오.

2. [외부 메모리로부터문서를 인쇄합니다.]를 탭합니다.

   - 박스 모드에서 [시스템]-[외부 메모리]를 탭해도 같은 조작을 할 수 있습니다.

3. 인쇄하고 싶은 파일을 선택하고, [인쇄]를 탭합니다.

   - [파일 경로]에서, 인쇄하고 싶은 파일이 저장되어 있는 폴더 경로를 직접 입력할 수 있습니다.

   - [상단]을 탭하면, 상위 계층으로 이동합니다.

   - [열기]를 탭하면, 폴더를 열고, 하위 계층으로 이동합니다.

   - [상세 문서]를 탭하면, 선택한 파일의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

4. 필요에 따라서, 인쇄 전의 옵션 설정을 합니다.

   - 인쇄 시의 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

5. Start를 누릅니다.

   인쇄가 시작됩니다.

6. 인쇄가 완료되면, 이 기기에서 USB 메모리를 분리합니다.

#####

- 암호가 설정된 PDF 파일을 인쇄하면, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다. 암호 암호화 PDF 박스에 저장된 파일의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### E-mail의 첨부 파일을 직접 인쇄하려면

# 수신한 E-mail의 첨부 파일을 인쇄하기(E-mail 수신 인쇄)

- E-mail 수신 인쇄에 대해
- E-mail과 첨부 파일의 사양
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- E-mail 전송 시에 인쇄 설정을 지정하기
- 이 기기에서 E-mail을 수신해서 파일을 인쇄하기

## E-mail 수신 인쇄에 대해

E-mail 수신 인쇄는, 이 기기가 수신한 E-mail에 첨부되어 있는 파일을 인쇄하는 기능입니다.

이 기기의 메일 주소로 E-mail을 전송하면, 프린터 드라이버를 사용하지 않아도, 컴퓨터 상의 PDF, 컴팩트 PDF, JPEG, TIFF, XPS, 컴팩트 XPS, OOXML(.docx/.xlsx/.pptx), PPML(.ppml/.vdx/.zip) 파일을 이 기기에서 인쇄할 수 있습니다.

또, E-mail의 첨부 파일을 이 기기의 박스에 저장할 수 있습니다.

#####

- E-mail 수신 인쇄 기능을 사용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

## E-mail과 첨부 파일의 사양

E-mail 수신 인쇄 기능에서 인쇄하려면, E-mail 및 첨부 파일이 다음의 조건을 충족할 필요가 있습니다.

항목 | 사양
--- | ---
파일의 수 | 최대 20파일
파일의 용량 | 무제한
대응 파일 형식 | PDF/컴팩트 PDF/XPS/컴팩트 XPS/TIFF/JPEG /OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)/PPML(.ppml/.vdx/.zip) 위 파일 형식이라도, 장편 크기의 파일은 인쇄할 수 없습니다.
E-mail 형식 | E-mail의 형식에는, 다음의 제한이 있습니다. S/MIME로 암호화된 E-mail은 대응하지 않습니다. 분할된 E-mail의 복원은 수행하지 않습니다.
수신처 지정 방법 | 수신처(To), CC, BCC

#####

- 위의 조건을 충족하지 않은 파일은 파기됩니다. 파일의 파기에 관한 상세는, 작업 내역에서 확인할 수 있습니다.

- E-mail의 첨부 파일로 암호가 설정된 PDF 파일을 수신하면, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다.

- E-mail에 첨부 파일이 존재하지 않는 경우, E-mail은 파기됩니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

이 기기에서 E-mail을 수신하기 위한 설정을 합니다. 또, E-mail 수신 인쇄 기능을 유효하게 합니다.

수신한 E-mail의 첨부 파일을 박스에 저장해서 관리하고 싶은 경우는, 저장처의 박스를 지정하여, 자동으로 박스에 저장하도록 설정해 둘 수 있습니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 인증/부문 관리가 유효로 설정된 경우, E-mail은 파기됩니다.

#####

- 사용자 인증/부문 관리를 유효로 설정한 환경에서 E-mail을 수신하려면, [인증 지정 없이 인쇄]를 허가할 필요가 있습니다(초기값:[금지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## E-mail 전송 시에 인쇄 설정을 지정하기

전송한 E-mail의 첨부파일은, [유틸리티]-[사용자 설정]-[프린터 설정]의 설정값에 따라서 이 기기에서 인쇄됩니다.E-mail을 전송할 때마다 인쇄 설정을 변경하고 싶은 경우에는, 사용하시는 메일 소프트에서, E-mail의 제목란에 정해진 설정값을 입력함으로써, 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.

설정값은, 제목란에 " 설정값@"의 형식으로 입력합니다.

- 설정값을 1개 지정하는 경우의 입력 예:dup@

- 설정값을 복수 지정하는 경우의 입력 예:dup, box1@

지정할 수 있는 설정값은 다음과 같습니다.

항목 | 설정값 | 설명
--- | --- | ---
양면/단면 | dup | 인쇄할 용지의 면을 양면으로 지정합니다.
simp | 인쇄할 용지의 면을 단면으로 지정합니다.
원고의 방향 | port | 원고의 방향을 세로로 지정합니다.
land | 원고의 방향을 가로로 지정합니다.
부수 | 수치 | 인쇄할 부수(1~9999)를 지정합니다.
조합 | Column+수치 | 1페이지로 조합할 열의 수(1~5)를 지정합니다. 입력 예:Column2
Row+수치 | 1페이지로 조합할 행의 수(1~5)를 지정합니다. 입력 예:Row3
스테이플 | st1 | 스테이플의 수를 1점(모서리)으로 지정합니다.
st2 | 스테이플의 수를 2점으로 지정합니다.
복사 프로그램 호출 | m+수치 | 인쇄에 적용할 복사 프로그램의 등록 번호(1~30)를 지정합니다. 입력 예:m1
박스 지정 | box+수치 | 파일을 저장할 박스의 등록 번호(1~999999999)를 지정합니다. 존재하지 않는 박스의 등록 번호를 지정한 경우, 자동적으로 박스를 새롭게 작성하고 나서 저장됩니다. 입력 예:box1

#####

- "@" 이후에 입력되어 있는 설정값은, 인쇄 설정으로써 취급되지 않습니다."@"를 입력하지 않는 경우, 제목 전체가 설정값으로써 취급됩니다.

- 설정값의 대문자와 소문자는 구별하지 않습니다.설정값 이외의 문자는 무효입니다.

- 설정값을 ",(콤마)"로 연결해서 입력합으로써, 복수의 설정값을 지정할 수 있습니다.

- 동일한 항목의 설정값을 복수 지정한 경우, 먼저 입력되어 있는 설정값을 적용합니다.

- 복사 프로그램을 지정한 경우, 복사 프로그램의 설정을 우선하고, 기타의 개별 설정은 무효로 됩니다.

#####

- 기본적인 인쇄 설정은, 장치에 설정되어 있는 인쇄 설정에 따릅니다.설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기에서 E-mail을 수신해서 파일을 인쇄하기

E-mail의 도착 여부를, 터치 패널에서 메일 서버에 수동으로 조회합니다.

[E-Mail 수신]을 탭해서 메일 서버에 문의하고, 도착한 E-mail이 있으면, 수신해서 첨부 파일을 인쇄합니다.

#####

- E-mail 수신의 설정에 따라서는, E-mail의 도착 여부를, 이 기기가 일정 간격(초기값:15분)마다 자동으로 메일 서버에 조회합니다. 도착한 E-mail이 있으면, 수신해서 첨부 파일을 인쇄합니다.

#####

- E-mail의 첨부 파일로 암호가 설정된 PDF 파일을 수신하면, 암호 암호화 PDF 박스에 저장됩니다. 암호 암호화 PDF 박스에 저장된 파일의 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 모바일 단말기 내의 파일을 Wi-Fi Direct로 인쇄하려면

# Wi-Fi Direct를 사용해서 인쇄하기

- Wi-Fi Direct에 대해
- 이 기기 쪽:사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 단말기 쪽:사용하기 위해서 필요한 작업
- 모바일 단말기에서 인쇄하기
- 컴퓨터에서 인쇄하기

## Wi-Fi Direct에 대해

Wi-Fi Direct는 액세스 포인트가 없어도, 무선으로 단말기를 직접 연결할 수 있는 규격입니다.

Wi-Fi Direct 대응 스마트폰이나 태블릿 PC 등의 모바일 단말기에서, 단말기에 저장되어 있는 파일을 지정해서 인쇄할 수 있습니다.

#####

- Wi-Fi Direct를 사용하려면, 옵션의 무선 LAN 접속 키트와 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다.

## 이 기기 쪽:사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

이 기기에서 Wi-Fi Direct를 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 단말기 쪽:사용하기 위해서 필요한 작업

Wi-Fi Direct 대응 단말기와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결합니다.

- 단말기의 조작 방법에 대해 자세한 내용은, 단말기의 설명서를 읽어주십시오.

- 사용하시는 단말기에 따라서는, Wi-Fi Direct로 이 기기에 연결할 수 없을 수 있습니다. 자세한 내용은, 단말기의 설명서를 읽어주십시오.

1. 단말기의 설정 메뉴에서 "Wi-Fi Direct"를 선택합니다.

   Wi-Fi Direct 대응 기기의 일람이 표시됩니다.

2. 일람에서 이 기기의 SSID를 선택합니다.

   단말기에 이 기기가 등록되고, 연결 설정이 완료됩니다.

#####

- Wi-Fi Direct에 미대응인 단말기의 경우, Wi-Fi(설정) 화면에 이 기기의 Wi-Fi Direct 연결용 가상 SSID가 표시됩니다. 단말기의 Wi-Fi(설정) 화면에서 이 기기의 가상 SSID를 선택하는 것으로, 단말기와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결할 수 있습니다.

## 모바일 단말기에서 인쇄하기

- 모바일 단말기에 Mobile (for iPhone/iPad/Android)의 설치가 필요합니다.

1. Mobile (for iPhone/iPad/Android)에 이 기기를 등록합니다.

   - Mobile (for iPhone/iPad/Android)을 사용해서 이 기기의 화면에 표시된 QR 코드를 읽어 들여서, Mobile (for iPhone/iPad/Android)에 이 기기를 간단하게 등록할 수 있습니다. QR 코드의 표시 방법에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - Mobile for Android를 설치한 NFC 대응 모바일 단말기를 사용하는 경우, 이 기기의 제어판의 NFC 영역에 모바일 단말기를 대서, Mobile for Android에 이 기기를 간단하게 등록할 수 있습니다. NFC 영역에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. 인쇄할 파일을 지정하여, 인쇄를 실행합니다.

   - 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, Mobile (for iPhone/iPad/Android)의 도움말을 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서 인쇄하기

컴퓨터와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결한 후, 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치합니다.