사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

#### IPsec의 사용 환경을 설정하려면([IPsec 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPsec 설정]

이 기기에서 IPsec을 사용하기 위한 설정을 합니다.

IPsec은, 암호화 기술을 이용해서, IP 패킷 단위로 데이터의 조작이나 데이터의 누출을 방지하는 기술입니다. 네트워크 계층에서 암호화가 이루어지므로, 암호화를 지원하지 않는 상위층의 프로토콜이나, 암호화에 대응하지 않는 응용 프로그램을 사용해도, 안전하게 통신할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IPsec 설정] | IPsec 통신에서 사용하는 파라미터를 설정합니다. IKE(Internet Key Exchange)의 설정, SA(Security Association)의 설정, IPsec의 통신 상대의 설정, IPsec에서 사용하는 프로토콜의 설정을 할 수 있습니다.
| [IKE 설정] | IPsec의 공통 키 생성 프로세스에 필요한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IPsec SA설정] | 암호화에 통신을 수행할 때에 사용하는 SA(Security Association)의 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[통신 수신처] | IPsec을 사용할 때의 이 기기의 통신 상대를 등록합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프로토콜 지정] | IPsec 통신을 수행하는 프로토콜을 지정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[Ipsec 사용 설정] | 이 기기에서 IPsec을 사용하기 위한 설정을 합니다. 또한 IPsec 통신의 정책을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[통신 확인] | IPsec의 통신 오류 로그를 확인할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 이 기기에 액세스를 금지하는 IPv4 주소를 지정하려면([IPv4거부 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv4거부 설정]

이 기기에 액세스를 거부하는 컴퓨터를, IPv4 주소로 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[유효]/[사용안함] | 이 기기에 액세스를 거부하는 IPv4 주소를 지정할지 선택합니다. 초기값은 [사용안함]입니다.
[범위 1]～[범위 5] | 액세스를 거부하는 IPv4 주소의 범위를, 다음의 포맷으로 입력합니다. 입력 예:"192.168.1.1-192.168.1.10" 한 개의 IPv4 주소에서의 액세스를 허가하는 경우는, 한 쪽만 입력해도 설정할 수 있습니다.

#### 이 기기에 액세스를 허가하는 IPv4 주소를 지정하려면([IPv4 필터 허가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv4 필터 허가 설정]

이 기기에 액세스를 허가하는 컴퓨터를, IPv4 주소로 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[유효]/[사용안함] | 이 기기에 액세스를 허가하는 IPv4 주소를 지정할지 선택합니다. 초기값은 [사용안함]입니다.
[범위 1]～[범위 5] | 액세스를 허가하는 IPv4 주소의 범위를, 다음의 포맷으로 입력합니다. 입력 예:"192.168.1.1-192.168.1.10" 한 개의 IPv4 주소에서의 액세스를 허가하는 경우는, 한 쪽만 입력해도 설정할 수 있습니다.

#### 이 기기에 액세스를 금지하는 IPv6 주소를 지정하려면([IPv6거부 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv6거부 설정]

이 기기에 액세스를 거부하는 컴퓨터를, IPv6 주소로 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[유효]/[사용안함] | 이 기기에 액세스를 거부하는 IPv6 주소를 지정할지 선택합니다. 초기값은 [사용안함]입니다.
[범위 1]～[범위 5] | 액세스를 거부하는 IPv6 주소의 범위를, IPv6 주소와 Prefix Length를 입력해서 지정합니다.

#### 이 기기에 액세스를 허가하는 IPv6 주소를 지정하려면([IPv6 필터 허가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv6 필터 허가 설정]

이 기기에 액세스를 허가하는 컴퓨터를, IPv6 주소로 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[유효]/[사용안함] | 이 기기에 액세스를 허가하는 IPv6 주소를 지정할지 선택합니다. 초기값은 [사용안함]입니다.
[범위 1]～[범위 5] | 액세스를 허가하는 IPv6 주소의 범위를, IPv6 주소와 Prefix Length를 입력해서 지정합니다.

#### IEEE802.1x 인증의 사용 환경을 설정하려면 ([IEEE802.1 x인증 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [IEEE802.1 x인증 설정]

IEEE802.1X 인증의 수행 여부를 선택합니다. IEEE802.1X 인증을 수행하는 경우는, 인증 상태의 확인이나 증명서의 검증 항목을 설정합니다.

IEEE802.1x 인증을 이용하면, 관리자가 허가한 기기만 LAN 환경에 연결할 수 있습니다. 인증되지 않은 기기는, 네트워크에 연결 자체가 허가되지 않으므로, 강고한 보안을 확보할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | IEEE802.1X 인증의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[인증 상태] | 이 기기의 IEEE802.1x 인증의 상태를 표시합니다.
[설정치 초기화] | 현재의 설정치를 초기화합니다.
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.

#### 이 기기의 보안 강도를 높이기 위한 설정을 종합해서 수행하려면([간단 보안 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [간단 보안 설정]

이 기기의 보안 강도를 높이기 위한 설정이 종합되어 있습니다. 이 기기를 보다 안전하게 사용하기 위해, 설정을 변경할 것을 권장합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[관리자 암호] | 이 기기의 관리자 암호를 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[암호 규약] | 암호 규약의 유효 여부를 설정합니다. 유효로 하면, 암호에 사용하는 문자수, 문자 종류에 제약이 있습니다. 필요에 따라서, 암호의 최소 문자수를 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[간단 IP 필터링] | 이 기기에 액세스할 수 있는 기기를 IP 주소(IPv4/IPv6)로 제한할 수 있습니다. 액세스를 제한할 IP 주소의 범위는 자동으로 설정됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[PSWC 설정] | Web Connection의 사용 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[보안 경고 표시 설정] | 관리자 암호가 초기값에서 변경되지 않은 경우나, 암호 규약의 조건을 만족하고 있지 않은 경우, 보안 경고 화면의 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 이 기기의 관리자 암호를 변경하려면([관리자 암호])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [관리자 암호]

필요에 따라서, 이 기기의 관리자 암호를 변경합니다. 변경한 암호는, 잊지 않도록 소중하게 관리하십시오.

현재 관리자 암호를 입력한 후, 새로운 관리자 암호를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[암호] | 새 관리자 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[암호의 확인 입력] | 확인을 위해 다시 새 관리자 암호를 입력합니다.

#####

- 관리자 암호 입력의 설정된 횟수가 틀리면, 이 기기의 조작이 금지됩니다. 이 경우는, 서비스 센터에 연락하십시오.

#### 관리자가 설정하는 항목 중, 사용자에 설정 변경을 허가하는 레벨을 변경하려면([사용 개방 레벨])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [사용 개방 레벨]

관리자가 설정하는 항목 중, 사용자에 설정 변경을 허락하는 레벨을 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

개방한 설정 항목은, [사용자 설정]에서 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[레벨 1] | 아래의 설정 항목을 사용자에게 개방합니다. [저-전력 모드 설정] [슬립 모드 설정] [원고대 자동 배율] [ADF 자동 배율] [APS 해제시의 트레이 지정] [3단 접지 인쇄면 방향] [자동 화상 회전]
[레벨 2] | 아래의 설정 항목을 사용자에게 개방합니다. [레벨 1]에서 개방되는 설정 항목 [수신 인쇄 출력 설정] [배지 트레이 설정] [AE레벨 조정] [백지 페이지 인자 설정] [페이지 인자 위치 설정] [E-Mail 주소 변경] [복사 조작시의 인쇄 접수]
[금지] | 설정 항목을 사용자에게 개방하지 않습니다.

#### 암호의 최소 문자수나, 사용할 수 있는 문자 종류를 제한하려면([암호 규약])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [암호 규약]

암호 규약의 유효 여부를 설정합니다. 유효로 하면, 암호에 사용하는 문자수, 문자 종류에 제약이 있습니다. 필요에 따라서, 암호의 최소 문자수를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[유효]/[사용 안함] | 암호 규약의 유효 여부를 선택합니다. 암호 규약을 유효로 하기 전에, 현재 설정된 암호를, 규약에 충족되는 암호로 변경하십시오. 초기값은 [사용 안함]입니다. 암호 규약을 유효로 하면, 이 기기에서 설정한 암호에 대해, 다음의 규약을 적용합니다. [암호 최소 문자 수]에서 설정한 최소 문자 수(초기값:12문자) 알파벳의 대문자와 소문자를 구별 동일 문자로만 이루어진 암호 금지 변경 전과 같은 암호 금지 다음의 암호가, 암호 규약 대상이 됩니다. 관리자 암호 사용자 암호 부문 암호 박스 암호 박스 관리자 암호 보안 문서 암호 WebDAV 서버 암호 SNMP 암호 원격 패널 서버 암호 암호화 워드
[암호 최소 문자 수] | 암호 규약을 유효로 하는 경우에는, 필요에 따라서, 암호의 최소 문자 수를 변경합니다.

#### 인증 조작에서 잘못된 암호를 입력했을 때의 패널티의 강도를 설정하려면([인증 조작 금지 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [인증 조작 금지 기능]

인증 조작에서 잘못된 암호를 입력했을 때의 패널티의 강도를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인증 조작 금지 기능] | 인증 조작에서 잘못된 암호를 입력했을 때의 패널티의 강도를 선택합니다. [모드 1]:인증에 실패한 경우, 5초 사이에, 인증 조작(암호의 입력)을 금지합니다. [모드 2]:인증에 실패한 경우, 5초 사이에, 인증 조작(암호의 입력)을 금지합니다. 또, 인증에 실패한 횟수를 체크하여, 실패 횟수가 설정 횟수에 이르면, 인증 조작을 금지하여, 액세스 잠금 상태가 됩니다. 초기값은 [모드 1]입니다.
[조작 금지 해제] | 인증 실패에 따른 액세스 잠금 상태를 해제하는 대상을 선택합니다.
[해제 시간 설정] | 필요에 따라서, 관리자 설정 모드의 액세스 잠금 상태를 해제하기까지의 시간을 변경합니다. 이 기기를 재기동한 후, 지정한 시간이 경과되면, 액세스 잠금 상태를 해제합니다. 초기값은 [5]분입니다.

#### 보안 문서 박스 내의 파일에 액세스 방법을 확인하려면([기밀 문서 액세스 방식])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [기밀 문서 액세스 방식]

보안 문서 박스 내의 파일에 액세스할 때의, ID와 암호의 입력 방법을 설정합니다. [인증 조작 금지 기능]과 연동해서, 강제로 정해집니다. 초기값은 [모드 1]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모드 1] | 프린터 드라이버에서 지정한 ID와 암호를 입력하면, 모든 파일을 표시합니다.목적의 파일을 선택해서 인쇄합니다.
[모드 2] | 프린터 드라이버에서 지정한 ID를 입력하면, 모든 파일을 표시합니다. 인쇄하려면, 목적의 파일을 선택하고, 파일별로 암호를 입력합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 사용자에 의한 수신처의 직접 입력을 금지하려면([수동 수신지 입력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [수동 수신지 입력]

사용자에 대해서, 수신처의 직접 입력 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [모두 허가]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모두 허가] | 수신처의 직접 입력을 허가합니다.
[개별 관리] | 기능별로 직접 입력의 허가 여부를 선택합니다.
[금지] | 수신처의 직접 입력을 금지합니다. 팩스/스캔 모드의 메인 화면에, [직접 입력]이 표시되지 않게 됩니다.

#### 팩스 전송, 네트워크 팩스 전송을 금지하려면([FAX 전송 금지])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [FAX 전송 금지]

팩스 전송의 금지 여부를 선택합니다.

[ON](금지)을 선택하면, 팩스/스캔 모드에서 팩스 기능이 표시되지 않게 됩니다.

초기값은 [OFF](허가)입니다.

#### 전송처를 이 기기에 등록되어 있는 수신처에서 선택할 때, 수신처를 선택할 때마다 선택한 수신처의 등록 내용을 표시하려면([주소 선택 확인 표시])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [주소 선택 확인 표시]

전송처를 이 기기에 등록되어 있는 수신처에서 선택할 때, 수신처를 선택할 때마다, 선택한 수신처의 등록 내용의 표시 여부를 선택합니다. 잘못된 전송을 방지하기 위해 편리한 기능입니다.

초기값은 [OFF]입니다.

#####

- 이 설정은, [복수 주소 금지]를 [OFF]로 설정하고 있는 경우에 표시됩니다. [복수 주소 금지] 에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### [작업 표시] 화면에 수신처나 파일명 등 개인 정보를 표시하지 않도록 하려면([개인 정보 보호])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [개인 정보 보호]

[작업 목록 표시] 화면의 [실행 중]과 [로그]에서, 수신처나 문서명 등의 개인 정보 비표시 여부를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 내역] | [작업 목록 표시] 화면의 [작업 내역] 에서, 수신처나 문서명 등의 개인 정보 비표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [안 함](사용자 인증/부문 관리 없음의 경우)/[예](사용자 인증/부문 관리 있음의 경우)입니다.
| [표시항목설정] | [예]를 선택한 경우에, 비표시 대상으로 하는 표시 항목을 선택합니다. [모드 1]:수신처/문서명/박스명 [모드 2]:수신처/문서명/박스명/등록처/사용자명
[공유 사용자]/[사용자 인증]/[부문 인증] | 공유 사용자/인증 사용자/인증 부문별로, [표시항목설정]에서 선택한 표시 항목의 표시 방법을 선택합니다. [모드 1]:모든 표시 항목을 비표시로 합니다. [모드 2]:로그인 사용자/로그인 부문 이외의 표시 항목만 비표시로 합니다. [모드 3]:Public 사용자와 로그인 사용자/Public 사용자와 로그인 부문 이외의 표시 항목만 비표시로 합니다. [모드 4]:모든 표시 항목을 표시로 합니다.
[현재 작업] | [작업 목록 표시] 화면의 [실행 중]에서, 수신처나 문서명 등의 개인 정보 비표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [안 함](사용자 인증/부문 관리 없음의 경우)/[예](사용자 인증/부문 관리 있음의 경우)입니다.
| [표시항목설정] | [예]를 선택한 경우에, 비표시 대상으로 하는 표시 항목을 선택합니다. [모드 1]:수신처/문서명/박스명 [모드 2]:수신처/문서명/박스명/등록처/사용자명
[공유 사용자]/[사용자 인증]/[부문 인증] | 공유 사용자/인증 사용자/인증 부문별로, [표시항목설정]에서 선택한 표시 항목의 표시 방법을 선택합니다. [모드 1]:모든 표시 항목을 비표시로 합니다. [모드 2]:로그인 사용자/로그인 부문 이외의 표시 항목만 비표시로 합니다. [모드 3]:Public 사용자와 로그인 사용자/Public 사용자와 로그인 부문 이외의 표시 항목만 비표시로 합니다. [모드 4]:모든 표시 항목을 표시로 합니다.

#####

- 관리자 또는 박스 관리자로 로그인했을 때는, 설정과 관계없이, 모든 개인 정보를 표시합니다.

#### MIB 정보에 수신처나 파일명 등의 개인 정보를 표시하지 않도록 하려면([개인 정보 비표시(MIB)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [개인 정보 비표시(MIB)]

MIB 정보의 파일명, 수신처, 박스명/박스 번호의 표시 여부를 선택합니다.

초기값은 [ON](비표시)입니다.

#### 스캔 전송, 팩스 송수신의 통신 이력을 표시하지 않도록 하려면([통신 내역 표시])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [통신 내역 표시]

스캔 전송, 팩스 송수신의 통신 내역의 표시 여부를 선택합니다.

[OFF]를 선택하면, [작업 목록 표시] 화면에 [송신 목록]이 표시되지 않습니다.

초기값은 [ON](표시)입니다.

#### 작업 내역, 네트워크 설정, 복사 프로그램, 수신처 정보를 초기화하려면([초기화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [초기화]

[작업 내역], [복사 프로그램], [네트워크 설정], [주소 등록], [확장 서버 정보]의 설정을 초기화합니다.

초기화하는 대상을 선택하고, []를 탭합니다.

#### 이 기기의 하드 디스크에 저장한 Web 페이지 컨텐츠로의 액세스를 금지하려면([Web 브라우저 컨텐츠 액세스])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [Web 브라우저 컨텐츠 액세스]

이 기기의 하드 디스크에 저장한 Web 페이지 콘텐츠로의 액세스 허가 여부를 선택합니다.

자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

초기값은 [허가]입니다.

#####

- Web 브라우저 기능이 유효인 경우에 설정할 수 있습니다.

#### USB 메모리에서 설정 파일을 읽어 들여, 이 기기의 설정을 변경하는 것을 금지하려면([USB로부터 설정 쓰기])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [USB로부터 설정 쓰기]

USB 메모리에 저장된 설정 파일을 읽어 들이는 것으로, 이 기기의 설정을 변경하는 것을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#### 서비스 엔지니어가 이 기기의 하드 디스크의 백업이나 복원을 수행하는 것을 금지하려면([스토리지 데이터 백업])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [스토리지 데이터 백업]

서비스 엔지니어가 이 기기의 저장 장치의 백업이나 복원을 수행하는 것을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### 보안 강화 모드를 유효로 해서, 데이터 관리의 안전성을 높이려면([보안 강화 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 강화 설정]

보안 강화 모드의 유효 여부를 선택합니다.

보안 강화 모드를 유효로 하는 것으로, 여러가지 보안 기능이 연동되어 설정됩니다. 데이터 관리에 있어 안전성을 더욱더 높일 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

보안 강화 설정을 유효로 하려면, 사전에 아래의 설정이 필요합니다.

관리자 설정의 설정 항목 | 필요한 설정
--- | ---
[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증] | [인증하기]를 선택합니다.
[보안 설정]-[관리자 암호] | 암호 규약을 충족시키는 암호를 설정합니다.
[보안 설정]-[HDD 관리 설정]-[HDD 암호화 설정] | HDD 암호화를 유효하게 합니다.
Web Connection에서 이 기기의 증명서를 등록하기 | 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[관리 기능 선택] [CE 암 호 ] [CE 인증 기능] [HDD] | 서비스 엔지니어의 설정이 필요합니다. 자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오.

보안 강화 설정을 유효로 하면, 연동되어 아래의 설정이 변경됩니다.

관리자 설정의 설정 항목 | 변경된 설정
--- | ---
[시스템 설정]-[사용자 조작 금지 설정]-[변경 금지 설정]-[수신지 등록 변경]* | [금지]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[공유 사용자]* | [금지]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[사용자 인증 설정]-[관리 설정]-[사용자 이름 목록]* | [OFF]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[인증 지정 없이 인쇄]* | [금지]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[사용자/부문 공통 설정]-[원격 카운터 관리] | [금지]로 설정됩니다.
[사용자 인증/부문 관리]-[인쇄 단순 인증]-[인증 설정]* | [금지]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[FTP 설정]-[FTP 서버 설정]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[E-Mail 설정]-[S/MIME 통신 설정]* | [증명서의 자동 취득]은 [OFF]로 설정됩니다. [메일 본문의 암호화 종류]가 [RC2-40], [RC2-64], [RC2-128], [DES]인 경우, [3DES]에 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[SNMP 설정]-[SNMP v1/v2c 설정]-[Write 설정]* | [사용 안함]으로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[SNMP 설정]-[SNMP v3설정]* | 읽기/쓰기 가능 사용자의 [보안 레벨]이 [auth-password/privpassword]로 설정됩니다. [auth-password]로는 변경할 수 없습니다.
[네트워크 설정]-[TCP Socket 설정]-[TCP Socket]-[SSL/TLS 사용] | [사용 ON]으로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[WebDAV 설정]-[WebDAV 서버 설정]-[SSL 설정] | [SSL 통신만 가능]으로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[Web 브라우저 설정]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[원격 설정]* | [클라이언트 설정]:[사용 OFF]로 설정됩니다. [서버 설정]:[사용 OFF]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[E-Mail 설정]- [E-Mail 수신 인쇄]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
[네트워크 설정]-[본체 업데이트 설정]-[본체 자동 업데이트 설정]* | 사용할 수 없게 됩니다.
[네트워크 설정]-[IWS 설정]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
[시스템 접속]-[IS OpenAPI 설정]-[SSL/포트 설정]-[SSL 설정] | [SSL 통신만 가능]으로 설정됩니다.
[시스템 접속]-[모바일 무선 LAN 설정 사용]-[QR 코드 설정]* | [OFF]로 설정됩니다.
[보안 설정]-[박스 관리자 설정]* | [금 지]로 설정됩니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[암호 규약]* | [유효]로 설정됩니다. [유효]로 설정할 수 없는 경우는, 보안 강화 설정을 ON으로 할 수 없습니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[인증 조작 금지 기능]* | [인증 조작 금지 기능]은 [모드 2], [체크 회수]는 [3]회로 설정됩니다. 체크 회수는 [1]~[3]회의 범위로 변경할 수 있습니다. [해제 시간 설정]:[5]분으로 한정됩니다. 5분 이상으로는 변경할 수 있습니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[기밀 문서 액세스 방식] | [모드 2]로 설정됩니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[인쇄 데이터 저장] | [금지]로 설정됩니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[개인 정보 비표시(MIB)] | [ON]으로 설정됩니다.
[보안 설정]-[보안 상세]-[초기화]* | [네트워크 설정]을 선택해서 실행하면, 보안 강화 모드가 해제됩니다.
[원격 진단 설정]-[사용자 데이터 갱신] | [금지]로 설정됩니다.
Web Connection의 [유지 보수]-[불러오기/출력] | 암호의 설정이 필요하게 됩니다.
Web Connection의 [보안]-[PKI 설정]-[장치 증서 설정] | [증명서를 파기합니다.]가 표시되지 않게 됩니다.
Web Connection의 [보안]-[PKI 설정]-[SSL 사용 설정]* | [SSL/TLS 사용 모드]:[관리자 모드　및 사용자 모드]로 설정됩니다. [암호 강도]:[AES-256, 3DES-168, RC4-128, DES-56, RC4-40] 또는 [AES-256, 3DES-168, RC4-128]로 설정되어 있는 경우, [AES-256, 3DES-168, RC4-128]로 변경됩니다.
Web Connection의 [보안]-[PKI 설정]-[프로토콜 설정] | [프로토콜 1]:[SSL], [프로토콜 2]:[http 서버]로 증명서가 등록됩니다.
원격 진단 시스템 | 사용할 수 없게 된 기능이 있습니다. 자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오.
[보안 설정]-[화상 로그 전송 설정]* | [사용 OFF]로 설정됩니다.
보안 문서 박스 미리보기 | 암호에 의한 인증 전에는 목록 표시만 됩니다.
[보안 설정]-[유지보수 모드 허가] | [금지]로 설정됩니다.

#####

- [보안 강화 설정]에 연동해서 변경된 설정(*가 있는 설정 항목)을 변경하면, 확인 화면이 표시되어, 보안 강화 모드가 해제됩니다.

- [보안 강화 설정]로 연동되어 변경된 설정은, [보안 강화 설정]을 무효로 해도, 변경되지 않습니다.

- 암호 규약이 유효로 설정되면, 규약을 충족시키지 않은 암호가 설정된 항목은, 인증시에 인증 실패가 됩니다.

#### 이 기기의 저장 장치의 사용 영역, 모든 영역, 잔량을 확인하려면([용량 확인])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스토리지 관리 설정]
        - [용량 확인]

이 기기의 저장 장치의 사용 영역, 모든 영역, 잔량을 확인할 수 있습니다.

#### 하드 디스크나 메모리에 축적된 데이터를, 자동으로 덮어쓰기 삭제하려면([HDD 데이터 덮어쓰기 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스토리지 관리 설정]
        - [HDD 데이터 덮어쓰기 삭제]

이 기기는, 스캔이나 프린트 시에, 일시적으로 화상 데이터를 하드 디스크나 메모리에 축적합니다. 이 축적된 데이터가 불필요하게 되었을 때에, 특정의 데이터를 덮어씀으로서 데이터를 삭제합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 하드 디스크나 메모리에 축적된 데이터를, 자동으로 덮어쓰기 삭제할지 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[덮어쓰기 삭제 방식] | 하드 디스크나 메모리에 축적된 데이터를 덮어쓰기 삭제하는 방식을 선택합니다. [모드 1]:0x00으로 덮어쓰기 [모드 2]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기 - 문자 "A"(0x61)로 덮어쓰기-검증 초기값은 [모드 1]입니다.
[암호화 우선]/[덮어쓰기 우선] | [HDD 데이터 덮어쓰기 삭제]와 [HDD 암호화 설정]을 조합해서 설정하는 경우에, 하드 디스크에 축적된 데이터를 덮어쓰기 삭제할 때, 암호화와 덮어쓰기 삭제 방식 중 어느 것을 우선할지 선택합니다. [암호화 우선]:[덮어쓰기 삭제 방식]의 [모드 1], [모드 2]와 다른 방식으로 덮어쓰기합니다. [HDD 데이터 덮어쓰기 삭제]를 설정하는 경우는, [암호화 우선]을 선택하십시오. [덮어쓰기 우선]:[덮어쓰기 삭제 방식]에서 지정한 방식으로 덮어쓰기합니다. 이 설정을 변경하면, 이 기기를 재기동한 후, 하드 디스크의 포맷이 필요하게 됩니다. 데이터가 삭제되는 것을 이해한 후, 설정을 변경하십시오. 초기값은 [암호화 우선]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 이 기기를 저장 장치의 모든 영역에 저장된 모든 데이터를 덮어써서 삭제하려면([모든 데이터 덮어쓰기 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스토리지 관리 설정]
        - [모든 데이터 덮어쓰기 삭제]

이 기기를 폐기 또는 임대 반납할 때 등에, 이 기기의 저장 장치의 모든 영역에 저장된 모든 데이터를 덮어써서 삭제합니다. 또, 모든 암호를 출하 시 설정으로 되돌립니다.

이 조작을 실행하기 전에, 서비스 센터에 연락하십시오.

덮어쓰기 삭제를 실행할 때는, [덮어쓰기 삭제 방식]을 선택하여, [삭제 실행]을 탭합니다.

- [모드 1]:0x00으로 덮어쓰기

- [모드 2]:1바이트의 난수로 덮어쓰기-1바이트의 난수로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기

- [모드 3]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-1바이트의 난수로 덮어쓰기-검증

- [모드 4]:1바이트의 난수로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기

- [모드 5]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기

- [모드 6]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-난수로 덮어쓰기

- [모드 7]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0xaa로 덮어쓰기

- [모드 8]:0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0x00으로 덮어쓰기-0xff로 덮어쓰기-0xaa로 덮어쓰기-검증

초기값은 [모드 1]입니다.

#####

- [삭제 실행]을 탭한 후, [덮어쓰기 & 보고서 인쇄]를 선택하면, 데이터 삭제 후에 결과 보고의 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 필요에 따라서, 보고서에 기재하는 고객명을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 저장되어 있는 데이터를 보호하기 위해, 하드 디스크를 암호로 잠그려면([HDD 잠금 암호])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스토리지 관리 설정]
        - [HDD 잠금 암호]

하드 디스크를 암호로 잠궈서, 저장되어 있는 데이터를 보호합니다.

하드 디스크를 암호로 잠그는 경우는, 잠그기 위한 암호를 입력합니다(20문자, 대문자와 소문자는 구별한다).

입력한 암호는, 절대로 잊지 않도록 소중하게 관리하십시오. 암호를 잊은 경우, 복구하기 위해 대규모의 복구 작업이 필요하게 됩니다.

이미 암호를 설정한 경우는, 암호의 변경이나 해제를 할 수 있습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 이 기기의 저장 장치를 포맷하려면([포맷])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스토리지 관리 설정]
        - [포맷]

이 기기의 저장 장치를 포맷합니다.

미리, 필요한 데이터를 이 기기의 저장 장치에서 백업해두십시오.

이 기기의 저장 장치를 포맷하면, 다음의 데이터를 삭제합니다.

- 프로그램 수신처

- 단축 수신처

- 현재 방식의 설정

- 사용자 인증의 설정

- 부문 관리의 설정

- 박스

- 박스의 설정

- 박스 내의 문서

- 친전 박스의 설정

- 게시판 박스의 설정

#### 하드 디스크 내의 데이터를 암호화해서 보호하려면([HDD 암호화 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스토리지 관리 설정]
        - [HDD 암호화 설정]

하드 디스크에 저장되어 있는 모든 데이터를 암호화해서, 하드 디스크내의 데이터를 보호합니다.

하드 디스크 내의 데이터를 암호화하는 경우는, 암호화 워드를 입력합니다(20문자, 대문자와 소문자는 구별한다).

입력한 암호화 워드는, 절대로 잊지 않도록 소중하게 관리하십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 인쇄나 전송을 할 때에 강제로 스탬프를 부가하려면([스탬프 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [스탬프 설정]

인쇄 또는 전송할 때, 원고 데이터에 강제적으로 스탬프를 부가할지를 선택합니다. 스탬프를 부가하는 경우는, 스탬프의 종류나 인자 위치 등을 설정합니다.

사용자는, 설정된 스탬프 기능을 수동으로 변경, 해제할 수 없습니다. 사용자명이나 회사명을 부가하는 것으로, 발행자를 명확하게 할 수 있습니다. 또, 복사 보안 기능에 의해, 불법 복사를 방지할 수 있습니다.

초기값은 [인자]/[전송] 및 [추가 안 함]입니다.

#### 등록한 스탬프를 삭제하려면([등록 스탬프 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [스탬프 설정]
        - [등록 스탬프 삭제]

스탬프, 복사 방지, 반복 스탬프의 등록 스탬프를 삭제합니다.

#### FIPS 모드를 유효로 하려면([FIPS 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [FIPS 설정]

FIPS(Federal Information Processing Standardization) 모드의 유효 여부를 선택합니다.

FIPS는, 암호화 모듈에 대한 보안 요건을 규정한 것으로, 미국 연방 정부 기관 등에서 이용하고 있습니다. FIPS 모드를 유효하게 하는 것으로, 이 기기의 기능이 FIPS에 적합하게 됩니다.

초기값은 [사용 안함]입니다.

#### 서비스 엔지니어가 인증 없이 장치의 [관리자 설정]을 변경하는 것을 허가하려면([유지보수 모드 허가])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [유지보수 모드 허가]

서비스 엔지니어가 인증 없이 장치의 [관리자 설정]을 변경하는 것을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### OpenAPI 응용 프로그램의 등록을 금지하려면([OpenAPI 인증 관리 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [OpenAPI 인증 관리 설정]

OpenAPI 연계 응용 프로그램을 이 기기에 등록하지 못하도록, 금지 코드를 설정합니다.

자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.