사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명이미지 반복
검색

# 이미지 반복

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [레이아웃]
      - [이미지 반복]

1장의 원고를 용지 1장의 같은 면에 반복해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 반복을 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[반복 설정] | 용지에 복사하는 방법을 선택합니다. [여백 제외]:원고 화상이 잘리지 않도록, 용지에 반복해서 복사합니다. 반복 횟수는, 원고와 용지 크기, 또는 배율에 따라서 자동으로 산출됩니다. [여백 없음]:용지 전체에 가능한 한 많이 반복해서 복사합니다. 가장자리에 배치된 화상은 잘릴 수가 있습니다. 반복 횟수는, 원고와 용지 크기, 또는 배율에 따라서 자동으로 산출됩니다. [정형 반복 (2/4/8)]:등록되어 있는 반복 횟수만큼 반복해서 복사합니다. 분할된 영역에 들어가지 않는 화상은 결손됩니다. [2번 반복]을 선택했을 때는, [반복 간격]에서, 화상끼리의 간격을 1/16인치~10인치(0.1mm~250.0mm)의 범위에서 지정할 수 있습니다.
[스캔 범위] | 읽어 들이기 범위(원고 크기)를 자동으로 검출하거나, 임의로 지정합니다. 원고 크기가, 정형 크기일 때는 [자동 검출]을 선택하면 자동 검출됩니다. 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.