사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 SMB 인쇄의 사용 환경을 설정하기

# SMB 인쇄의 사용 환경을 설정하기

- 개요
- SMB 인쇄의 기본 설정을 하기
- WINS 서버를 사용하기
- 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 사용하기
- LLMNR에서 이름 해결을 하기

## 개요

SMB 인쇄는, 컴퓨터에서, 이 기기를 직접 지정해서 인쇄하는 기능입니다. 이 기기의 공유에는, SMB(Server Message Block) 프로토콜을 사용합니다.

이름 해결을 위해, WINS 서버를 도입하고 있는 경우에는, WINS 서버를 등록합니다.

다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 하면, IP 주소(IPv4/IPv6) 또는 호스트명으로 통신할 수 있습니다. 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 하는 것으로, IPv6 환경에서도 SMB 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)을 사용하면, DNS 서버가 없는 환경에서도 이름 해결을 할 수 있습니다. Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)의 컴퓨터에서 대응하고 있습니다. IPv6 환경에서, 이름 해결을 수행하고 싶은 경우 등에 편리합니다.

SMB 인쇄를 사용하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. SMB 인쇄의 기본 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

3. 사용하는 환경에 따라서, 다음의 옵션을 설정하기

   목적 | 참조처
   --- | ---
   WINS 서버를 사용해서 이름 해결을 하고 싶다 | 여기
   IPv6 환경에서 SMB 인쇄 기능을 사용하고 싶다 | 여기
   DNS 서버가 가동되고 있지 않은 환경에서, 통신처를 호스트명으로 지정하고 싶다(Windows Vista 이후의 컴퓨터에서 대응) | 여기

## SMB 인쇄의 기본 설정을 하기

SMB 인쇄를 유효로 합니다. 아울러, 이 기기를 SMB에서 공유할 때의 정보를 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[SMB 서버 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SMB 서버 설정] | SMB 인쇄를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[SMB 호스트명] | 공유명으로써 표시할 이 기기의 SMB 호스트명을 대문자로 입력합니다(15문자 이내, 기호는 -만 선두 및 말미 이외에서 사용 가능).
[워크 그룹] | 워크 그룹명 또는 도메인명을 대문자로 입력합니다(" \ ; : , * < > | + = ?를 제외한 15문자 이내). 초기값은 [WORKGROUP]입니다.
[SMB 인증 프로토콜] | 이 기기에서 사용할 SMB 인증 프로토콜을 선택합니다. Windows Vista 이후의 경우에, SMB2.0 프로토콜을 사용할 때는, [SMB1.0/SMB2.0]을 선택합니다. 초기값은 [SMB1.0]입니다.
[SMB 인쇄] | SMB 인쇄를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프린트 서버 이름] | 프린트 서비스 이름을 대문자로 입력합니다(/ \를 제외한 12문자 이내).

## WINS 서버를 사용하기

이름 해결을 위해 WINS 서버를 도입하고 있는 경우에는, WINS 서버의 주소나, 이름 해결의 방법을 설정합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[WINS/NetBIOS 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[WINS/NetBIOS] | WINS 서버를 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[WINS 자동 취득 설정] | WINS 서버 주소를 자동적으로 취득하는 경우에는, [유효]를 선택합니다. DHCP 등이 유효인 경우에 설정합니다. 초기값은 [유효]입니다.
[WINS 서버 주소 1]~[WINS 서버 주소 2] | WINS 서버의 주소를 입력합니다. WINS 서버의 주소를, DHCP 등으로 자동적으로 취득하지 않는 경우에 설정합니다. 다음의 포맷으로 입력합니다. 입력 예:"192.168.1.1 "
[노드 종류 설정] | 이름 해결의 방법을 선택합니다. [B노드]:브로드 캐스트에서 문의 [P노드]:WINS 서버에 문의 [M노드]:브로드 캐스트, WINS 서버의 순서로 문의 [H노드]：WINS 서버, 브로드 캐스트의 순서로 문의 초기값은 [H노드]입니다.

## 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 사용하기

다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 하면, IP 주소(IPv4/IPv6) 또는 호스트명에서, 통신처를 지정할 수 있습니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[Direct Hosting 설정]에서, [Direct Hosting 설정]을 [ON]으로 설정합니다. 보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다.

## LLMNR에서 이름 해결을 하기

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)을 사용하면, DNS 서버가 없는 환경에서도 이름 해결을 할 수 있습니다. Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)의 컴퓨터에서 대응하고 있습니다. IPv6 환경에서, 이름 해결을 수행하고 싶은 경우 등에 편리합니다.

LLMNR에서 이름 해결을 수행하려면, 다이렉트 호스팅 SMB 서비스를 유효로 설정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

관리자 모드의 [네트워크]-[TCP/IP 설정]-[TCP/IP 설정]에서, [LLMNR 설정]을 [유효]로 설정합니다. 보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다.