사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명네트워크 I/F 구성
검색

# 네트워크 I/F 구성

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [네트워크 I/F 구성]

네트워크 인터페이스를 증설해서 사용하는 경우, 네트워크 인터페이스의 구성을 설정합니다.

- [유선 만]:이 기기를 유선 LAN 환경만으로 사용할 경우에 선택합니다.

- [무선 만]:이 기기를 무선 LAN 환경만으로 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시킵니다.

- [유선+무선(보조 모드)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 LAN으로 동작시킵니다.

- [유선+무선(기본 모드)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 무선 연결로 동작시킵니다.

- [유선+무선(Wi-Fi Direct)]:이 기기를 유선 LAN 환경과 무선 LAN 환경 양쪽에서 사용할 경우에 선택합니다. 무선 LAN 환경에서는, 이 기기를 Wi-Fi Direct의 그룹 소유자로 동작시킵니다.

초기값은 [유선 만]입니다.

#####

- 이 기기에 옵션의 무선 LAN 접속 키트, 로컬 인터페이스 키트를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.