사용자 설명서

검색

홈팩스준비 순서

# 준비 순서

### 이 기기를 전화 회선에 연결하기

#### 모듈러 케이블의 연결을 확인하기

#### 사용 전화 회선의 종류를 지정하기

다이얼링 방식이 잘못되어 있으면, 통신할 수 없으므로, 올바르게 지정할 필요가 있습니다.

#### 구내 회선(PBX) 환경으로 연결 설정을 하기

구내 회선(PBX) 환경으로 사용할 경우는, 외선 번호를 등록합니다.

### 팩스의 송수신 환경을 준비하기

#### 팩스의 수신 방법을 선택하기

사용 환경에 따라서, 자동 수신 또는 수동 수신을 선택합니다.

#### 발신자 정보를 등록하기

전송할 팩스에 인자할 이 기기의 이름이나 회사명(발신자명)과, 이 기기의 팩스 번호를 등록합니다.

#### 이 기기의 일시를 설정하기

송수신할 팩스에 일시를 인자하기 위해, 이 기기의 일시를 설정합니다.

### 사용 환경에 맞춰서 설정하기

#### 자주 전송하는 팩스 번호를 등록하기

전송할 때마다 수신처를 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

#### 수신처의 지정에 LDAP 서버를 사용하기

LDAP 서버나 Active Directory를 사용할 경우에, 서버에서 수신처 검색을 할 수 있습니다.

### 준비 완료