사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명회선 설정
검색

# 회선 설정

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [응용 설정]
    - [팩스 설정]
      - [회선 설정]

회선의 상황에 맞춰서, 팩스 전송 방법을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[통신 방식] | 회선의 상황에 맞춰서, 통신 방식을 변경합니다. [해외 통신 모드]:통신 상태가 나쁜 지역에 팩스를 보낼 경우 등에 선택합니다. 전송 속도를 낮춰서 전송합니다. [ECM]:ECM 모드는, ITU-T(국제전기통신연합)에서 정한 잘못된 재전송 방식의 통신입니다. ECM 모드를 가진 팩스 사이의 통신에서는, 전송한 데이터에 잘못이 없는지를 확인하면서 통신하기 때문에, 전화 회선의 잡음 등에 의한 화상의 흐트러짐을 방지할 수 있습니다. ECM의 설정을 해제해서 전송함으로써, 통신 시간을 단축할 수 있습니다. 단, 화상의 흐트러짐이나 통신 오류의 원인이 되는 경우가 있으므로, 상황에 따라서 설정을 변경하십시오. [V.34]:V.34라고 하는 것은, 슈퍼 G3의 팩스 통신 시에 사용되는 통신 방식입니다. 상대 기기 또는 이 기기가 내선 교환기 경유로 회선에 연결된 경우 등, 회선의 상황에 따라서는 슈퍼 G3 모드에서 통신할 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는, V34의 설정을 해재해서 전송할 것을 권장합니다.
[주소 확인 송신] | 수신처 확인 전송 기능을 사용할 때에 선택합니다. 팩스 전송에 지정한 팩스 번호와, 전송처의 팩스 번호 정보(CSI)를 대조해서, 일치한 경우에 팩스를 전송합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.