사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스사용하기 위해서 필요한 작업

# 사용하기 위해서 필요한 작업

- LAN 케이블의 연결을 확인하기
- 네트워크의 설정을 확인하기
- IP 주소 팩스 사용 환경을 설정하기
- 발신자 정보를 등록하기
- 이 기기의 일시를 설정하기

## LAN 케이블의 연결을 확인하기

이 기기의 LAN 포트에, 네트워크로 연결된 LAN 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.

## 네트워크의 설정을 확인하기

이 기기에 IP 주소가 할당되어 있는지를 확인합니다. [유틸리티]-[장치 정보 표시]를 탭하여, IP 주소가 표시되어 있는지를 확인합니다.

#####

- IP 주소가 표시되지 않는 경우는, 네트워크 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## IP 주소 팩스 사용 환경을 설정하기

IP 주소 팩스 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 이 기기의 송수신 기능(SMTP)이나 IP 주소 팩스의 동작 모드를 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 발신자 정보를 등록하기

전송하는 팩스에 인자하는 이 기기의 이름이나 회사명 등을 등록합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기의 일시를 설정하기

송수신할 팩스에 일시를 인자하기 위해, 이 기기의 일시를 설정합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 시각의 설정에 NTP(Network Time Protocol) 서버를 사용할 경우는, 이 기기의 일시를 자동으로 조정할 수 있습니다. 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.