사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기의 일시를 설정하기

# 이 기기의 일시를 설정하기

- 수동으로 설정하기
- NTP에서 자동 설정하기

## 수동으로 설정하기

이 기기의 일시를, 수동으로 설정합니다.

관리자 모드의 [유지보수]-[일시 설정]-[수동 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[날짜] | 이 기기의 날짜를 설정합니다. [년]:년을 입력합니다. [월]:월을 입력합니다. [일]:일을 입력합니다.
[시간] | 이 기기의 시각을 설정합니다. [시]:시를 입력합니다. [분]:분을 입력합니다. [시간대]:사용하시는 환경에 맞춰서, 시간대(세계표준시와의 시차)를 선택합니다.

## NTP에서 자동 설정하기

NTP(Network Time Protocol) 서버를 이용하면, 이 기기의 일시를 자동적으로 조정할 수 있습니다.

이용할 NTP 서버를 등록합니다. 또한, 정기적으로 NTP 서버에 연결해서 일시 조정을 수행하는 경우에는, 일시 조정을 수행할 간격을 지정합니다.

- NTP 서버를 사용해서 일시 조정하기 위해서는, 이 기기가 네트워크에 연결되어 있을 필요가 있습니다.

1. 관리자 모드의 [유지보수]-[일시 설정]-[수동 설정]에서, [시간대]를 설정합니다.

   - [시간대]의 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. 관리자 모드의 [유지보수]-[일시 설정]-[시간 조정 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [시간 조정 설정] | NTP 서버를 이용해서, 이 기기의 일시를 자동 조정할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [IPv6 자동 취득] | NTP 서버의 주소를 자동적으로 설정할 때는, [ON]을 선택합니다. IPv6 환경에서 사용하시는 경우에는, NTP 서버의 주소를, DHCPv6에 의해 자동적으로 설정할 수 있습니다. 초기값은 [ON]입니다.
   [NTP 서버 주소] | NTP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
   [포트 번호] | 필요에 따라서, NTP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [123]입니다.
   [자동 시각 보정] | 정기적으로 NTP 서버에 연결해서 일시 조정을 수행하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 아울러, [폴링 간격]에서, 일시 조정을 수행할 간격을 지정합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [폴링 간격] | [자동 시각 보정]에서 [ON]을 선택한 경우에는, 이 기기의 일시 조정을, 자동적으로 수행할 간격을 지정합니다(단위:시간).

3. [조정]을 클릭합니다.

   NTP 서버에 연결해서, 이 기기의 일시를 조정합니다.