사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다

#### 컴퓨터에서 이 기기의 정보의 취득이나 감시를 하기 위해, SNMP를 설정하려면([SNMP 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SNMP 설정]

SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용해서, 이 기기의 정보의 취득이나 감시를 하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SNMP의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1/v2c(IP)] | SNMP v1 또는 SNMP v2의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v3(IP)] | SNMP v3의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1(IPX)] | IPX 환경에서 사용하는 경우에, SNMP v1의 사용 여부를 설정합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[UDP 포트 번호] | 필요에 따라서, UDP 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [161]입니다.
[SNMP v1/v2c 설정] | [SNMP v1/v2c 설정]을 눌러서, SNMP v1/v2c에 관한 설정을 합니다. [Read Community Name 설정]:읽기 전용의 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [Write 설정]:읽기/쓰기의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다. [Write Community Name 설정]:[Write 설정]에서 [유효]를 선택한 경우, 읽기/쓰기 가능한 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [private]입니다.
[SNMP v3설정] | [SNMP v3설정]을 눌러서, SNMP v3에 관한 설정을 합니다. [콘텍스트 이름 설정]:콘텍스트 이름을 입력합니다(63문자 이내). [Discovery 사용자 허가]:검출용 사용자의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다. [Discovery 사용자명 설정]:[Discovery 사용자 허가]에서 [사용 ON]을 선택한 경우, 검출용 사용자명을 입력합니다. 초기값은 [public]입니다. [Read 사용자명 설정]:읽기 전용의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [initial]입니다. [보안 레벨]:읽기 전용 사용자의, 보안 레벨을 선택합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [Write 사용자명 설정]:읽기/쓰기 가능 사용자의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [restrict]입니다. [보안 레벨]:읽기/쓰기 가능 사용자의, 보안 레벨을 사용합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [암호 설정]:읽기 전용 사용자와 읽기/쓰기 가능 사용자의, 인증 암호와 프라이버시 암호를 입력합니다. [암호화 알고리즘]:암호화 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [DES]입니다. [인증 알고리즘]:인증 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [MD5]입니다.
[TRAP 허가 설정] | SNMP의 TRAP 기능을 사용한 이 기기의 상태의 통지를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[인증 실패시의 TRAP 설정] | 인증 실패 시에 TRAP 전송의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 안함]입니다.

#### 네트워크 상의 서비스를 탐색하기 위해, SSDP를 설정하려면([SSDP 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SSDP 설정]

SSDP(Simple Service Discovery Protocol)의 사용 여부를 선택합니다. SSDP를 사용하는 경우는, 필요에 따라서, 멀티캐스트 TTL을 변경합니다.

SSDP를 사용하면, 이 기기가 제공 가능한 서비스를, 네트워크 상의 소프트웨어나 다른 서비스를 검색할 수 있게 됩니다. 또, 이 기기에서 서비스를 시작한 것을 통지할 수 있습니다.

OpenAPI 등의 서비스를 이용할 때에 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SSPD의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[멀티캐스트 TTL 설정] | 필요에 따라서, SSDP 멀티캐스트 패킷의 TTL(Time To Live)을 변경합니다. 초기값은 [1]입니다.

#### TWAIN 드라이버에서 이 기기를 자동 검출하기 위해, SNMP를 설정하려면([SNMP 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [SNMP 설정]

SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용해서, 이 기기의 정보의 취득이나 감시를 하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | SNMP의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1/v2c(IP)] | SNMP v1 또는 SNMP v2의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v3(IP)] | SNMP v3의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SNMP v1(IPX)] | IPX 환경에서 사용하는 경우에, SNMP v1의 사용 여부를 설정합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[UDP 포트 번호] | 필요에 따라서, UDP 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [161]입니다.
[SNMP v1/v2c 설정] | [SNMP v1/v2c 설정]을 눌러서, SNMP v1/v2c에 관한 설정을 합니다. [Read Community Name 설정]:읽기 전용의 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [Write 설정]:읽기/쓰기의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [유효]입니다. [Write Community Name 설정]:[Write 설정]에서 [유효]를 선택한 경우, 읽기/쓰기 가능한 커뮤니티명을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [private]입니다.
[SNMP v3설정] | [SNMP v3설정]을 눌러서, SNMP v3에 관한 설정을 합니다. [콘텍스트 이름 설정]:콘텍스트 이름을 입력합니다(63문자 이내). [Discovery 사용자 허가]:검출용 사용자의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다. [Discovery 사용자명 설정]:[Discovery 사용자 허가]에서 [사용 ON]을 선택한 경우, 검출용 사용자명을 입력합니다. 초기값은 [public]입니다. [Read 사용자명 설정]:읽기 전용의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [initial]입니다. [보안 레벨]:읽기 전용 사용자의, 보안 레벨을 선택합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [Write 사용자명 설정]:읽기/쓰기 가능 사용자의 사용자명을 입력합니다(32문자 이내). 초기값은 [restrict]입니다. [보안 레벨]:읽기/쓰기 가능 사용자의, 보안 레벨을 사용합니다. 초기값은 [auth-password/privpassword]입니다. [암호 설정]:읽기 전용 사용자와 읽기/쓰기 가능 사용자의, 인증 암호와 프라이버시 암호를 입력합니다. [암호화 알고리즘]:암호화 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [DES]입니다. [인증 알고리즘]:인증 알고리즘을 선택합니다. 초기값은 [MD5]입니다.
[TRAP 허가 설정] | SNMP의 TRAP 기능을 사용한 이 기기의 상태의 통지를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[인증 실패시의 TRAP 설정] | 인증 실패 시에 TRAP 전송의 수행 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 안함]입니다.

#### TCP Socket의 사용 환경을 설정하려면([TCP Socket 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP Socket 설정]

TCP Socket의 사용 환경을 설정합니다.

TCP Socket을 통해서 이 기기와 통신하는 컴퓨터 응용 프로그램을 이용하는 경우, 이 기기의 TCP Socket 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[TCP Socket] | 이 기기와 TCP Socket을 통해서 통신하기 위한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[TCP Socket(ASCII Mode)] | 이 기기에서 TCP Socket(ASCII Mode)을 통해서 통신하기 위한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 이 기기의 FTP 서버 기능의 사용 환경을 설정하려면([FTP 서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [FTP 설정]
        - [FTP 서버 설정]

이 기기의 FTP 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

이 기기를 FTP 서버로 사용하면, FTP 클라이언트로 동작하는 응용 프로그램과 이 기기를 연계할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 FTP 서버 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[데이터 연결 금지 명령] | 이 기기의 FTP 서버 기능을 사용할 때에, FTP 클라이언트에서 수신을 거부하는 명령을 선택합니다. FTP 클라이언트에서 이 기기에 대해, PORT/EPRT 명령 또는 PASV/EPSV 명령이 전송되었을 때, 수신 거부를 할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 초기값은 [허가]입니다.
[PORT 명령 보안 강화] | FTP bounce attack에 대해, 이 기기의 보안을 유효하게 할지 선택합니다. [데이터 연결 금지 명령][PORT/EPRT]를 선택한 경우는 설정할 수 없습니다. FTP 클라이언트에서 PORT/EPRT 명령이 전송되었을 때에, 다음의 조건이 양쪽을 만족하는 경우만, 데이터 연결을 확립합니다. 1024 미만인 포트 번호가 지정되지 않음 명령으로 지정된 IP 주소가, 제어 연결을 확립했을 때에 지정된 IP 주소와 동일 초기값은 [유효]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 이 기기의 WebDAV 서버 기능의 사용 환경을 설정하려면([WebDAV 서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [WebDAV 설정]
        - [WebDAV 서버 설정]

이 기기의 WebDAV 서버 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

이 기기를 WebDAV 서버로 사용하면, WebDAV 클라이언트로 동작하는 응용 프로그램과 이 기기를 연계할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 이 기기의 WebDAV 서버 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[SSL 설정] | 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. [비SSL 통신만 가능]:비SSL 통신만 허가합니다. [SSL 통신만 가능]:SSL 통신만 허가합니다. [SSL/비SSL 통신가능]:SSL 통신과 비SSL 통신 양쪽을 허가합니다. 초기값은 [비SSL 통신만 가능]입니다.
[액세스권 설정] | 이 기기의 WebDAV 서버에 액세스를 제한하는 암호를 설정합니다(64문자 이내). [암호 초기화]를 누르면, 암호를 초기값으로 되돌릴 수 있습니다. 초기값은 [sysadm]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 원격 진단 시스템에서의 사용자 데이터 갱신의 허가 여부를 설정하려면([원격 진단 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [원격 진단 설정]

원격 진단 시스템을 이용해서, 수신처 정보 등의 사용자 데이터의 갱신(가져오기/내보내기)을 원격으로 수행할지 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용자 데이터 갱신] | 원격 진단 시스템에서, 이 기기에 등록되어 있는 수신처(단축 수신처, 그룹 수신처, 프로그램 수신처)나, 인증 정보(사용자 인증, 부문 인증)의 가져오기/내보내기를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

#### 원격 진단 시스템과 통신 시에 이용하는 프록시 서버를 등록하려면([원격 진단용 프록시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [WebDAV 설정]
        - [원격 진단용 프록시 설정]

원격 진단 시스템을 이용하는 경우에, 프록시 서버를 사용하는 경우는, 사용하는 프록시 서버를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 원격 진단 시스템을 이용하는 경우에, 프록시 서버의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[WebDAV 클라이언트 설정과 연동] | [WebDAV 클라이언트 설정]에서 등록한 프록시 서버를, 원격 진단용 프록시 서버로도 사용하는 경우에 선택합니다. 초기값은 [WebDAV 클라이언트 설정과 연동]입니다.
[개별 설정] | [WebDAV 클라이언트 설정]에서 등록한 프록시 서버와는 별도로, 원격 진단용 프록시 서버를 등록하는 경우에 선택합니다.
| [프럭시 서버-주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[프록시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [8080]입니다.
[사용자 이름] | 프록시 서버에 로그인하기 위한 사용자명을 지정합니다(63문자 이내).
[암호] | [사용자 이름]에서 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(63문자 이내).

#### ThinPrint 기능의 사용 환경을 설정하려면([ThinPrint 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [ThinPrint 설정]

ThinPrint 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

ThinPrint는 ThinPrint Engine(.print Engine)에서, ThinPrint Client(.print Client)인 이 기기로 인쇄 작업을 전송할 때에, 데이터의 압축이나 대역 제어를 수행하는 것으로, 신속한 인쇄를 실현하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | ThinPrint 기능의 사용 여부를 선택합니다. 이 기기를 ThinPrint Client(.print Client)로써 동작시키는 경우는, [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[포트 번호] | 연결하는 ThinPrint Engine(.print Engine)의 포트 번호를 입력합니다. 초기값은 [4000]입니다.
[압축 전 데이터 크기] | ThinPrint Engine(.print Engine) 쪽에서 데이터를 압축할 때, 패킷 크기의 상한을 지정합니다. ThinPrint Engine(.print Engine)은, 이 크기별로 데이터를 압축하고 나서, 이 기기에 인쇄 작업을 전송합니다. 초기값은 [8192]입니다.
[접속 타임 아웃] | ThinPrint Engine(.print Engine)에서의 연결 타임 아웃 시간을 입력합니다. 초기값은 [90]입니다.
[프린터 이름] | ThinPrint Engine (.print Engine)에서 사용하는 이 기기의 프린터명을 입력합니다.
[프린터 클래스 명] | ThinPrint Engine (.print Engine)에서 사용하는 이 기기의 프린터 클래스 명을 입력합니다.
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[Connection Service 설정] | Connection Service의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [사용 ON]을 선택한 경우는, 다음의 설정을 합니다. [서버 주소]:Connection Service를 제공하는 서버의 주소를 입력합니다. [포트 번호]:Connection Service에서 사용하고 있는 포트의 번호를 입력합니다. [AYT 주기]:Connection Service의 동작을 확인하기 위해서, 재연결을 수행하는 주기를, 초 단위로 입력합니다. 초기값은 [60]입니다. [클라이언트 ID]:Connection Service에서 사용하는 이 기기의 클라이언트 ID를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다. [인증 키]:Connection Service와 연결할 때 사용하는 인증키를 입력합니다. 초기값은 [0]입니다.
[Connection Service 연결 확인] | Connection Service와의 연결 상태를 표시합니다.

#####

- ThinPrint 기능을 사용하려면, 옵션의 i-Option LK-111이 필요합니다.

#### 태블릿에서 이 기기를 조작할 때의 사용 환경을 설정하려면([bizhub Remote Access 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [bizhub Remote Access 설정]

이 기기에 Android/iOS 태블릿 단말기를 연결하여, 제어판의 화상 데이터나 조작 내용의 주고 받기를 할 때의 통신에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 태블릿 단말기에서의 연결의 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[연결 방식] | 이 기기의 제어판의 화상 데이터는, 압축하고 나서 태블릿 단말기에 전송됩니다. 화상을 압축할 때에, 태블릿 단말기에서의 조작 속도를 우선할지, 태블릿 단말기 화면의 화질을 우선할지 선택합니다. 초기값은 [보통]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, 태블릿 단말기와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [20]분입니다.
[원격 조작 전환 확인 표시] | 태블릿 단말기에서 원격 조작 중에 이 기기의 제어판이 터치되었을 때, 태블릿 단말기의 화면에 원격 조작을 계속할지를 확인하는 화면을 표시할지 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[Keyboard Link] | 태블릿 단말기의 문자 입력 응용 프로그램에서의 문자 입력 허가 여부를 선택합니다. 문자 입력은, 키보드 입력, 필기 인식 문자 입력, 음성 입력에 대응합니다. [허가]를 선택하면, 패널 조작 중에 문자 입력을 수행할 때, 태블릿 단말기의 문자 입력 응용 프로그램을 사용해서 입력할 수 있습니다. 초기값은 [허가]입니다.

#####

- Android/iOS 태블릿 단말기를 사용하려면, 단말기에 전용의 응용 프로그램을 설치할 필요가 있습니다. 또, [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[TCP Socket 설정]에서, [TCP Socket]이 [사용 ON]으로 설정되어 있을 필요가 있습니다(초기값:[사용 ON]).

#### 이 기기의 네트워크 정보를 QR 코드로 이 기기의 화면에 표시하려면([QR 코드 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 접속]
      - [모바일 무선 LAN 설정 사용]
        - [QR 코드 설정]

모바일 단말기와의 연계에 필요한 이 기기의 네트워크 정보를, QR 코드로 이 기기의 화면에 표시하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | QR 코드를 이 기기의 화면에 표시할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[무선 연결 설정] | 모바일 단말기와 이 기기의 무선 연결 방법의 설정 여부를 선택합니다. 여기에서 설정한 정보는 QR 코드에 반영됩니다. 초기값은 [안 함]입니다.
| [장치 무선 설정 사용]/[개별 설정] | 모바일 단말기와 이 기기의 무선 연결 방법을 설정합니다. 초기값은 [장치 무선 설정 사용]입니다. [개별 설정]을 선택하면, 상세한 설정을 할 수 있습니다. [SSID]:액세스 포인트의 SSID를 입력합니다(32바이트 이내). [인증 및 암호화 알고리즘]:인증 또는 암호화에 사용하는 알고리즘을 선택하여, [키 입력 방식]과 [암호]를 설정합니다. 초기값은 [인증 및 암호화 없음]입니다.