사용자 설명서

검색

홈문제 해결 G3 팩스 오류 코드표

# G3 팩스 오류 코드표

- 전송계 오류 코드
- 수신계 오류 코드

## 전송계 오류 코드

G3 팩스의 전송 시에 장애가 발생하면 오류 화면이 표시되고, Txx 형식의 오류 코드가 표시됩니다. 아래의 표를 참조해서 처리하십시오.

코드 | 처리
--- | ---
T00 | 수신처에 잘못이 없는지 확인하십시오. 상대 기기의 상태를 확인하십시오.
T05 | 상대 기기의 상태를 확인하십시오.
T08 | 회선 상태를 확인하십시오.
T18 | 상대 기기의 상태를 확인하십시오.
T28 | 상대 기기의 상태를 확인하십시오.
T32 | 회선 상태를 확인하십시오.
T42 | 회선 상태를 확인하십시오.
T43 | 회선 상태를 확인하십시오.
T48 | 수신처에 잘못이 없는지 확인하십시오. 상대 기기에 등록되어 있는 번호가 올바른지 확인하십시오.
T51 | 회선 상태를 확인하십시오.
T58 | 상대 기기에 폴링 원고가 등록되어 있지 않습니다. 상대에게 원고를 설정하도록 연락하십시오.
T60 | 상대 기기로 전송하기 위한 폴링 원고를 등록하십시오.
T61 | 게시판 폴링 송신 원고가 등록되어 있는지 확인하십시오.
T62 | 상대에게 올바른 게시판 박스 번호를 연락하십시오.
T80 | 회선 상태를 확인하십시오.
T81 | 회선 상태를 확인하십시오.
T82 | 수신처에 잘못이 없는지 확인하십시오. 상대 기기의 상태를 확인하십시오.
T85 | 회선 상태를 확인하십시오.
T89 | 과금 관리 장치의 잔고를 확인하십시오.
T95 | 회선 상태를 확인하십시오.
T97 | 팩스 보드의 상태를 확인하십시오.(서비스 센터에 문의하십시오.)
T98 | 이 조합의 전송은 할 수 없습니다. 전송 설정을 확인하십시오.
T99 | 전화부의 등록 상태를 확인하십시오.

## 수신계 오류 코드

G3 팩스의 수신 시에 장애가 발생하면 오류 화면이 표시되고, Rxx형식의 오류 코드가 표시됩니다. 아래의 표를 참조해서 처리하십시오.

코드 | 처리
--- | ---
R18 | 기기를 확인하십시오. 토너, 기록지가 없으면 보충하고, 메모리가 가득차 있는 경우에는, 메모리를 비워주십시오.
R21 | 폐역 수신 기능을 OFF로 하거나, 상대 기기에 올바른 암호를 연락하십시오.
R22 | 폐역 수신 기능을 OFF로 하거나, 상대 기기에 올바른 암호를 연락하십시오.
R32 | 박스 자동 생성 설정을 변경하거나, 상대에게 올바른 친전 박스 번호를 연락하십시오.
R50 | 회선 상태를 확인하십시오.
R51 | 회선 상태를 확인하십시오.
R60 | 회선 상태를 확인하십시오.
R63 | 회선 상태를 확인하십시오.
R69 | 회선 상태를 확인하십시오.
R72 | 원고의 길이를 짧게 해서 재전송하도록, 상대에게 연락하십시오.
R78 | 주전원 스위치를 OFF/ON으로 하십시오.
R79 | 주전원 스위치를 OFF/ON으로 하십시오.
R93 | 상대에게 확인하고, 수신하기 위한 친전 박스를 등록하십시오. 친전 암호를 확인하십시오.
R94 | 상대에게 확인하고, 중계 전달하기 위한 친전 박스를 등록하십시오. 중계 암호를 확인하십시오.
R95 | 전송 팩스 설정을 확인하십시오.
R96 | 상대에게 올바른 친전 박스 번호를 연락하십시오.
R97 | PC-FAX 수신 설정을 확인하십시오.
R99 | 주전원 스위치를 OFF/ON으로 하십시오.