사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명신규 등록
검색

# 신규 등록

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [스캐너/팩스 수신지 등록]
      - [단축 주소(공유)]
        - [파일 전송(FTP)]
          - [신규 등록]

수신처로 할 FTP 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[등록 번호] | 수신처의 등록 번호입니다. [등록 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [등록 번호]를 탭하고 나서, 번호를 입력합니다.
[등록 이름] | 터치 패널에 표시할, 수신처의 이름을 입력합니다(24문자 이내). 등록할 수신처에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[분류 문자] | 등록명을 한글(자음+모음)로 입력합니다(24문자 이내). 수신처를 등록명 순서로 정렬할 수 있습니다.
[검색 문자] | 수신처를 등록명으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다. 자주 전송하는 수신처는, [상용]도 같이 선택합니다. [상용]을 선택하면, 수신처가 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시되므로, 수신처의 지정이 간단해집니다.
[호스트 주소] | 수신처로 할 FTP 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 입력합니다(253바이트 이내). 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[파일 경로] | [호스트 주소]에 입력한 FTP 서버의 저장 폴더명을 입력합니다(127바이트 이내). 입력 예:"scan" FTP 폴더 내의 폴더를 지정하고 싶을 때는, 폴더명의 사이에 "/"를 입력합니다. 입력 예:"scan/document" 파일 경로를 지정하지 않는 경우는, "/"만 입력합니다. 입력 예:"/"
[사용자 ID] | 수신처의 FTP 서버에서 인증이 필요할 때는, 로그인 할 수 있는 사용자명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [사용자 ID]에 입력한 사용자의 암호를 입력합니다.
[anonymous] | 수신처의 FTP 서버에서 인증이 불필요할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[PASV 모드] | 사용 환경에서 PASV 모드를 이용하고 있을 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프럭시] | 사용 환경에서 프록시 서버를 이용하고 있을 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [21]입니다.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.