사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기의 펌웨어를 갱신하기 위한 설정을 하기

# 이 기기의 펌웨어를 갱신하기 위한 설정을 하기

이 기기는 자신의 펌웨어, 설정 정보의 갱신을 자동적으로 수행할 수 있습니다.

여기서는, 이 기기가 네트워크 상의 펌웨어 갱신 서버를 정기적으로 감시하고, 최신의 펌웨어, 설정 정보의 다운로드와 갱신을 자동적으로 수행하기 위한 설정을 합니다.

1. 관리자 모드의 [네트워크]-[본체 업데이트 설정]-[본체 자동 업데이트 설정]-[이 장치의 자동 업데이트 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [이 장치의 자동 업데이트 설정] | 이 기기의 펌웨어를 자동적으로 갱신할 수 있도록 하려면, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [취득 프로토콜] | 펌웨어 갱신 서버에서 펌웨어를 취득할 때에 사용할 프로토콜을 선택합니다. 초기값은 [SMB]입니다.
   [SMB 설정] | SMB 프로토콜을 사용해서 펌웨어를 취득하는 경우의 설정을 합니다.
   | [호스트 이름] | 펌웨어 갱신 서버의 IP 주소를 입력하거나(255문자 이내), 또는 호스트명을 입력합니다(253문자 이내, 기호는 -, ., _만 사용 가능). 호스트명을 입력하는 경우에는, [호스트명 입력시, 체크하십시오.]에 체크를 합니다.
   [파일 경로] | 펌웨어가 저장되어 있는 공유 폴더의 경로를 입력합니다(255문자 이내).
   [소유자 이름] | 펌웨어 갱신 서버에 연결하기 위한 사용자명을 입력합니다(64문자 이내).
   [암호] | [소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다("를 제외한 64문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
   [재시도 회수] | 펌웨어 갱신 서버와의 연결이 실패한 경우에, 다시 시행할 횟수를 지정합니다. 초기값은 [3]회 입니다
   [HTTP 설정] | HTTP 프로토콜(WebDAV)를 사용해서 펌웨어를 취득하는 경우의 설정을 합니다.
   | [URL] | 펌웨어 갱신 서버의, 펌웨어가 저장되어 있는 장소의 URL을 입력합니다(스페이스를 제외한 253문자 이내).
   [소유자 이름] | 펌웨어 갱신 서버로 연결하기 위한 사용자명을 입력합니다(64문자 이내).
   [암호] | [소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다("를 제외한 64문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
   [프록시] | 펌웨어 갱신 서버로 연결하기 위해 프록시 서버를 경유할 필요가 있는 경우에는, [ON]을 선택합니다.
   [연결 시간초과] | 펌웨어 갱신 서버와의 연결 타임 아웃 시간을 지정합니다. 초기값은 [60]초입니다.
   [업데이트 시각] | 펌웨어 갱신 서버에서 취득한 펌웨어를, 이 기기에 적용하는 시작 시각을 지정합니다. 휴식 시간이나 심야등, 이 기기가 사용되지 않는 시각을 지정하면 편리합니다.
   [폴링 간격] | 최신의 펌웨어가 펌웨어 갱신 서버에 있는지를, 확인하는 간격을 지정합니다. 초기값은 [60]분입니다.
   [재시도 간격] | 펌웨어 갱신 서버에서의 최신 펌웨어 확인이 실패한 경우에, 다시 시행할 간격을 지정합니다. 초기값은 [5]분입니다.

2. 이 기기의 설정 정보를 자동 갱신하는 경우에는, 관리자 모드의 [네트워크]-[본체 업데이트 설정]-[본체 자동 업데이트 설정]-[암호화된 암호 설정]에서, 암호화된 설정 파일을 복호화하기 위한 암호를 입력합니다(32문자 이내).

   - 복호화 암호를 입력(변경)할 때는, [암호화된 암호 변경]에 체크를 하고 나서, 새로운 복호화 암호를 입력합니다.

3. 필요에 따라서, 관리자 모드의 [네트워크]-[본체 업데이트 설정]-[본체 자동 업데이트 설정]-[로그 전송 설정]에서, 펌웨어 갱신 로그를 전송하는 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [업데이트 파일 검색 및 업데이트 로그] | 이 기기의 펌웨어 갱신 로그를, 다른 장소로 전송하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [전송 프로토콜] | 로그의 전송에 사용할 프로토콜을 선택합니다. 초기값은 [SMB]입니다.
   [SMB 설정] | SMB 프로토콜을 사용해서 로그를 전송하는 경우의 설정을 합니다.
   | [호스트 이름] | 로그 전송처의 호스트명을 입력합니다(253문자 이내, 기호는 -, ., _만 사용 가능).
   [파일 경로] | 로그 전송처의 공유 폴더의 경로를 입력합니다(255문자 이내).
   [소유자 이름] | 로그 전송처로 로그인 하기 위한 사용자명을 입력합니다(64문자 이내).
   [암호] | [소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다("를 제외한 64문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
   [WebDAV 설정] | HTTP 프로토콜(WebDAV)을 사용해서 로그를 전송하는 경우의 설정을 합니다.
   | [URL] | 로그 전송처의 URL을 입력합니다(스페이스를 제외한 253문자 이내).
   [소유자 이름] | 로그 전송처로 로그인하기 위한 사용자명을 입력합니다(64문자 이내).
   [암호] | [소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다("를 제외한 64문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고 나서, 새로운 암호를 입력합니다.
   [프록시] | 로그 전송처로 연결하기 위한 프록시 서버를 경유할 필요가 있는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.

4. 필요에 따라서, 관리자 모드의 [네트워크]-[본체 업데이트 설정]-[HTTP프록시 설정]에서, 프록시의 설정을 합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [HTTP프록시 설정] | 프록시 경유로 외부에 연결하는 경우에는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
   [프럭시 서버 주소] | 프록시 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
   [프럭시 서버 포트 번호] | 필요에 따라서, 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [80]입니다.
   [프럭시 인증] | 프록시 인증의 사용 여부를 선택합니다. [소유자 이름]:프록시 인증에 사용할 로그인명을 입력합니다(32문자 이내). [암호]:[소유자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(32문자 이내). 암호를 입력(변경)하는 경우에는, [암호를 변경합니다.]에 체크를 하고나서, 새로운 암호를 입력합니다.