사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)

#### 이 기기의 관리자의 이름, 메일 주소, 내선 번호를 등록하려면([관리자 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [관리자/본체 등록]
      - [관리자 등록]

이 기기의 관리자의 이름이나 메일 주소, 내선 번호를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[관리자 이름] | 이 기기의 관리자 이름을 입력합니다(20문자 이내).
[E-Mail 주소] | 이 기기의 관리자 메일 주소를 입력합니다(128문자 이내). 이 메일 주소가, E-mail 전송의 발신자 주소로 사용됩니다. 그러므로, E-mail 전송 기능을 사용하는 경우는, 설정이 필요합니다.
[회사명] | 회사명을 입력합니다(80문자 이내).
[부서이름을] | 부서명을 입력합니다(80문자 이내).
[내선 번호] | 이 기기의 관리자 내선 번호를 키패드로 입력합니다(8자 이내).

#####

- 등록한 내용은, [도움말 메뉴]의 [서비스/관리 정보]에서, 사용자가 확인할 수 있습니다.

#### 이 기기의 이름이나 메일 주소를 등록하려면([본체 주소 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [관리자/본체 등록]
      - [본체 주소 등록]

이 기기의 장치명과 메일 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[장치 이름] | 이 기기의 이름을 입력합니다(80문자 이내). [장치 이름]은, 스캔 전송할 경우 등에, 자동으로 명명된 파일명의 일부가 됩니다.
[E-Mail 주소] | 이 기기의 메일 주소를 입력합니다(320문자 이내). 이 메일 주소가, 인터넷 팩스의 발신자 주소로 사용됩니다. 그러므로, 인터넷 팩스 기능을 사용하는 경우는, 설정이 필요합니다.

#### 이 기기의 일시를 설정하려면([일시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [일시 설정]

이 기기의 일시와 타임존을 수동으로 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[현재 시각] | 현재의 일시를 입력합니다. [시각 보정 실행]:NTP 서버를 이용해서 이 기기의 일시를 자동으로 조정합니다. [시간대]에 UTC(협정세계시)와의 시차를 설정해서, [시각 보정 실행]을 탭하면, 시각 보정을 실행합니다. [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[상세 설정]-[시각 보정 설정]에서 NTP 서버를 등록한 경우에 이용할 수 있습니다.
[시간대] | NTP 서버를 이용해서 이 기기의 시각을 자동으로 조정할 경우, UTC(협정세계시)와의 시차를 30분 단위로 설정합니다.

#### 이 기기의 시각을 자동 조정하기 위한 NTP 서버를 등록하려면([시각 보정 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [시각 보정 설정]

NTP(Network Time Protocol) 서버를 이용해서, 이 기기의 일시를 자동 조정하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | NTP 서버를 이용해서, 이 기기의 일시의 자동 조정 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[IPv6 자동 취득] | IPv6 환경에서 사용하는 경우는, NTP 서버의 주소를, DHCPv6에 의해 자동으로 설정할지 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[NTP 서버 설정] | Web 서비스를 사용해서 인쇄 또는 스캔할 때에 이용하는, 검색 프록시 서버를 등록합니다. 등록하는 번호를 선택하여, 다음의 항목을 설정합니다.
| [호스트 주소] | NTP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6b.:fe10:2f16"
[포트 번호] | 필요에 따라서, NTP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [123]입니다.
[시각 보정 실행] | NTP 서버에 연결해서, 이 기기의 일시를 조정합니다.
[자동 시각 보정] | 정기적으로 NTP 서버에 연결해서, 자동으로 일시 조정을 할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[폴링 간격] | [자동 시각 보정]에서 [ON]을 선택한 경우, 자동으로 일시 조정을 수행하는 간격을 지정합니다. 초기값은 [24시간]입니다.

#### 이 기기에 섬머 타임을 적용하려면([섬머 타임 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [섬머 타임 설정 ]

섬머 타임의 적용 여부를 선택합니다. 섬머 타임을 적용할 경우는, 섬머 타임 시간과, 시작/종료일을 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 가능 설정] | 이 기기의 섬머 타임 적용 여부를 선택합니다. [예]를 선택한 경우는, 섬머 타임으로 앞당기는 시간을 입력합니다. 현재 설정된 시각에, 섬머 타임으로 앞당길 시간을 더한 시각으로 전환합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[시작/종료 설정] | [사용 가능 설정]에서 [예]를 선택한 경우에, 섬머 타임을 적용하는 시작 일시와 종료 일시를 지정합니다. [주/요일] 또는 [일자]를 선택하여, 시작 일시와 종료 일시를 각각 지정합니다.

# 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)

#### 슬립 모드를 자동으로 이행하기까지의 시간을 변경하려면([슬립 모드 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [슬립 모드 설정]

이 기기의 조작이 끝난 후, 슬립 모드가 자동으로 이행될 때까지의 시간을 변경합니다.

슬립 모드는, 저전력 모드보다 높은 절전 효과를 얻을 수 있지만, 일반 모드로 복귀하기까지의 시간은, 저전력 모드에서 복귀하는 것보다 오래 걸립니다.

초기값은 [20]분입니다(설정 범위:[2]~[60]분).

#### 저전력 모드를 자동으로 이행하기까지의 시간을 변경하려면([저-전력 모드 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [저-전력 모드 설정]

이 기기의 조작이 끝난 후, 저전력 모드가 자동으로 이행될 때까지의 시간을 변경합니다.

저전력 모드에서는, 터치 패널의 표시를 지우고, 소비 전력을 억제합니다.

초기값은 [15]분입니다(설정 범위:[2]~[60]분).

#### 전원 키를 눌렀을 때의 동작을 변경하려면([전원 키 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [전원 키 설정]

제어판의 Power 키를, 부전원 OFF 키로 사용할지, 절전키로 사용할지 선택합니다. 초기값은 [절전]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보조 전원 OFF] | Power 키를 짧게 누르면, 부전원 OFF 상태로 이행합니다. 길게 누르면, 부전원 OFF 상태 보다 절전 효과가 높은 ErP 오토 파워 OFF 상태(주전원을 OFF로 했을 때에 가까운 상태)로 이행합니다.
[절전] | Power 키를 짧게 누르면, 절전 모드(저전력 또는 슬립)로 이행합니다. 길게 누르면, 부전원 OFF 상태로 이행합니다.

#### 전원 키를 절전 키로 사용할 때의 동작을 설정하려면([절전 모드 전환])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [절전 모드 전환]

구입 시의 상태에서 사용하는 경우에, 제어판의 Power 키를 눌렀을 때에 전환하는 절전 모드의 종류를 선택합니다. 초기값은 [저-전력]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[저-전력] | 저전력 모드로 전환합니다. 터치 패널의 표시를 지우고, 소비 전력을 억제합니다.
[슬립] | 슬립 모드로 전환합니다. 저전력 모드보다 높은 절전 효과를 얻을 수 있지만, 일반 모드로 복귀할 때까지의 시간은, 저전력 모드에서 복귀하는 것보다 오래 걸립니다.

#### 절전 또는 슬립 모드 중에 인쇄한 후, 보통보다 빠르게 절전 상태로 되돌릴지 설정하려면([절전 모드 이행])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [절전 모드 이행]

절전 모드 중에, 이 기기가 팩스나 컴퓨터에서 인쇄 작업을 수신하였을 때, 인쇄 후 절전 모드로 전환할 타이밍을 선택합니다. 초기값은 [즉시]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보통] | [저-전력 모드 설정] 및 [슬립 모드 설정]의 설정 시간으로 전환합니다.
[즉시] | 인쇄 후에 바로 절전 모드로 전환합니다.

#### 슬립 모드 중의 소비 전력을 억제할지 설정하려면([슬립모드의 소비전력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [슬립모드의 소비전력]

슬립 모드의 소비 전력을 억제할지 선택합니다. 초기값은 [강]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[강] | 슬립 모드 중의 소비 전력을 더욱 억제합니다. 단, 전면 도어의 개폐나 원고 놓기는, 슬립 모드에서 복귀할 수 없게 됩니다.
[유효] | 슬립 모드 중의 소비 전력을 억제합니다.
[무효] | [강] 또는 [유효]로 설정해서, 네트워크 연결 시의 응답이 불안정하는 등의 장애가 있는 경우에 선택합니다.

#### 절전 상태에서 복사 모드 이외의 모드로 복귀할 때의 소비 전력을 억제하려면([팩스/스캔시 절전])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [팩스/스캔시 절전]

슬립 모드 또는 부전원 OFF 상태에서, 복사 모드 이외의 모드로 복귀할 때에, 절전을 우선할지 선택합니다. 초기값은 [보통]입니다.

팩스/스캔과 같이 인쇄를 수행하지 않는 모드로 복귀할 때는, 본체 내부의 정착 유닛의 온도 조절을 수행하지 않으므로, 소비 전력을 억제합니다.

[관리자 설정]-[시스템 설정]-[초기화 설정]-[시스템 자동 초기화]의 [우선 기능]에서 [복사] 이외를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[절전 우선] | 일반 모드로 복귀할 때에, 정착 유닛의 온도를 조절하지 않습니다.
[보통] | 일반 모드로 복귀할 때에, 정착 유닛의 온도를 조절합니다.

#### 주간 타이머를 사용하여, 보통 모드와 절전 모드의 자동 전환을 수행하려면([주간 타이머 사용 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [주간 타이머 사용 설정]

주간 타이머의 사용 여부를 선택합니다.또, 주간 타이머에서 이행하는 절전 모드를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]／[OFF] | 주간 타이머의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[OFF시의 절전 모드] | 주간 타이머에 의해 이행할 절전 모드를 선택합니다. [ErP 자동 전원 OFF]:절전 효과가 높은 모드입니다.이 모드일 때는, 모든 작업을 수신할 수 없습니다. [슬립]:[ErP 자동 전원 OFF] 보다 절전 효과는 낮지만, 팩스나 컴퓨터의 인쇄 작업을 수신할 수 있습니다.수신한 작업은, 일반 모드로 복귀하였을 때 인쇄합니다. 초기값은 [슬립]입니다.

#### 주간 타이머를 적용하는 시각을 지정하려면([타이머 예약 시각 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [타이머 예약 시각 설정]

절전 모드로 전환하는 시각([OFF 시간])과, 일반 모드로 복귀하는 시각([ON 시간])을 요일별로 지정합니다.

- [일괄 설정]:선택한 요일의 [ON 시간]과 [OFF 시간]을 모든 요일에 설정합니다.

- [삭제]:[][]에서 선택한 시각을 삭제합니다.

#### 주간 타이머를 적용하는 날을 지정하려면([동작일 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [동작일 설정]

주간 타이머를 적용하는 날을 설정합니다.

[년]이나 [월]에서 캘린더를 전환해서, 적용하는 날을 선택합니다. [요일별 일괄 설정]에서 요일별로 일괄해서 설정할 수 있습니다.

#### 점심시간 등에 일시적으로 슬립 모드로 전환하는 시간대를 설정하려면([점심시간 OFF 기능 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [점심시간 OFF 기능 설정]

주간 타이머 설정 시에 이 기기가 일반 모드의 상태일 때, 점심 시간 등에 일시적으로 슬립 모드로 전환하는 시간대를 설정할지 선택합니다.

[예]를 선택한 경우는, 슬립 모드로 전환하는 시간대를 지정합니다.

- [낮OFF 시각]:슬립 모드로 전환하는 시각을 지정합니다.

- [재기동]:일반 모드로 복귀하는 시각을 지정합니다.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 주간 타이머가 작동할 때의 이 기기의 사용을, 암호로 제한하려면([시간외 암호 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [시간외 암호 설정]

주간 타이머에 의해 이 기기가 절전 모드일 때, 이 기기의 사용을 암호로 제한할지 선택합니다.

암호로 제한하는 경우는, 사용자에 대해 요구하는 암호를 입력합니다(8문자 이내).

초기값은 [안 함]입니다.

#### 주간 타이머의 스케줄을, 사용 상황에 맞춰서 자동 설정하려면([추적 기능 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [추적 기능 설정]

고객이나 오피스의 사용 환경에 맞춰서, 주간 타이머의 ON/OFF 시각을 자동 조정하는 추적 기능의 사용 여부를 선택합니다.

추적 기능을 사용하면, 장치의 과거 4주간의 사용 상황에서 각 시간대별의 불가동률이 산출됩니다. 산출된 불가동률을 바탕으로, 장치가 가동되지 않는(불가동) 시간대가 산출되어, 주간 타이머의 ON/OFF 시각에 반영됩니다.

장치의 불가동률이 얼마 이상일 때에 장치가 불가동이라고 보는지는, [자동 조정 수준]에서 조정할 수 있습니다.

불가동률에 대해

장치의 과거 1주~4주 전의 사용 상황에서, 각 시간대별 불가동률을 산출합니다. 불가동률은, 고객의 사용 상황과 가까워지게 하기 위해, 1주 전은 40%, 2주 전은 30%, 3주 전은 20%, 4주 전은 10%로 비율을 정하고 있습니다.

[자동 조정 수준]에 대해

산출된 불가동률에 대해, 장치를 어느 정도 가동하지 않으면 불가동이라고 보는지를 판정하는 기준값을 선택합니다. 불가동률이, 선택한 기준값 이상인 시간대는, 장치가 가동하지 않은(불가동) 시간대라고 판정됩니다.

[자동 조정 수준]은, 아래의 1~5의 5단계에서 선택할 수 있습니다. 레벨이 5로 갈수록, 가동하지 않았다고 판정되기 쉽도록 되어 있습니다.

- 레벨1:불가동률이 71% 이상인 경우

- 레벨2:불가동률이 51% 이상인 경우

- 레벨3:불가동률이 41% 이상인 경우

- 레벨4:불가동률이 31% 이상인 경우

- 레벨5:불가동률이 10% 이상인 경우

초기값은 [사용 ON]입니다. [자동 조정 수준]의 초기값은 [레벨３]입니다.

#####

- 낮과 밤의 장치 가동 시간이 역전되는 불규칙적인 경우에도, 주간 타이머의 설정이 전체에서 크게 변동되지 않도록, 일주일 동안 변동하는 시간은 1시간으로 제한되어 있습니다.

#### 추적 기능에 따라서 설정된 주간 타이머의 스케줄을 확인하려면([추적 시각 표시])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [주간 타이머 설정]
        - [추적 시각 표시]

추적 기능에 의해서 설정된 절전 모드로 전환하는 시각([OFF 시간])과, 일반 모드로 전환하는 시각([ON 시간])을 표시합니다.

[사용 데이터 삭제]를 탭하면, 이 기기의 사용 환경에 관한 데이터를 삭제하여, 자동 설정한 [OFF 시간]과 [ON 시간]을 초기화합니다.

# 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 터치 패널의 표시 언어를 변경하려면([언어 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [언어 선택]

터치 패널의 표시 언어와 키보드의 입력 언어를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[표시 언어 선택] | 터치 패널의 표시 언어를 선택합니다. 초기값은 [한국어]입니다.
[패널 키보드 언어 설정] | 터치 패널에 표시할 키보드의 언어를 선택합니다. [패널 표시 언어와 연동]:터치 패널의 표시 언어와 연동시킵니다. [패널 표시 언어 연동와 안 함]:키보드의 언어를 선택합니다. 초기값은 [패널 표시 언어와 연동]입니다.
[외부 키보드 언어 설정] | 외부 키보드를 선택한 경우에, 키보드의 언어를 선택합니다. [패널 표시 언어와 연동]:터치 패널의 표시 언어에 연동시킵니다. [패널 표시 언어 연동와 안 함]:키보드의 언어를 선택합니다. 초기값은 [패널 표시 언어 연동와 안 함]입니다.

#### 문자 입력 화면의 종류를 변경하려면([키보드 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [키보드 선택]

터치 패널에 표시할 키보드의 종류를 선택합니다. 초기값은 [표준 키보드]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[표준 키보드] | US ASCII 배열 키보드 또는 JIS 배열 키보드를 표시합니다.
[각국 키보드] | 각 언어에 대응한 키보드를 표시합니다.

#### 수치의 단위를 변경하려면([단위계 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [단위계 설정]

터치 패널에 표시되는 수치의 단위계를 선택합니다. 센치 영역의 초기값은 [mm(수치)]입니다. 인치 영역의 초기값은 [인치(분수)]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[mm(수치)] | mm로 표시합니다.
[인치(수치)] | 인치를 소수 표기로 표시합니다.
[인치(분수)] | 인치를 분수 표기로 표시합니다.

#### 태블릿 연결 시의 조작에 관한 설정을 하려면([bizhub Remote Access 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [bizhub Remote Access 설정]

Android 태블릿 단말기 연결 시의 조작에 관한 설정을 합니다.

이 설정은, Android 태블릿 단말기에 연결했을 때만 표시됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IME 자동 표시 설정] | Android 태블릿 단말기 상에서 수신처 등록 등을 수행할 때에, 문자 입력 응용 프로그램의 사용 여부를 선택합니다. [ON]을 선택하면, 사용자가 사용하기에 익숙한 문자 입력 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#### 복사 모드의 메인 화면에 표시할 기능 키를 사용자 지정하려면([기능 키 설정(복사/인쇄)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [기능 키 설정(복사/인쇄)]

복사 모드의 메인 화면과, 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시하는 기능 키를 변경합니다.

기능 키의 번호를 선택하여, 할당할 기능을 설정합니다.

인치 영역의 초기값은 아래와 같습니다.

- [기능 키 1]:[원고 화질]

- [기능 키 2]:[소책자]

- [기능 키 3]:[용지]

- [기능 키 4]:[배율]

- [기능 키 5]:[양면/페이지 조합]

- [기능 키 6]:[피니싱]

- [기능 키 7]:[농도]

- [기능 키 8]:[배경 조정]

- 기타 기능 키:[사용 OFF]

센치 영역의 초기값은 아래와 같습니다.

- [기능 키 1]:[원고 화질]

- [기능 키 2]:[농도]

- [기능 키 3]:[배경 조정]

- [기능 키 4]:[용지]

- [기능 키 5]:[배율]

- [기능 키 6]:[양면/페이지 조합]

- [기능 키 7]:[피니싱]

- 기타 기능 키:[사용 OFF]

#####

- 관리자에 의해, 기능 키의 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시할 기능 키를 사용자 지정하려면([기능 키 설정(송신/저장)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [기능 키 설정(송신/저장)]

팩스/스캔 모드의 메인 화면과, 박스 모드의 전송 설정 화면, 저장 설정 화면에 표시할 기능 키를 변경합니다.

기능 키의 번호를 선택하고, 할당할 기능을 설정합니다.

초기값은 아래와 같습니다.

- [기능 키 1]:[단면/양면]

- [기능 키 2]:[해상도]

- [기능 키 3]:[컬러]

- [기능 키 4]:[파일 형식]

- [기능 키 5]:[스캔 크기]

- [기능 키 6]:[문서명/건명/기타]

- [기능 키 7]:[사용 OFF]

#####

- 관리자에 의해, 기능 키의 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 각 모드에서 [응용 설정]의 화면을 표시할 때의 표시 방법의 초기값을 변경하려면([응용 설정 화면 초기 표시])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [응용 설정 화면 초기 표시]

각 모드에서 [응용 설정]의 화면을 표시할 때의 표시 방법의 초기값을 선택합니다.

초기값은 [맵 스크롤로]입니다.

#### 터치 패널에서 팝업 창을 열거나 닫을 때, 애니메이션 표시의 여부를 설정하려면([애니메이션 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [애니메이션 설정]

팝업 창을 열 때나 닫을 때에, 애니메이션 표시 여부를 선택합니다. [안 함]을 선택한 경우, 팝업 창을 열어도 확인음이 울리지 않습니다.

초기값은 [예]입니다.

#### [설정 메뉴]의 왼쪽 영역 표시의 초기값을 변경하려면([왼쪽 영역 초기 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [왼쪽 영역 초기 표시 설정]

[유틸리티]의 왼쪽 영역 표시의 초기값을, [북마크] 또는 [키패드 표시]에서 선택합니다.

초기값은 [북마크]입니다.

#### 핀치 아웃에 의해 패널 표시를 확대하려면([접근성 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [접근성 설정]

이 기기의 패널 조작에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[표시 배율 기능] | 이 기기의 패널 화면 전체를 핀치 아웃으로 확대할 수 있도록 할지 선택합니다. 확대 시는 드래그에 의해, 배율을 유지한 채 표시 영역을 이동할 수 있습니다. 초기값은 [안 함]입니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 탑 메뉴에 표시할 키를 사용자 지정하려면([탑 메뉴 기본 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [메인 메뉴 기본 설정]

탑 메뉴에 표시할 단축키를 설정합니다.

단축키를 배치할 탑 메뉴 키의 번호를 선택하고, 할당할 기능을 설정합니다. [메인 메뉴 키 1]~[메인 메뉴 키 11]까지가, 탑 메뉴의 첫번째 화면에 배치됩니다. 특히 자주 사용하는 기능을 배치할 것을 권장합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 탑 메뉴 키에 단축키의 할당 여부를 선택합니다. 초기값은 아래와 같습니다. [메인 메뉴 키 1]:[사용 ON]/[복사] [메인 메뉴 키 2]:[사용 ON]/[팩스/스캔] [메인 메뉴 키 3]:[사용 ON]/[사용자 박스] 기타의 탑 메뉴 키:[사용 OFF]
[기능] | 단축키에 할당할 기능 모드를 선택합니다. 선택한 모드의 메인 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[복사 기능 설정] | 단축키에 할당할 복사 모드의 설정을 선택합니다. 선택한 복사 모드의 설정 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[팩스/스캔 기능 설정] | 단축키에 할당할 팩스/스캔 모드의 설정을 선택합니다. 선택한 팩스/스캔 모드의 설정 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[복사 프로그램] | 단축키에 할당할 복사 프로그램을 선택합니다. 선택한 복사 프로그램의 내용이 반영된 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다. 이 기기에 복사 프로그램이 등록되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
[팩스/스캔 프로그램] | 단축키에 할당할 팩스/스캔 프로그램을 선택합니다. 선택한 팩스/스캔 프로그램의 내용이 반영된 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다. 이 기기에 팩스/스캔 프로그램이 등록되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
[시스템 박스] | 단축키에 할당할 시스템 박스를 선택합니다. 선택한 시스템 박스의 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[등록 어플리케이션] | 단축키에 할당할 등록 응용 프로그램을 선택합니다. 선택한 등록 응용 프로그램의 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[등록 어플리케이션그룹] | 단축키에 할당할 등록 응용 프로그램 그룹을 선택합니다. 선택한 등록 응용 프로그램 그룹의 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[Eco 기능 설정] | 단축키에 [Eco 설정], [Eco 복사], [Eco 지표]를 할당합니다.
[위젯 설정] | 단축키에 [위젯 설정]을 할당합니다.
[간단 보안 설정] | 단축키에 [간단 보안]을 할당합니다.
[QR 코드 표시] | 단축키에 [QR 코드 표시]를 할당합니다.

#####

- 탑 메뉴 키에 복사 프로그램 또는 팩스/스캔 프로그램을 할당한 경우에는, [메인 메뉴 기본 설정] 화면에서 [아이콘]을 탭하면, 탑 메뉴에 표시할 아이콘을 선택할 수 있습니다.

- 이 기기에 OpenAPI 응용 프로그램을 등록하고 있는 경우에는, 탑 메뉴에 등록 응용 프로그램이나 등록 응용 프로그램 그룹의 키를 배치할 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 탑 메뉴의 배경 색 등을 변경하려면([탑 메뉴 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [메인 메뉴 표시 설정]

탑 메뉴의 배경색 등을 기호에 따라서 변경합니다.

화상을 이 기기에 등록해서, 탑 메뉴의 테마로써 사용할 수 있습니다. 화상은 세 파일까지 등록할 수 있습니다. 테마를 등록하는 경우는, 등록하고 싶은 테마가 저장된 USB 메모리를 이 기기에 연결하여, [등록]을 탭합니다.

초기값은 [테마 1]입니다.

#####

탑 메뉴의 테마로 등록할 수 있는 화상의 사양은 아래와 같습니다.

- 파일 형식:PNG

- 파일 크기:1.5MB 이하

- 표시 크기:가로 폭 1024픽셀 이하, 세로 폭 768픽셀 이하(원래 화상의 가로 세로 비율을 유지한 상태에서, 가로 폭 800픽셀, 세로 폭 480픽셀로 축소해서 등록됩니다.）

#### 각 모드에 표시하는 기능 키의 표시 패턴을 변경하려면([사용자 지정 패턴 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [사용자 지정 패턴 기능]

복사, 팩스/스캔, 박스의 각 모드에 표시할 기능 키의 표시 패턴을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[복사 인쇄] | 복사 모드와, 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시할 기능 키의 표시 패턴을 선택합니다. [Full]:모든 기능 키를 표시합니다. [Standard]:일반적으로 자주 사용되는 기능 키를 표시합니다. [기본]:[Standard]보다 더욱 기본적인 기능 키만을 표시합니다. [상세]를 탭하면, 각각의 표시 패턴에서 이용할 수 있는 기능을 확인할 수 있습니다. 초기값은 [Full]입니다.
[송신/거장] | 팩스/스캔 모드와, 박스 모드의 전송 설정 화면, 저장 설정 화면에 표시할 기능 키의 표시 패턴을 선택합니다. [Full]:모든 기능 키를 표시합니다. [Standard]:일반적으로 자주 사용되는 기능 키를 표시합니다. [기본]:[Standard]보다 더욱 기본적인 기능 키만을 표시합니다. [상세]를 탭하면, 각각의 표시 패턴에서 이용할 수 있는 기능을 확인할 수 있습니다. 초기값은 [Full]입니다.

#### 사용자/부문별로, 각 모드의 기능 키의 표시 패턴의 변경을 허가하려면([사용자/관리가 기능 허가])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [사용자/관리가 기능 허가]

사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자 및 부문별로 기능 키의 표시 패턴의 변경을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### 각 모드의 메인 화면에 표시하는 기능 키의 변경을 허가하려면([기능 키 변경 허가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [기능 키 변경 허가 설정]

사용자에 대해서, 복사, 팩스/스캔, 박스의 각 모드에 표시하는 기능 키의 변경을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[복사 인쇄] | 복사 모드의 메인 화면과, 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시하는 기능 키의 변경을 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.
[송신/거장] | 팩스/스캔 모드의의 메인 화면과, 박스 모드의 전송 설정 화면, 저장 설정 화면에 표시하는 기능 키의 변경을 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

#### 터치 패널의 표시 언어를 일시적으로 변경할 수 있도록 하려면([언어 일시 변경])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [언어 일시 변경]

터치 패널의 표시 언어를 일시적으로 변경하기 위한 [Language] 키를 표시할지 선택합니다.

초기값은 [사용 OFF]입니다.

#### 제어판의 하드 키 및 슬라이드 메뉴에 할당할 기능을 변경하려면([등록 키 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [등록 키 설정]

사용하시는 환경에 맞춰, 제어판의 하드 키 및 슬라이드 메뉴의 소프트 키에 할당된 기능을 변경합니다.

제어판의 하드 키의 초기값은 아래와 같습니다.

- [등록 키1]:[확대 표시]

- [등록 키2]:[안내]

- [등록 키3]:[10키 호출]

- [등록 키4]:[미리보기]

슬라이드 메뉴의 소프트 키의 초기값은 아래와 같습니다.

- [등록 키1]:[복사]

- [등록 키2]:[팩스/스캔]

- [등록 키3]:[박스]

- [등록 키4]:[인터럽트]

- [등록 키5]:[OFF]

#### 터치 패널의 초기 표시를 확대 표시로 하려면([초기 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [확대 표시 설정]
        - [초기 표시 설정]

터치 패널의 초기 표시를 확대 표시로 할지 선택합니다.

[예]를 선택한 경우는, 보통의 화면 표시에서 Reset을 눌렀을 때에, 확대 표시로 전환할지 선택합니다.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 보통의 화면 표시에서 확대 표시로 전환할 때에, 보통의 화면 표시에서 설정한 내용을 이어받으려면([일반/확대 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [확대 표시 설정]
        - [일반/확대 표시 설정]

보통의 화면 표시에서 확대 표시로 전환할 때에, 보통의 화면 표시의 설정한 내용을 이을지 선택합니다. 초기값은 [모드 2]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모드 1] | 설정한 내용을 모두 이어받습니다.
[모드 2] | 복사 모드에서는, 확대 표시로 설정할 수 있는 내용만을 계승합니다. 팩스/스캔 모드에서는, 설정을 초기화합니다.

#### 위젯 배치 기능을 유효하게 하려면([위젯 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [위젯 설정]

위젯 기능의 유효 여부를 선택합니다.

초기값은 [유효]입니다.

#### 슬라이드 메뉴의 표시 내용이나 배경 색을 변경하려면([슬라이드 메뉴 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [슬라이드 메뉴 설정]

슬라이드 메뉴의 표시에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 슬라이드 메뉴의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[소프트 10 키] | 슬라이드 메뉴의 키패드의 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[확대 표시 설정] | 확대 표시 중에 슬라이드 메뉴를 표시할 때, 슬라이드 메뉴도 확대해서 표시할지 선택합니다. 초기값은 [확대 표시]입니다.
[슬라이드 메뉴 테마] | 슬라이드 메뉴의 배경색을 선택합니다. 초기값은 [테마 1]입니다.

# 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 이 기기의 IP 주소나 기능 버전을 확인하려면([장치 정보 표시])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [장치 정보 표시]

이 기기의 버전, IP 주소(IPv4/IPv6), 시리얼 번호, 연락처(전화), 연락처(팩스), 버전 정보를 표시합니다.

[QR 코드 설정]을 [ON]으로 설정한 경우는, QR 코드를 표시할 수 있습니다. [QR 코드 설정]에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 소모품의 잔량을 확인하려면[소모품 확인])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [소모품 확인]

이 기기의 소모품의 상태(소모 레벨)를 확인합니다. 필요에 따라서, 보고서로 인쇄합니다.

#### 이 기기의 카운터 정보나, Eco 지표(절약의 정도)를 확인하려면([미터 카운트])

# 카운터/Eco 지표의 확인 방법

카운터는, 이 기기로 인쇄한 페이지 수의 누적 합계를 기능별로 집계한 정보입니다. 이 기기의 제어판에서, 카운터 정보를 확인하고, 필요에 따라서, 목록으로 인쇄할 수 있습니다.

Eco 지표는, 사용자의 사용 환경에서, 양면 인쇄나 페이지 조합에 의한 용지의 절약율, 동작 중이나 절전 모드 중의 누적시간 등을 집계한 정보입니다. 이 기기의 이용 상황을 파악하는데 유용하게 사용하십시오.

1. [카운터]를 탭합니다.

2. 카운트 시작일부터, 인쇄한 페이지 수의 누적 합계를 확인합니다.

   - 카운터 목록을 인쇄할 경우에는, [목록 인쇄]를 탭하고 나서 용지를 선택하고, Start를 누릅니다.

   - [Eco 지표]를 탭하면, 양면 인쇄나 페이지 조합에 의한 용지의 절약율, 동작 중이나 절전 모드 중의 누적시간 등을 확인할 수 있습니다.

#####

- 이 기기에서 집계된 카운터 정보를, 지정 메일 주소로 통지할 수 있습니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, 주주기나 월주기 등, 통지 스케줄을 짤 수 있습니다. 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- Eco 지표 표시화면으로의 바로 가기를 탑 메뉴에 배치할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 이 기기에서 실행 중인 작업 내역을 확인하려면([작업 목록 표시])

# 실행 중인 작업/작업 내역 확인하기

- 작업 화면을 표시하기
- 실행 중인 작업을 확인하기
- 작업 내역을 확인하기
- 통신 보고서를 인쇄하기

## 작업 화면을 표시하기

작업이란, 인쇄, 전송, 수신, 저장 등 하나하나의 동작 단위입니다.

탑 메뉴나 각 모드의 메인 화면에서 [작업 목록 표시]를 탭하면, 실행 중인 작업/작업 내역의 확인이나, 송수신 결과를 기재한 보고서의 인쇄를 할 수 있습니다.

## 실행 중인 작업을 확인하기

[실행 중]을 탭하고, 이 기기에서 실행 중인 작업이나 대기 중인 작업을 표시합니다. 필요에 따라서, 인쇄 작업의 순서를 바꿔서 실행하거나, 대기 중의 작업을 삭제하는 등, 작업의 조작을 할 수있습니다.

항목 | 설명
--- | ---
[통신 종류/회선] | 일람에 표시하는 작업을, 다음의 조건으로 줄입니다. [전체]:전송 작업, 수신 작업, 타이머 통신 작업에서, 스캔, 팩스, 사용 회선에 관계없이, 모든 작업을 표시합니다. [스캔]:전송 작업에서, 스캔 작업만을 표시합니다. [팩스]:전송 작업, 타이머 통신 작업에서, 사용 회선에 관계없이, 모든 팩스 작업을 표시합니다.
[작업 선택] | 일람에 표시하는 작업을, 인쇄나 전송 등의 작업 종류로 줄입니다.
[삭제] | 일람에서 선택한 작업을 삭제합니다.
[우선 출력] (인쇄 작업) | 인쇄 대기의 작업이 복수로 있을 때에. 인쇄의 우선 순위를 변경할 수 있습니다. 인쇄 대기의 작업 일람에서, 먼저 인쇄하고 싶은 작업을 선택하고 나서 [실행]을 탭합니다. 중단된 인쇄 작업은, 우선한 작업의 인쇄가 완료되면, 자동적으로 인쇄를 재개합니다. 인쇄 중의 작업에, 중단 할 수 없는 접지나 스테이플 등이 설정되어 있는 경우에는, 인쇄 중인 작업의 인쇄 완료 후에 인쇄합니다.
[작업 해제] (인쇄 작업) | 프린터 드라이버를 사용해서, 확인 인쇄 기능을 설정해서 인쇄한 작업의 일람을 표시합니다. 인쇄할 때는, 인쇄하고 싶은 작업을 선택하고 나서 [실행]을 탭합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정의 변경이나 작업의 삭제를 할 수 있습니다. 확인 인쇄 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[재다이얼] | 일람에서 선택한 재다이얼 대기의 팩스를 수동으로 전송합니다. 재다이얼 대기의 팩스는, 자동 재다이얼 기능에 의해, 일정 시간 경과 후에 자동적으로 전송됩니다만, 자동적으로 전송되는 것을 기다리지 않고, 수동으로 전송을 시작할 수 있습니다.
[설정내용] | 일람에서 선택한 작업의 설정 내용을 확인합니다.
[전송] | 메모리 대행 수신 기능에 의해 수신한 팩스를 다른 수신처에 전송합니다. 전송처를, 등록 수신처 또는 직접 입력에서 지정하고 나서 [실행]을 탭합니다. 메모리 대행 수신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[상세] | 일람에서 선택한 작업의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
[경고 표시] | 오류가 발생하고 있는 작업을 선택한 경우에, 그 오류에 대응하는 경고 화면을 표시합니다.

#####

- [작업 목록 표시] 화면에, 수신처나 작업명 등의 개인 정보 비표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 다른 사용자의 작업 삭제 허가 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[금지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- [우선 출력]에서의 인쇄 작업 우선순위의 변경 허가 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 작업 내역을 확인하기

[로그]를 탭하면, 지금까지 이 기기에서 처리한 작업을 표시합니다. 오류 등으로 종료하지 못했던 작업도 확인할 수 있습니다.

항목 | 설명
--- | ---
[통신 종류/회선] | 일람에 표시할 작업을, 다음의 조건으로 줄입니다. [전체]: 전송 작업, 수신 작업, 타이머 통신 작업에서, 스캔, 팩스, 사용 회선에 관계없이, 모든 작업을 표시합니다. [스캔]:전송 작업에서, 스캔 작업만을 표시합니다. [팩스]:전송 작업, 타이머 통신 작업에서, 사용회선에 관계없이, 모든 팩스 작업을 표시합니다.
[작업 선택] | 일람에 표시할 작업을, 인쇄나 전송 등의 작업 종류로 줄입니다. [필터]의 줄이기를 함께 사용하면 더욱 줄일 수 있습니다.
[필터] | 일람에 표시할 작업을, 조건을 선택해서 줄입니다. [모든 작업]:모든 작업을 표시합니다. [종료 작업]:정상적으로 종료한 작업을 표시합니다. [삭제 작업]:종료 전에 삭제한 작업을 표시합니다.
[상세] | 일람에서 선택한 작업의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

#####

- 이 기기에서 사용자 인증을 도입하고 있는 경우, 인증 방식을 변경해서, 모든 관리 데이터를 클리어하면, 작업의 내역이 삭제됩니다.

#####

- [작업 목록 표시] 화면에, 수신처나 파일명 등의 개인 정보 비표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 필요에 따라서, 작업의 내역을 초기화 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 통신 보고서를 인쇄하기

[송신 목록]을 탭하면, 스캔 전송, 팩스 전송, 팩스 수신, 팩스 통신(송수신)의 결과를 기재한 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 팩스 보고서는, 건수를 지정할 수 있습니다.

인쇄하는 경우에는, [보고 형식]에서, 인쇄하고 싶은 보고서를 선택하고, [선택 확정]을 탭하고 나서 Start를 누릅니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 이 기기의 사용자 설정이나 관리자 설정 등의 설정값을 기재한 목록을 인쇄하려면([본체 관리 목록 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [목록/카운터]
        - [본체 관리 목록 인쇄]

이 기기의 설정값의 일람을 인쇄합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 설정 목록] | 이 기기의 [사용자 설정]이나 [관리자 설정] 등의 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 용지의 종류나 크기별로, 사용량을 카운트하려면([용지 크기/종류 카운터])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [목록/카운터]
        - [용지 크기/종류 카운터]

용지 크기와 용지 종류의 조합을 등록해서, 용지의 카운트를 관리합니다.

등록하고 싶은 번호를 탭하고 나서, [용지 크기]를 탭하여, 카운트하는 용지 크기를 선택합니다. 용지의 종류를 조합하는 경우는, [용지 종류]를 탭하여, 조합하는 용지의 종류를 선택합니다. 용지의 종류를 지정하지 않을 경우는, [선택안함]을 선택합니다.

[카운터 삭제]를 탭하면, 선택한 카운터를 지웁니다.

#####

- 용지 크기와 용지 종류의 조합을 변경하면, 카운터가 지워집니다.

#### 이 기기의 MAC 주소의 확인이나, 연결되어 있는 네트워크의 속도를 설정하려면([장치 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [장치 설정]

이 기기의 MAC 주소의 확인이나, LLTD(Link Layer Topology Discovery)의 유효/무효, 네트워크의 속도의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[MAC 주소] | 이 기기의 MAC 주소를 표시합니다.
[LLTD 설정] | LLTD(Link Layer Topology Discovery)의 사용 여부를 선택합니다. LLTD를 사용하면 Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2) 컴퓨터의 경우에, 이 기기의 네트워크 맵에 표시할 수 있습니다. 초기값은 [유효]입니다.
[네트워크 속도] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 네트워크 속도를 선택합니다. 초기값은 [자동(10M/100Mbps)]입니다.

#### 이 기기의 소모품의 교체 시기나 경고 정보의 통지처를 등록하려면([상태 통지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [상태 통지 설정]

용지의 보급이나 토너 교체 시기, 용지 걸림 등, 이 기기에서 경고가 발생했을 때에, 지정한 주소로 통지하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[통지처 등록] | 이 기기에서 경고가 발생했을 때에 통지하는 주소를 등록합니다.
| [IP주소 1]~[IP주소 5] | 통지처를 IP 주소 또는 호스트명으로 지정할 때에 선택합니다. [주소]:통지처의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6b.:fe10:2f16" [포트 번호]:필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [162]입니다. [커뮤니티 이름]:커뮤니티 이름을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.
[IPX 주소] | 통지처를 IPX 주소로 지정할 때에 선택합니다. [주소]:통지처의 네트워크 주소와 노드 어드레스를 입력합니다. [네트워크 주소]:네트워크 주소를 8자리의 16진수로 입력합니다. [노드 어드레스]:노드 어드레스를 12자리의 16진수로 입력합니다. [커뮤니티 이름]:커뮤니티 이름을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.
[E-Mail 주소 1]~[E-Mail 주소 10] | 통지처를 메일주소로 지정할 때에 선택합니다. [E-Mail 주소 편집]:통지처의 메일 주소를 입력합니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.

#### 이 기기의 카운터 정보의 통지처와 통지 스케줄을 등록하려면([총 카운터 통지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [총 카운터 통지 설정]

이 기기에서 관리하는 카운터 정보를, 등록한 메일 주소로, 정기적으로 통지하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[통지 일정 설정] | 통지할 스케줄을 [매일], [주], [월] 중 하나에서 설정합니다. 스케줄을, 2건까지 등록해서, 나눠서 사용할 수 있습니다.
[통지처 설정] | 통지처를 등록합니다. 또, 적용하는 통지 스케줄을 선택합니다. [E-Mail 주소 편집]:통지처의 메일 주소를 입력합니다(320문자 이내). [Eco 관련 정보]:카운터 정보에 추가로, Eco 관련 정보의 통지 여부를 선택합니다. 초기값은 [통지]입니다. [일정 설정]:통지처에 대해 적용하는 스케줄을, [통지 일정 설정]에서 등록한 스케줄에서 선택합니다. 적용하는 스케줄을 [ON]으로 설정합니다.
[모델 이름] | 통지 메일에 기재한 모델명을 입력합니다(20문자 이내). 장치를 식별하기 위해, 알기 쉬운 이름을 지정합니다.
[전송 실행] | 등록한 메일 주소에 카운터 정보를 전송합니다.

#### 이 기기의 이용 빈도나 구성 정보의 전송을 허가하려면([미터카운트와 장치 정보 전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [목록/카운터]
        - [미터카운트와 장치 정보 전송]

이 기기의 이용 빈도나 기능 설정 등의 정보를 저희 회사로 전송하는 것을 허가할지 선택합니다.

전송된 이 기기의 정보는, 저희 회사의 서비스 향상이나 이후의 기능 개선 등의 목적으로 사용됩니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### 네트워크 관련 설정값을 기재한 목록을 인쇄하려면([네트워크 설정 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [네트워크 설정 목록]

네트워크 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

# 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)

#### 설정이 초기화되기까지의 시간과, 초기화 후에 표시되는 모드를 변경하려면([시스템 자동 초기화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [초기화 설정]
        - [시스템 자동 초기화]

이 기기를 일정 시간 조작하지 않았을 때, 입력한 모든 설정(등록한 설정 제외)의 초기화 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[우선 기능] | 초기화 후 우선 표시할 기능을 선택합니다. 초기값은 [복사]입니다.
[시스템 자동 초기화 시간] | 초기화하기까지의 시간을 입력합니다. 초기화하지 않는 경우는, [사용 OFF]를 선택합니다. 초기값은 [1]분입니다(설정 범위:[1]~[9]분).

#####

- 사용자 인증/부문 관리를 실시했을 때, 또는 [보안 강화 설정]이 유효일 때는, [시스템 자동 초기화 시간]의 설정값으로, 관리자 설정 모드 및 사용자 인증/부문관리 모드에서 로그 아웃합니다. [사용 OFF]를 선택한 경우는, 1분에서 로그 아웃합니다.

#### 변경 중인 설정이 초기화되기까지의 시간을 변경하려면([자동 초기화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [초기화 설정]
        - [자동 초기화]

이 기기를 일정 시간 조작하지 않았을 때, 복사, 팩스/스캔, 박스의 기능별로, 입력한 모든 설정(등록한 설정 제외)의 초기화 여부를 선택합니다.

초기화할 경우는, 초기화하기까지의 시간을 설정합니다.

초기값은 [1]분입니다.

#### 사용자 변경 시나 ADF에 원고를 놓을 때 등의 조건에서, 설정을 초기화하려면([작업 초기화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [초기화 설정]
        - [작업 초기화]

사용자 변경 시나 ADF에 원고를 놓을 때 등의 조건에서, 설정을 초기화할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용자 변경] | 키 카운터, 관리 카드를 뺐을 때에, 모든 설정(등록한 설정 제외)의 초기화 여부를 선택합니다. 초기값은 [초기화]입니다.
[ADF 원고 세트] | ADF에 원고를 놓을 때에, 모든 설정(등록한 설정 제외)의 초기화 여부를 선택합니다. 초기값은 [초기화 안 함]입니다.
[다음 작업] | 스테이플 설정, 원고 놓기/제본 방향의 설정, 전송 시의 설정을 작업별로 초기화할지 선택합니다. [스테이플 설정]:스테이플을 설정한 작업이 종료한 후, 다음의 작업에 설정을 이을지, 해제할지 선택합니다. 초기값은 [해제 OFF]입니다. [원고 세트/제본 방향]:원고 놓기나 제본 방향을 설정한 작업이 종료한 후, 다음의 작업에 설정을 이을지, 해제할지 선택합니다. 초기값은 [해제 OFF]입니다. [전송 후 설정 해제]:팩스/스캔 전송 설정에서, 작업별로 설정을 초기화할 때, 모든 설정을 해제하거나, 수신처만 해제할지 선택합니다. [사용자에게 확인]을 선택하면, 설정이나 수신처를 해제할지 확인하는 화면이 표시됩니다. 초기값은 [모두 해제]입니다.
[일반/확대 표시 기본 설정] | 보통의 화면 표시와 확대 표시의 초기값을 동시에 설정할지 선택합니다. [공통 적용]을 선택하면 [확대 표시 초기 설정]이 표시되지 않습니다. [복사 초기설정] 또는 [스캐너/팩스 초기설정]에서, 각 모드의 초기값을 변경하면, 보통의 화면 표시와 확대 표시의 양쪽이 적용됩니다. 초기값은 [공통 적용 안 함]입니다.

# 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### [용지]에서 [자동]을 선택한 경우, 자동 선택 대상이 되는 급지 트레이를 지정하려면([급지 트레이 자동 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [급지 트레이 설정]
        - [급지 트레이 자동 선택]

[용지]에서 [자동]을 선택한 경우, 자동 선택 대상이 되는 급지 트레이를 선택합니다. 또, 사용하는 급지 트레이의 우선 순위를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 선택 트레이] | [용지]에서 [자동]을 선택한 경우, 자동 선택 대상이 되는 급지 트레이를 선택합니다. 대상의 트레이 중에서, 최적의 용지가 놓여있는 트레이를 자동으로 사용합니다. 보통지와 단면 전용 용지가 놓여있는 트레이가 선택의 대상이 됩니다. 초기값은 장착한 옵션에 따라 다릅니다.
[트레이의 우선순서] | [자동 선택 트레이]에서 선택한 트레이 중에서, 급지하는 우선 순위를 설정합니다. 같은 크기의 용지를 복수의 트레이에 놓은 경우는, 우선 순위가 높은 트레이에서 급지합니다. 초기값은 장착한 옵션에 따라 다릅니다.
[자동 용지 선택 설정] | [용지]에서 [자동]을 선택한 경우에, [사용자 용지 1], [사용자 용지 2]가 놓여 있는 트레이도 선택 대상으로 할 수 있습니다. 자동 선택 대상이 되는 용지를 선택하여, 우선 순위를 설정합니다. 사용자 용지에 대한 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 지정한 급지 트레이의 용지가 없을 때에, 다른 트레이에서의 급지를 허가하려면([ATS 허가])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [급지 트레이 설정]
        - [ATS 허가]

인쇄중에 급지 트레이의 용지가 없을 때, 같은 크기, 같은 방향, 같은 종류의 용지가 놓여 있는 급지 트레이로 자동 전환(ATS:오토 트레이 스위치)의 허가 여부를 선택합니다.

단, ATS의 대상이 되는 급지 트레이는, [급지 트레이 자동 선택]으로 선택된 급지 트레이가 됩니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### 지정한 용지가 급지 트레이에 없을 경우의 동작을 설정하려면([지정급지 트레이 불일치 동작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [급지 트레이 설정]
        - [지정급지 트레이 불일치 동작]

지정한 급지 트레이에 해당하는 용지가 없는 경우의 동작을 선택합니다. 초기값은 [지정급지 트레이 고정]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[지정급지 트레이 고정] | 지정한 급지 트레이에 해당하는 용지가 없을 경우, 인쇄를 정지합니다. 지정한 급지 트레이에 용지를 놓거나, 다른 급지 트레이로 수동으로 전환해서 인쇄합니다.
[지정급지 트레이 우선] | 지정한 급지 트레이에 해당하는 용지가 없을 경우, 같은 크기의 용지가 놓인 급지 트레이로 전환해서 인쇄합니다.

#### 보고서나 목록을 인쇄할 때의 급지 트레이나 인쇄 방법의 초기값을 변경하려면([목록 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [급지 트레이 설정]
        - [목록 인쇄 출력 설정]

보고서나 미터 카운터 등을 인쇄할 때에 사용하는 급지 트레이와, 인쇄 방법(단면/양면)의 초기값을 설정합니다.

실제로 인쇄할 때에, 설정을 일시적으로 변경할 수 있습니다.

초기값은 아래와 같습니다.

- [급지 트레이]:[트레이 1]

- [단면/양면]:[단면]

#### [자동 컬러]의 컬러와 흑백의 판정 레벨을 조정하려면([자동 컬러 레벨 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [자동 컬러 레벨 설정]

컬러 모드를 [자동 컬러]로 설정하여 원고를 읽어 들일 때, 컬러 원고와 흑백 원고를 판별하는 기준을 조정합니다.

[흑백] 또는 [풀 컬러]를 탭해서, 5단계로 조정합니다.

초기값은 [3]입니다.

#### 원고 크기를 검지할 수 없는 작은 크기의 원고의 복사를 허가하려면([소-크기 원고])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [소-크기 원고]

원고 크기를 자동으로 검지할 수 없는, 작은 원고를 원고면 유리에 놓을 경우에, 복사의 여부를 설정합니다.복사하는 경우는, 용지 크기를 선택합니다. 초기값은 [복사 불가]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[소-크기로 복사가능] | 5-1/2 8-1/2(A5) 크기의 용지에 인쇄합니다. 5-1/2 8-1/2(A5) 크기의 용지가 놓여있지 않을 경우는, 수동 트레이에 5-1/2 8-1/2(A5) 크기의 용지를 놓으십시오.
[Letter로 복사 가능] ([A4로 복사가능]) | 8-1/2 11(A4) 크기의 용지에 인쇄합니다.
[복사 불가] | 원고 크기를 검출할 수 없음을 메시지로 표시합니다. 용지 크기를 정하지 못한 채, 임의의 용지에 인쇄하고 싶은 경우에 선택합니다.

#### 백지의 원고를 제거해서 읽어 들일 때의, 백지 검출의 정도를 조정하려면([백지 검출 레벨 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [백지 검출 레벨 조정]

[원고 설정]에서 [빈 페이지 제거]를 설정했을 때에, 빈 페이지를 검출하는 정도를 조정합니다.

[검출 안 함] 또는 [검출]을 탭해서, 5단계로 조정합니다.

초기값은 [0]입니다.

#### 원고면 유리에서 원고를 읽어 들일 때에, 항상 [분할 스캔]을 유효로 하려면([원고대 분할 스캔])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [원고대 분할 스캔]

원고면 유리에서 원고를 읽어 들일 때, [분할 스캔]을 설정하지 않아도 항상 분할 스캔을 할지 선택합니다.

초기값은 [안 함]입니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 프린트/팩스의 데이터를 수신했을 때에, 인쇄를 시작하는 타이밍을 변경하려면([수신 인쇄 출력 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [수신 인쇄 출력 설정]

프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄] | 프린트의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 초기값은 [동시 인쇄]입니다.
[팩스] | 팩스의 수신 데이터의 인쇄를 시작하는 타이밍을 선택합니다. [일괄 인쇄]:모든 페이지를 수신하고 나서 인쇄를 시작합니다. [동시 인쇄]:첫 페이지를 수신하는 동시에 인쇄를 시작합니다. 인터넷 팩스는, 항상 일괄 인쇄가 됩니다. 초기값은 [일괄 인쇄]입니다.

#### 인쇄한 용지를 배지할 때에, 우선해서 배지할 트레이를 지정하려면([배지 트레이 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [배지 트레이 설정]

복사, 프린트, 팩스, 보고서 인쇄에서 용지를 배지할 때에, 우선해서 배지하는 트레이를 선택합니다.

초기값은 장착한 옵션에 따라 다릅니다.

#####

- 피니셔 FS-534, 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 인쇄한 용지를 작업별로 분류해서 배지할지 설정하려면([작업 마다 구분 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [출력 설정]
        - [작업 마다 구분 설정]

용지를 작업별로 구분(이동)해서 배지할지 선택합니다.

초기값은 [예]입니다.

#####

- 피니셔, 또는 작업분류기 JS-506을 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 원고 크기의 검지나 Foolscap의 용지 크기를 조정하려면([크기 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [크기 설정]

원고면 유리에서의 원고 크기의 검지 능력이나, Foolscap의 용지 크기에 관한 설정을 합니다.

자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 표지, 삽입지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에, 스탬프의 인자 여부를 설정하려면([백지 페이지 인자 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [백지 페이지 인자 설정]

표지나 삽입 용지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에, 일시나 스탬프 등의 인자 여부를 선택합니다.

초기값은 [인자 안 함]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- [인자]로 설정해도, 장 분할 기능으로 설정 페이지가 앞면이 되도록 삽입되는 백지 페이지에는 인자할 수 없습니다.

#### 인쇄의 우선 순위나, 바로 인쇄할 수 없을 때의 작업 건너뛰기 동작을 설정하려면([작업 우선순위 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [작업 우선순위 설정]

인쇄의 우선 순위의 지정이나, 바로 인쇄할 수 없을 때에 작업 스킵 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[팩스 수신 작업 우선] | 복사나 인쇄 중에 팩스를 수신한 경우, 팩스를 우선해서 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[작업 스킵 (팩스)] | 용지가 없는 등의 이유로 인쇄가 정지된 경우, 다음의 작업이 수신된 팩스의 인쇄인 경우에 한하여, 먼저 처리할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[작업 스킵 (팩스 수신 제외)] | 용지가 없는 등의 이유로 인쇄가 정지된 경우, 다음의 작업이 수신된 팩스의 인쇄 이외인 경우에 한하여, 먼저 처리할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.

#### 수동 트레이에 놓을 용지 종류의 초기값을 설정하려면([수동트레이 용지종류초기설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [수동트레이 용지종류초기설정]

수동 트레이에서 사용할 용지 종류의 초기값을 설정합니다. 수동 트레이에 용지를 놓으면, 초기값으로 선택한 용지 종류를 자동으로 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 수동 트레이에서 사용할 용지 종류의 초기값을 설정할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[용지 종류] | 초기값으로 할 용지 종류를 선택합니다. [양면 2 면]은, 단면으로 인쇄된 용지를 놓을 때에 선택합니다. 초기값은 [보통 용지]입니다.

#### 페이지 번호를 인자해서 양면 인쇄할 경우에, 앞면과 뒷면의 페이지 번호의 인자 위치를 설정하려면([페이지 인자 위치 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [페이지 인자 위치 설정]

양면 인쇄나 소책자와, 페이지 번호를 동시에 설정해서 인쇄할 때, 앞면의 페이지 번호의 인자 위치에 대해서, 뒷면의 어느 위치에 인자할지 선택합니다. 초기값은 [좌/우 제본:동일 위치 상/하 제본:동일 위치 ]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[좌/우 제본:동일 위치 상/하 제본:동일 위치 ] | 제본 위치에 관계없이, 모든 페이지에서 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 모든 페이지에서 오른쪽 아래에 인자됩니다.
[좌/우 제본:좌우 대칭 상/하 제본:동일 위치] | 좌우 제본의 경우와, 상하 제본의 경우로 인자 위치를 변경합니다. 좌우 제본:앞면은 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 뒷면은 사용자가 설정한 위치의 좌우 대칭 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 앞면은 오른쪽 아래로, 뒷면은 왼쪽 아래로 인자됩니다. 상하 제본:모든 페이지에서 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 모든 페이지에서 오른쪽 아래에 인자됩니다.
[좌/우 제본:좌우 대칭 상/하 제본:상하 대상] | 좌우 제본의 경우와, 상하 제본의 경우로 인자 위치를 변경합니다. 좌우 제본:앞면은 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 뒷면은 사용자가 설정한 위치의 좌우 대칭 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 앞면은 오른쪽 아래로, 뒷면은 왼쪽 아래로 인자됩니다. 상하 제본:앞면은 사용자가 설정한 위치로 인자됩니다. 뒷면은 사용자가 설정한 위치의 상하 대칭 위치로 인자됩니다. 예를 들면, 오른쪽 아래로 설정한 경우, 앞면은 오른쪽 아래로, 뒷면은 오른쪽 위로 인자됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 지정 용지를 사용하려면([사용자 용지명 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [사용자 용지명 설정]

임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 지정 용지를 사용할지 선택합니다. 사용자 지정 용지를 사용할 경우는, 사용자 지정 용지에 할당하는 용지명과 용지 종류를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 지정 용지를 사용할지 선택합니다. [사용 ON]을 선택하면, 용지 종류의 선택지에 사용자 지정 용지가 추가됩니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[서용가 기겅 1]～[서용가 기겅 19] | 사용자 지정 용지에 할당하는 용지명과 용지 종류를 등록합니다. [용지명]:용지의 이름을 입력합니다(12문자 이내). 초기값은 [CUSTOM]입니다. [용지 종류]:용지의 종류를 선택합니다. 초기값은 [보통 용지]입니다.

# 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)

#### 원고의 배경을 강조하는 정도를 조정하려면([AE레벨 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [AE레벨 조정]

AE(Auto Exposure(자동노광)) 레벨을 조정합니다.

[상위 방향] 또는 [하위 방향]을 탭해서, 5단계로 조정합니다. 숫자가 클수록, 배경이 진해집니다.

초기값은 [2]입니다.

#### 인쇄가 시작되는 위치나 인쇄 화상의 불량을 조정하려면([프린터 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [프린터 조정]

인쇄 시작 위치나 인쇄 화상의 불량을 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄 위치:선단] | 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 선단의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 위치:측단] | 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 왼쪽 끝의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[양면 인쇄 위치:센터링] | 양면 인쇄의 뒷면을 인쇄할 때에, 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 뒷면의 선단의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[양면 인쇄 위치:측단] | 양면 인쇄의 뒷면을 인쇄할 때, 용지를 배지하는 방향에 대해서, 용지 왼쪽 끝의 인쇄를 시작하는 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프린터 선단 제거량] | 용지 선단의 제거량을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[프린터 통지 방향 배율] | 용지 종류의 통지 방향 배율을 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.
[미디어 조정] | 용지 종류의 특성에 따라, 인쇄 화상의 불량(백색표시, 백색점, 얼룩)이 발생한 경우에, 용지의 종류별로 불량을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 스테이플이나 펀치, 용지 접지 등의 위치를 조정하려면([피니셔 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [피니셔 조정]

스테이플이나 펀치, 용지 접지 등의 위치를 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[중앙 스테이플 위치 조정] | 중철했을 때의 스테이플 위치가 용지의 접은 자국과 맞지 않는 경우에, 접은 자국에 맞도록 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[반-접지 위치 조정] | 반-접지 했을 때의 접지 부분의 위치가 용지의 중앙이 아닌 경우에, 중앙이 되도록 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[제1 3단 접지 위치 조정] | 3단 접지했을 때의 접지 부분의 위치가 3등분이 되지 않는 경우에, 첫 번째의 접은 자국의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[제2 3단 접지 위치 조정] | 3단 접지했을 때의 접지 부분의 위치가 3등분이 되지 않는 경우에, 두 번째의 접은 자국의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[펀치 가로 위치 조정] | 펀치 구멍을 뚫었을 때의 펀치 구멍의 위치가 용지의 가로 방향으로 어긋나 있는 경우에, 펀치 구멍의 위치를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[펀치 레지스트 루프량 조정] | 펀치 구멍을 뚫었을 때의 펀치 구멍의 위치가 용지의 끝과 평행이 되지 않는 경우, 평행이 되도록 용지의 기울기를 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[용지 조정판 위치조정] | 배지된 용지가 어긋날 때에, 배지된 용지를 맞춘 정렬판의 폭을 조정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 인쇄 화상의 계조가 규칙적이 되도록 조정하려면([그러데이션 보정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [그러데이션 보정]

인쇄 화상의 계조가 불규칙한 경우에, 계조를 조정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[최대 농도 보정] | 인쇄 농도가 너무 진하거나 희미하는 등, 목적의 인쇄 결과를 얻을 수 없는 경우에 수행하십시오. 출력한 테스트 패턴에 부착한 토너량을 읽어 들여, 최적의 농도로 보정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[계조 보정] | 인쇄 화상의 농담이 부드럽게 재현되지 않는 경우에 수행하십시오. 출력한 테스트 패턴의 농담을 읽어 들여, 최적의 계조로 보정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[초기화] | [최대 농도 보정]과 [그러데이션 보정]의 보정값을 초기화합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 원고면 유리에서의 원고 읽어 들이기 범위를 조정하려면([스캐너 영역])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [스캐너 영역]

스캐너의 읽어 들이기 범위를 조정합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### ADF에서의 원고 읽어 들이기 범위를 조정하려면([ADF 조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [ADF 조정]

ADF에서 화상 읽어 들이기에 관한 조정을 합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 슬릿 유리의 오염의 검출과 청소의 설정을 하려면([분할선 검출 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [분할선 검출 설정]

슬릿 유리의 얼룩 검출 레벨이나, 슬릿 유리의 청소에 대해 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사전 검출 설정] | 슬릿 유리가 얼룩져 있을 때의 경고 표시와, 얼룩의 검출 레벨을 설정합니다.
| [예]/[안 함] | 슬릿 유리의 얼룩을 사전에 검출할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[경고 표시] | 터치 패널에 표시하는 경고의 종류를 선택합니다. [TYPE1]:터치 패널의 아이콘 표시 영역에 경고 아이콘을 표시합니다. [TYPE2]:터치 패널의 메시지 표시 영역에 경고 메시지를 표시합니다. [TYPE3]:터치 패널 전체에 경고 메시지를 표시합니다. [표시 OFF]:경고를 표시하지 않습니다. 초기값은 [TYPE1]입니다.
[검출 레벨] | 얼룩의 검출 레벨을 선택합니다. [저]:얼룩을 검출하기 어렵게 합니다. [보통]:보통의 레벨로 얼룩을 검출합니다. [고]:얼룩을 검출하기 쉽게 합니다. 초기값은 [보통]입니다.
[급지 클리닝 설정] | ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 청소 여부를 선택합니다. 초기값은 [청소합니다.]입니다.

#### 등록되지 않은 전용지를 사용자 용지로 등록하려면([사용자 용지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [사용자 용지 설정]

[사용자 용지 1]~[사용자 용지 6]에, 전용지를 등록합니다. 평량이나 미디어 조정의 설정을 합니다.

자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### [원고외 제거]를 설정해서 복사할 때에, 원고 이외의 부분을 제거하는 방법을 설정하려면([제거 보정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [제거 보정]

[원고 외 영역 삭제]를 설정해서 원고 이외의 부분을 제거할 때의 동작이나, 제거 방법을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고외 제거 동작 설정] | [원고 외 영역 삭제]를 [ON]으로 설정해서 복사할 때에, 원고 이외의 부분을 제거하는 방법을 설정합니다.
| [제거 동작] | 원고의 배경 농도에 따라서 자동으로 최적의 방법을 선택해서 제거하거나, 미리 지정한 방법으로 제거할지 선택합니다. 초기값은 [지정]입니다.
[제거 방법] | [제거 동작]에서 [지정]을 선택한 경우에, 제거 방법을 선택합니다. [사각 제거]:원고의 바깥쪽을 제거해서 원고만 복사합니다. [구형 제거]:원고의 바깥쪽을 남긴 채로 복사합니다. 초기값은 [구형 제거]입니다.
[원고 농도] | 원고의 농도를 조정합니다.

#### PS 드라이버에서 인쇄 시에, 농도 보정을 수행하지 않고, PostScript의 사양에 준거한 상태에서 인쇄하려면([PS 디자이너 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [PS 디자이너 설정]

컴퓨터에서 PS 드라이버를 사용해서 인쇄할 때에, 농도 보정을 유효하게 할지 설정합니다.

[예]를 선택하면, 농도 보정을 무효로 하여, PostScript의 사양에 준거한 상태로 인쇄합니다.

[안함]을 선택하면, 농도 보정이 유효가 됩니다.

초기값은 [안함]입니다.

#### 드럼 유닛 주위의 결로를 제거하려면([드럼 건조])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [드럼 건조]

드럼의 주위의 결로를 제거합니다.

실내 온도가 급격하게 변화한 경우나 습도가 높을 때, 이 기기 내부의 드럼의 주위에 결로가 발생하여, 화상이 선명하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에, 드럼의 주위의 결로를 제거합니다.

Start를 누르면, 결로의 제거를 시작합니다.

#### 인쇄 시의 최대 농도를 미세 조정하려면([최대농도조정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [최대농도조정]

인쇄 시의 최대 농도를 미세 조정합니다.

인쇄 농도가 너무 진하거나 희미하는 등, 목적의 인쇄 결과를 얻을 수 없는 경우에 수행하십시오.

인쇄 농도 설정의 값이, 가장 진하게 설정되어 있을 때의 농도를 기준으로, 용지에 부착된 토너량을 조정함으로써, 인쇄 농도 설정 전체의 농도(토너량)가 미세 조정됩니다.

최대 농도 조정을 수행해도, 목적의 인쇄 농도 결과를 얻을 수 없는 경우는, 서비스 센터에 문의하십시오.

# 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)

#### 제어판에서의 팩스/스캔 전송의 조작 로그의 취득을 허가하려면([송신 조작 로그])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [송신 조작 로그]

스캔 또는 팩스 전송할 때의 제어판에서의 조작 내역을, 송신 조작 로그로 취득할지 선택합니다. 보안 상의 문제가 발생했을 때의, 문제의 분석에 도움이 됩니다.

[취득]을 선택한 경우는, [송신 조작 로그 삭제]를 탭하면, 축적한 송신 조작 로그를 삭제할 수 있습니다.

초기값은 [취득 안 함]입니다.

#####

- 취득한 송신 조작 로그의 출력은, [관리자 설정]-[시스템 설정]-[목록/카운터]-[송신 조작 로그 출력]에서 수행합니다.

#### 제어판에서의 팩스/스캔 전송의 조작 로그를 출력하려면([송신 조작 로그 출력])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [목록/카운터]
        - [송신 조작 로그 출력]

저장한 전송 조작 로그를 인쇄 또는 USB 메모리에 저장합니다.

[출력 범위]를 지정하여, 출력 방법을 선택합니다.

- 인쇄하는 경우는, [Standard]를 탭합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

- USB 메모리에 저장하는 경우는, 이 기기에 USB 메모리를 연결하여, [외부 메모리에 저장]을 탭합니다.

#####

- [관리자 설정]-[보안 설정]-[보안 상세]-[송신 조작 로그]에서 [취득]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 네트워크 오류 코드를 터치 패널에 표시하려면([오류 코드 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [오류 코드 표시 설정]

네트워크의 오류 코드를 터치 패널에 표시할지 선택합니다.

초기값은 [표시 OFF]입니다.

#### 사용자나 부문별의 이용 상황, 용지의 사용량 등을 파악하기 위해, 작업 로그를 취득하려면([작업 로그 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [작업 로그 설정]

작업 로그의 취득 여부를 선택합니다. 설정 변경 후, 이 기기를 재기동하면, 작업 로그의 취득을 시작합니다.

작업 로그에서, 사용자나 부문별의 이용 상황, 용지의 사용량, 조작이나 작업 내역을 확인할 수 있습니다. 취득한 로그의 열람 방법에 대해서는, 서비스 센터에 문의하십시오.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 이 기기의 전원을 OFF/ON할 때에, 작업 로그의 취득 여부를 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[취득 로그 종류] | 작업 로그의 종류별로, 취득 여부를 선택합니다. [과금 로그]:사용자나 부문별로 용지 사용량에 관한 정보를 취득할 수 있습니다. 초기값은 [ON]입니다. [집계 로그]:용지 사용량이나, 용지를 얼마나 절감하여 인쇄하고 있는지 등의 정보를 취득할 수 있습니다. 초기값은 [ON]입니다. [감사 로그]:사용자 조작이나 작업 내역을 취득할 수 있습니다. 부정행위나 정보의 누설을, 추후에 추적할 수 있습니다. 초기값은 [ON]입니다.
[덮어쓰기] | 하드 디스크 사용 영역이 가득 차서, 새로운 작업 로그를 저장할 수 없을 때, 오래된 작업 로그의 덮어쓰기 허가 여부를 선택합니다. 초기값은 [허가]입니다.
[작업 로그 제거] | 이 기기에 저장되어 있는 작업 로그를 제거합니다.

#### 프린터 관련 상태 불량 해석을 위해, 이 기기에서 수신한 인쇄 데이터의 캡쳐를 허가하려면([인쇄 데이터 저장])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [인쇄 데이터 저장]

프린터 관련 상태의 에러 해석을 위해, 이 기기에서 수신한 데이터의 캡쳐를 허가할지 선택합니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

초기값은 [허가]입니다.

#### Web 브라우저를 사용해서, 이 기기의 제어판을 원격 조작하기 위한 설정을 하려면([서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [원격 패널 설정]
        - [서버 설정]

다른 컴퓨터에서 Web 브라우저를 사용해서, 이 기기의 제어판을 조작하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 다른 컴퓨터에서 Web 브라우저를 사용해서, 이 기기의 제어판을 조작할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[서버 설정] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. [암호 인증]:필요에 따라서, 이 기기에 액세스를 제한하는 암호를 설정합니다(64문자 이내). 초기값은 [아니오]입니다. [IP 허가 설정]:이 기기에 액세스를 허가하는 IP 주소를 지정할지 선택합니다. [유효]를 선택한 경우는, 이 기기에 액세스를 허가하는 IP 주소의 범위를 입력합니다. 초기값은 [사용안함]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [50443]입니다.

#### 전용 소프트웨어를 사용해서, 이 기기의 제어판을 원격 조작하기 위한 설정을 하려면([클라이언트 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [원격 패널 설정]
        - [클라이언트 설정]

다른 컴퓨터에서 전용 소프트웨어를 사용해서, 이 기기의 제어판을 조작하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 다른 컴퓨터에서 전용 소프트웨어를 사용해서, 이 기기의 제어판을 조작할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, 전용 소프트웨어를 설치한 서버의 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [443]입니다.
[접속 타임아웃] | 필요에 따라서, 전용 소프트웨어를 설치한 서버와의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다.
[서버 주소] | 전용 소프트웨어를 설치한 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[WebDAV 클라이언트 설정과 연동] | 프록시 서버 경유에서 전용 소프트웨어를 설치한 서버에 액세스하는 경우는, 사용하는 프록시 서버를 등록합니다. [동기]:[WebDAV 클라이언트 설정]에서 등록한 프록시 서버를 사용합니다. [개별 설정]:[WebDAV 클라이언트 설정]에서 등록한 프록시 서버와는 별도로, 이용하는 프록시 서버를 등록합니다. 프록시 서버의 주소, 포트 번호, 프록시 서버에 로그인하기 위한 사용자명과 암호를 입력합니다.
[CSRC에서 원격 패널 시작] | 원격 진단 시스템에서 원격 패널의 기동을 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

#### 이 기기의 제어판의 원격 조작을 시작하려면([원격 패널 조작])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [원격 패널 조작]

이 기기의 제어판의 원격 조작을 시작합니다.

#####

- 관리자에 의해, 원격 패널의 사용 환경이 설정되어 있는 경우에 표시됩니다. 원격 패널의 사용 환경의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.