사용자 설명서

검색

홈인쇄기본 설정 탭에서 할 수 있는 것

# [기본 설정] 탭에서 할 수 있는 것

[기본 설정] 탭에서는, 용지나 인쇄에 관한 기본적인 설정을 할 수 있습니다. 보통 인쇄에서 자주 사용하는 기능이, 이 탭에 배치되어 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[원고 방향] | 컴퓨터 응용 프로그램에서 만든 원고의 방향을 지정합니다. 프린터 드라이버를 열었을 때, 컴퓨터 응용 프로그램에서 설정한 내용과 다른 경우에 맞춰주십시오.
[원고 크기] | 컴퓨터 응용 프로그램에서 만든 원고 크기를 선택합니다. 프린터 드라이버를 열었을 때, 컴퓨터 응용 프로그램에서 설정한 내용과 다른 경우에 맞춰주십시오. 비정형 크기의 용지에 인쇄할 경우는, [사용자 지정 크기]를 선택하고, 폭과 길이를 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[용지 크기] | 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다. 원고 크기와 다른 경우, [배율]이 [자동]으로 설정되어 있으면, 선택한 용지 크기에 맞춰 확대 또는 축소됩니다. 비정형 크기의 용지에 인쇄할 경우는, [사용자 지정 크기]를 선택하고, 폭과 길이를 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[배율] | 인쇄 화상의 확대축소 방법을 선택합니다. [자동]:[용지 크기]에서 지정한 크기의 용지에 맞춰 확대 또는 축소합니다. [수동]:지정한 배율로 확대 또는 축소합니다(25-400%).
[급지 트레이] | 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다. [자동]을 선택하면, [용지 크기]에서 선택한 용지가 놓여 있는 트레이를 자동으로 사용합니다.
[용지 종류] | [급지 트레이]에서 [자동]을 선택한 경우, 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. [자동]이외의 경우는, [급지 트레이별 용지 설정...]에서 지정되어 있는 용지 종류를 사용합니다.
[출력 방법] | 이 기기에서 원고를 인쇄하는 방법을 선택합니다.
| [인쇄] | 보통의 인쇄를 할 때 선택합니다.
[보안 인쇄] | 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 때 선택합니다. 이 기기에서 ID와 암호를 입력하면 인쇄합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[박스에 저장] | 원고를 이 기기의 박스에 저장할 때에 선택합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[박스에 저장 후 인쇄] | 원고를 이 기기의 박스에 저장하고, 동시에 인쇄할 때 선택합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[시험 인쇄] | 대량의 부수를 인쇄할 때 선택합니다. 1부만 인쇄하고 남은 부수는 인쇄를 대기합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[ID & 인쇄] | 사용자 인증을 도입한 환경에서, 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 때 선택합니다. 이 기기 쪽에서 인증을 실시하면 인쇄합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[사용자 설정...] | [출력 방법]에서 [보안 인쇄] 또는 [박스에 저장]([박스에 저장 후 인쇄])을 선택했을 때에, 필요한 정보를 입력합니다.
[인증/부문 관리...] | 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우, 사용자명 또는 부문명과 암호를 입력합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[부수] | 복수의 부수를 인쇄하려면, 인쇄할 부수를 지정합니다.
[한 부씩 인쇄] | 복수의 부수를 인쇄할 때, 1부씩 구별하여 배지하려면 체크합니다. 체크를 해제하면, 원고의 첫 페이지가 [부수]에서 지정된 매수만큼 배지되고, 두번째, 세번째 페이지도 동일하게 배지됩니다.
[오프셋] | 복수의 부수를 인쇄할 때, 1부씩 위치를 이동해서 배지하려면 체크합니다.
[급지 트레이별 용지 설정...] | 인쇄할 용지의 종류를 급지 트레이별로 지정합니다. [급지 트레이]를 [자동] 이외에 지정한 경우에, 여기에서 지정되어 있는 용지 종류의 정보가 적용됩니다. 이 기기의 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 상태와 맞추십시오. 이 설정은, 관리자 권한이 없으므로, [속성] 화면의 [장치 정보] 탭의 설정을 변경할 수 없는 경우 등에 이용합니다. [프린터 드라이버 설정]에서, 트레이를 선택한 후, 선택한 트레이에 놓여 있는 용지 종류를 [용지 종류]에서 지정합니다. [장치의 상태를 반영]을 클릭하면, 설정이 반영됩니다.

#####

- [원고 크기]에서 A0, A1, A2, B1, B2, B3를 선택할 수 있지만, [용지 크기]에서 지정된 용지 크기에 맞춰서 축소됩니다. 이 경우, [용지 크기]에서 [원고 크기와 동일하게]는 선택할 수 없습니다.
  또, 서버 속성 용지에 등록한 대판 용지 크기도, [용지 크기]에서 지정된 용지 크기에 맞춰서 축소됩니다. 서버 속성 용지는, [초기설정] 탭에서 [프린터 서버 속성 유형 사용]에 체크를 한 경우에 선택할 수 있습니다.

- 정형 크기 전면에 인쇄하고 싶은 경우는, [원고 크기]에서 각 정형 용지의 "W"를 선택하면, 원고 크기보다 큰 용지에 중앙 정렬해서 인쇄할 수 있습니다.
  예를 들면, 8-1/2 11(A4) 크기의 데이터를 11 17(A3) 크기의 용지에 중앙 정렬해서 인쇄하는 경우, "8-1/2 11W(A4W)"의 용지 크기로 데이터를 작성하여, 프린터 드라이버의 [원고 크기]를 [8-1/2 11W(A4W)]에, [급지 트레이]를 사용하는 트레이에 설정합니다.
  이 기기에서는, 사용하는 트레이에 11 17(A3) 크기의 용지를 놓고, 다음의 방법으로 용지 크기를 확인합니다.
  복사 모드의 [용지]에서 트레이를 선택하고, [트레이 설정 변경]-[넓은 용지]에서 [8-1/2 11W(A4W)]를 지정했을 때에, [용지 크기]에서 [자동 검출]이 선택되어, 11 17(A3)이 표시되어 있는지 확인합니다.
  인쇄 용지가 비정형 크기의 경우는, 수동 트레이를 사용하여, [트레이 설정 변경]-[넓은 용지]에서 [8-1/2 11W(A4W)], [크기 변경]에서 사용하는 용지 크기를 입력합니다.

- [용지 종류]의 [2면]은, 용지의 뒷면에 인쇄할 때에 지정합니다.

- [용지 종류]의 [사용자]는, 이 기기 쪽에 등록되어 있는 용지 종류입니다.

- [장치 정보] 탭의 [사용자 용지명 설정...]에서 사용자 지정 용지를 등록한 경우는, 등록한 사용자 지정 용지를 [용지 종류]에서 선택할 수 있습니다.

- [출력 방법]의 [보안 인쇄], [박스에 저장], [박스에 저장 후 인쇄], [ID & 인쇄]를 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.