사용자 설명서

검색

홈제어판에 대해제어판 키의 이름과 작동

# 제어판 키의 이름과 작동

#####

- 이 그림은 옵션의 키패드 KP-101을 장착한 상태입니다.

No. | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 터치 패널 | 설정 화면이나 메시지를 표시합니다. 직접 터치하여 조작합니다.
2 | NFC 영역 | 이 기기와 NFC 대응 모바일 단말기를 연계시킬 때에 사용합니다. 이 기기의 네트워크 정보를 NFC 경유해서 모바일 단말기로 설정할 수 있습니다. 이 기기와 NFC 대응 모바일 단말기를 연계시키려면, NFC 대응 모바일 단말기에 Mobile for Android의 설치가 필요합니다. Mobile for Android를 설치한 모바일 단말기를 NFC 영역에 대는 것으로, Mobile for Android에 이 기기를 간단하게 등록할 수 있습니다.
3 | 키패드 | 부수나 배율 등, 수치를 입력합니다. 또한, 번호가 지정된 설정 키의 선택에도 사용할 수 있습니다.
C(클리어) | 키패드로 입력한 수치(부수, 배율, 크기 등)를 모두 취소합니다.
Voice Guide | 확장 기능의 하나인, 음성 가이드를 이용할 수 있습니다. 확대 표시 화면, 유니버설 설정 화면, 가이드 화면을 표시하고 있을 때에, 음성에 의한 설명을 시작/종료 합니다. 음성 가이드의 사용 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 음성 가이드를 이용하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-104 v3, 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다. Voice Guide를 길게 누르면, 도움말 메뉴를 표시할 수 있습니다.
4 | Access | 이 기기에서 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우, 로그인 화면에서 인증을 실시합니다. 로그인한 상태에서 Access를 누르면, 로그아웃 됩니다 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
Menu | 탑 메뉴를 표시합니다. 탑 메뉴에는, 임의의 기능을 할당한 단축키를 표시하여, 목적의 기능으로 신속하게 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
5 | Reset | 제어판에서 입력/변경한 내용을 초기 상태로 되돌립니다.
6 | Stop | 복사, 스캔, 인쇄 중인 동작을 일시 정지합니다. 재시작할 때는 Start를 누릅니다. 삭제할 때는, 정지 중의 화면에서 삭제할 작업을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.
7 | Start | 복사, 스캔, 팩스, 인쇄 등의 동작을 시작합니다. 파란색으로 점등:이 기기가 동작을 시작할 수 있는 상태 오렌지색으로 점등:이 기기가 동작을 시작할 수 없는 상태 오렌지색으로 점등되어 있을 때는, 터치 패널에 경고나 메시지의 표시 여부를 확인하십시오.
8 | 1~4 | 등록 키에 할당된 기능에, 터치 패널의 표시를 전환할 수 있습니다. 초기 설정에서는, 1:[확대 표시], 2:[안내], 3:[10키 호출], 4:[미리보기]가 할당되어져 있습니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, 등록 키에 할당할 기능을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
9 | Power 키 | 이 기기를 절전 상태로 전환할 때 조작합니다. 이 기기의 운전 중에 Power 키를 짧게 누르면, 절전 상태로 이행하고 터치 패널의 표시를 꺼서 소비 전력을 억제합니다. 터치 패널을 조작하거나, 데이터나 팩스를 수신하면, 일반 모드로 복귀합니다. 이 기기의 운전 중에 Power 키를 길게 누르면, 부전원 OFF 상태로 이행해서, 소비 전력을 억제합니다. 부전원 OFF 상태일 때, 데이터나 팩스는 수신할 수 있지만, 원고의 읽어 들이기나 인쇄는 할 수 없습니다. 부전원 OFF 상태일 때 수신한 데이터나 팩스는, 일반 모드로 복귀하면 인쇄됩니다. 대기 소비 전력을 억제해서 사용하고 싶은 경우, Power 키를 부전원 OFF 키로써 사용할 수도 있습니다. Power 키의 사용 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
10 | 경고 표시 램프 | 이 기기의 상태를 램프의 색상과 점멸, 점등으로 표시합니다. 오렌지색으로 점멸:경고중 오렌지색으로 점등:기계 정지중