사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타 SMB 전송의 단일 로그온 환경을 구축하기

# SMB 전송의 단일 로그온 환경을 구축하기

이 기기의 사용자 인증의 인증 정보(로그인명과 암호)를 SMB 수신처의 인증 정보(호스트명과 암호)로써 인용하는 것으로, SMB 수신처의 확인 정보를 지정하는 번거로움을 생략하고, SMB 전송의 단일 로그온 환경을 구축할 수 있습니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[SMB 설정]-[클라이언트 설정]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SMB 전송 설정] | 단일 로그온을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[인증 설정] | 단일 로그온을 사용할 때는, [Kerberos/NTLM v1/v2]를 선택합니다. Kerberos 인증에 실패했으면 NTLMv2 인증을 수행하고, NTLMv2 인증에 실패했으면 NTLMv1 인증을 수행합니다. 초기값은 [NTLM v1]입니다.
[기본 도메인 이름] | SMB 전송 시에 수신처의 호스트명에 부가할 기본 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). 기본 도메인명의 선두에 *는 사용할 수 없습니다. SMB 전송 시에 수신처의 도메인명이 사용자에 의해 지정되어 있지 않은 경우에는, 여기서 지정한 도메인명이 부가됩니다. 인증 서버로써 Active Directory를 사용하시는 경우에는 입력이 필요없습니다.
[인증 정보 인용 설정] | 이 기기의 사용자 인증의 인증 정보(로그인명과 암호)를 SMB 수신처의 인증 정보(호스트명과 암호)로써 인용할 때는, [인용]을 선택합니다. 인증 서버로써 Active Directory를 사용하시는 경우에는, 로그인명에 Active Directory의 도메인명이 부가됩니다. 기타 인증 방법의 경우에는, [기본 도메인 이름]에서 입력한 도메인명이 부가됩니다. 초기값은 [인용 안 함]입니다.
[인증 정보 등록 여부] | [인증 정보 인용 설정]에서 [인용]을 선택한 경우에 설정할 수 있습니다. [등록 불가]를 선택하면, SMB 수신처를 등록할 때에, 로그인 시의 사용자 ID 및 암호를 포함하지 않고 등록합니다. 단, Web Connection에서 SMB 수신처를 등록하면, 사용자 ID 및 암호를 포함해서 등록합니다. [등록 가능]을 선택하면, 사용자 ID 및 암호를 포함해서 등록할지 제외하고 등록할지를 선택할 수 있습니다. [제거 & 등록]을 선택하면, 사용자 ID와 암호는, SMB 전송 시에 자동적으로 추가됩니다. 초기값은 [등록 불가]입니다.
[사용자 인증(NTLM)] | 단일 로그온을 사용할 때는, [ON]을 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.