사용자 설명서

검색

홈스캔 E-mail의 암호화와 디지털 서명을 추가하기(S/MIME)

# E-mail의 암호화와 디지털 서명을 추가하기(S/MIME)

- S/MIME에 대해
- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 조작 순서

## S/MIME에 대해

S/MIME는, E-mail 암호화 방식의 하나입니다. S/MIME를 사용함으로써, 이 기기에서 전송하는 E-mail을 암호화하여, 전송하는 과정에서 제삼자에 의한 훔쳐보기를 방지합니다. 또한, E-mail에 디지털 서명을 추가함으로써, 전송하는 곳의 보증이나 데이터가 위조되지 않았음을 증명합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

S/MIME를 유효하게 합니다. E-mail을 암호화할 경우는, 암호화에 사용하는 증명서를 E-mail 수신처에 등록합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. [응용 설정]-[응용]-[메일 암호화]와 [디지털 서명]을 설정합니다.

   - E-mail을 암호화할 때는, [메일 암호화]를 [ON]으로 설정합니다.

   - 디지털 서명을 추가할 때는, [디지털 서명]을 [ON]으로 설정합니다.

   - [디지털 서명]으로, [ON] 또는 [OFF]의 상태에서 변경할 수 없는 경우는, 관리자에 의해 항상 서명하기나 서명하지 않기가 설정되어 있습니다.

4. 전송처의 E-mail 수신처를 지정합니다.

   - E-mail을 암호화할 때는, 증명서가 등록된 E-mail 수신처를 선택합니다. 증명서가 등록되어 있는 E-mail 수신처에는 열쇠 마크의 아이콘이 표시됩니다.

   - E-mail은 10건까지 동보 송신할 수 있습니다.

5. Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서, 전송 전에 [설정 확인]을 탭하고, 지정한 수신처나 설정 내용을 확인합니다.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기를 정지하고, 정지 중인 작업의 일람을 표시합니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.