사용자 설명서

검색

홈팩스친전의 팩스를 전송하기(F-코드 송신)

# 친전의 팩스를 전송하기([F-코드 송신])

- 친전 통신에 대해
- 조작 순서

## 친전 통신에 대해

친전 통신은, 등록 번호나 암호가 필요한 박스(친전 박스)를 사용해서, 특정의 상대하고만 통신하는 기능입니다.

보안을 강화한 팩스 통신을 할 수 있습니다.

#####

- 전송처의 장치에 F 코드 기능이 갖추어져 있을 필요가 있습니다.

- 미리 전송처의 친전 박스의 박스 번호와, 친전 수신용의 통신 암호 확인이 필요합니다.

- 친전 통신 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  암호 전송, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신, 폴링 수신(게시판)

#####

- F 코드 전송 기능의 ON/OFF를 설정할 수 있습니다(초기값:[ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기기에 친전 박스를 등록해서 친전의 팩스를 수신할 수 있습니다. 친전 박스의 등록에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 수신처를 지정합니다.

4. [응용 설정]-[팩스 설정]-[F-코드 송신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

5. [SUB 주소]와 [암호]를 입력하고, []를 탭합니다.

   - [SUB 주소]:친전 박스의 박스 번호를 입력합니다.

   - [암호]:친전 수신용의 통신 암호를 입력합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.