사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스필요에 따라서 수행하는 작업

# 필요에 따라서 수행하는 작업

- 자주 전송하는 수신처를 등록하기
- 수신처의 지정에 LDAP 서버를 사용하기
- 정상 수신 메일의 제목과 본문을 등록하기
- 수신처의 Prefix와 Suffix를 등록하기
- SMTP 인증을 사용하기
- POP before SMTP 인증을 사용하기
- SSL/TLS로 통신하기
- 팩스 도착을 확인하기

## 자주 전송하는 수신처를 등록하기

자주 전송하는 메일 주소는, 미리 이 기기의 수신처로 등록함으로써, 전송할 때마다 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수신처의 지정에 LDAP 서버를 사용하기

사용자 관리에 LDAP 서버나 Active Directory를 사용할 경우는, 서버를 사용해서 메일 주소의 검색이나 지정을 할 수 있습니다. 수신처의 지정에 서버를 사용할 경우는, 사용 서버를 이 기기에 등록합니다.

등록의 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- LDAP 서버를 사용한 검색 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 정상 수신 메일의 제목과 본문을 등록하기

상대의 장치가 인터넷 팩스를 수신하면, 팩스 인쇄에 이어서, 정상적으로 수신한 것을 알리는 문서(정상 수신 메일)를 인쇄합니다. 이 문서에는, 이 기기에서 전송할 때에 지정하는 제목과 본문이 기재됩니다.

미리 E-mail의 제목과 본문의 정형문을 복수 등록함으로써, 전송처에 따라 나누어 사용할 수 있습니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수신처의 Prefix와 Suffix를 등록하기

메일 주소의 접두사(Prefix)와 접미사(Suffix)를 등록합니다.

소속이 동일한 메일 주소가 많은 경우는, @ 마크 이후의 문자열(도메인명)을 등록합니다. 등록해두면, 메일 주소를 입력할 때에 등록한 도메인명을 사용해서 입력을 보완합니다.

도메인명이 긴 메일 주소 등, 도메인명을 등록해서 입력 실수를 방지합니다.

등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## SMTP 인증을 사용하기

이 기기는, SMTP 인증에 대응하고 있습니다. 사용 환경에서 SMTP 인증을 도입하고 있는 경우에 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## POP before SMTP 인증을 사용하기

이 기기는 POP before SMTP 인증에 대응하고 있습니다. 사용 환경에서 POP before SMTP 인증을 도입하고 있는 경우에 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## SSL/TLS로 통신하기

이 기기는 SMTP over SSL과 Start TLS에 대응하고 있습니다. 사용하는 환경에서 메일 서버와의 통신을 SSL로 암호화하고 있는 경우에 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 팩스 도착을 확인하기

인터넷 팩스를 송수신한 결과를 요구 또는 응답하거나, 장치의 능력 정보 교체에 관한 설정을 합니다(보통은, 초기 설정의 상태로 사용할 수 있습니다).

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.