사용자 설명서

홈접근성전송하기

# 전송하기

- 전송하기(기본적인 조작 순서)
- 팩스/스캔 프로그램을 사용해서 전송하기

## 전송하기(기본적인 조작 순서)

확대 표시에서의 팩스/스캔 전송 방법을 설명합니다.

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 확대 표시(초기값:등록 키1)를 누릅니다.

4. 수신처를 지정합니다.

   - 수신처의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 복수의 수신처를 지정함으로써, 컴퓨터로의 전송, 팩스 전송 등을 동시에 실행할 수 있습니다.

   - [주소 확인]을 탭하면, 선택한 수신처의 일람을 확인할 수 있습니다.

5. 필요에 따라서, [스캔 설정]을 탭해서, 팩스/스캔 전송의 옵션을 설정합니다.

   - 옵션의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 수신처의 지정이나, 옵션 설정을 다시 하고 싶을 때는, Reset을 누릅니다.

6. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기가 정지되고, 정지 중의 작업 일람이 표시됩니다. 원고 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.

#####

- 필요에 따라서, 확대 표시 초기값의 변경이나 설정 등을 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 터치 패널 초기 표시의, 확대 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[안함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 팩스/스캔 프로그램을 사용해서 전송하기

팩스/스캔 프로그램은, 자주 사용하는 설정의 조합을, 1개의 단축키로써 등록한 것입니다. 확대 표시의 메인 화면에서, 원터치로 팩스/스캔 프로그램을 사용해서 전송할 수 있습니다.

- 팩스/스캔 프로그램은, 미리 보통의 화면 표시로 등록할 필요가 있습니다. 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

1. 원고를 놓습니다.

2. [팩스/스캔]을 탭합니다.

3. 확대 표시(초기값:등록 키1)를 누릅니다.

4. 프로그램을 호출할 아이콘을 탭합니다.

5. 호출하고 싶은 프로그램을 선택하고, [확인]을 탭합니다.

   프로그램의 등록 내용이 반영됩니다.

6. 프로그램에 수신처가 등록되어 있지 않은 경우에는, 수신처를 지정합니다.

   - 수신처의 지정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

7. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.

   - 원고를 읽어 들이는 중에 Stop을 누르면, 읽어 들이기가 정지되고, 정지 중의 작업 일람이 표시됩니다. 원고의 읽어 들이기를 중지하고 싶을 때는, 일람에서 정지 중인 작업을 삭제합니다.