사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타이 기기의 FTP 서버 기능을 사용해서 연계하기

# 이 기기의 FTP 서버 기능을 사용해서 연계하기

- 개요
- FTP 서버 설정을 하기

## 개요

이 기기의 FTP 서버 기능을 사용해서 통신하는 컴퓨터 응용 프로그램을 이용하는 경우에 이 기기의 FTP 서버 기능을 설정합니다.

이 기기의 FTP 서버 기능을 사용해서 연계하는 경우에는, 다음의 순서로 설정하십시오.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

1. 이 기기의 IP 주소의 설정 등, 네트워크로 연결해서 사용하기 위한 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

2. FTP 서버 설정을 하기

   - 설정 방법은, 여기를 읽어주십시오.

## FTP 서버 설정을 하기

FTP 서버 기능을 유효로 합니다. 아울러, 보안에 관한 설정을 합니다.

관리자 모드의 [네트워크]-[FTP 설정]-[FTP 서버 설정]에서 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[FTP 서버] | FTP 서버 기능을 사용할 때는, [ON]으로 설정합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[데이터 연결 금지 명령] | 이 기기의 FTP서버 기능을 사용할 때에, FTP 클라이언트에서의 수신을 거부하는 명령을 선택합니다. FTP 클라이언트에서 이 기기에 대해서, PORT/EPRT 명령 또는 PASV/EPSV 명령이 전송되었을 때, 오류를 나타내도록 설정할 수 있습니다. 초기값은 [허가]입니다.
[PORT 명령 보안 강화] | FTP bounce attack에 대한, 이 기기의 보안의 유효 여부를 선택합니다. [데이터 연결 금지 명령]에서 [PORT/EPRT]를 선택한 경우는 설정할 수 없습니다. FTP 클라이언트에서 PORT/EPRT 명령이 전송되어 왔을 때에, 다음의 조건을 둘 다 만족시키는 경우만, 데이터 연결을 확립합니다. 1024 미만의 포트 번호가 지정되어 있지 않다 명령으로 지정된 IP 주소가, 제어 연결을 확립했을 때에 지정된 IP 주소와 동일 초기값은 [유효]입니다.