사용자 설명서

검색

홈자주하는 질문프린트

# 프린트

#### Q1. 봉투나 엽서에 인쇄할 수 있습니까?

A1. 봉투나 엽서에도 인쇄할 수 있습니다.

컴퓨터에서 인쇄를 실행하고 나서, 이 기기에 봉투나 엽서를 놓고, 인쇄를 실행하십시오.

Q1. 봉투나 엽서에 인쇄할 수 있습니까?

## 조작 방법

여기서는, 정형 크기의 봉투나 엽서를 놓는 경우에 대해 설명합니다.

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭하고 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [기본 설정] 탭의 [원고 크기]에서, [봉투] 또는 [일본식 우편 엽서]를 선택합니다.

   - 봉투에는 다양한 크기가 있습니다. 놓은 봉투에 맞춰서 적절한 용지 크기를 선택하십시오.

   - [일본식 우편 엽서]를 선택하면, [용지 종류]가 [두꺼운 용지 3]으로 자동적으로 설정됩니다. [봉투]를 선택하면, [용지 종류]가 [봉투]로 자동적으로 설정됩니다.

4. [용지 크기]가 [원고 크기와 동일하게]로 되어있는 지를 확인합니다.

5. [급지 트레이]에서 [수동 트레이]를 선택합니다.

6. [확인]을 클릭합니다.

7. 인쇄를 실행합니다.

   이 기기의 제어판에 아래의 화면이 표시됩니다.

8. 인쇄면을 아래 방향으로 해서, 봉투나 엽서를 수동 트레이에 놓습니다.

   - 봉투나 엽서의 모서리가 안에 닿을 때까지 끼워 넣으십시오.

   #####

   - 수동 트레이에 봉투나 엽서를 놓는 경우에는, 아래의 사항에 주의하십시오.

   - 봉투를 놓을 때는, 봉투 내부의 공기를 눌러서 빼고, 봉투의 접지 면을 확실하게 눌러주십시오. 공기가 남아 있거나 접지 면이 확실하게 눌러져 있지 않으면, 봉투에 구김이 생기거나, 용지 걸림의 원인이 됩니다.

   - 플랩(덮개)이나 본체의 플랩(덮개)이 덮히는 부분에, 풀이나 박리지가 붙은 봉투는 사용하지 마십시오.

   - 휜 엽서를 놓는 경우, 그림과 같이 휨을(말림) 수정한 후에 놓으십시오.

9. 놓은 용지의 크기에 맞춰서, 문서 가이드를 슬라이드 합니다.

10. [용지 크기 옵션]에서, 놓은 용지의 크기를 선택하고, []를 탭합니다.

11. [설정 완료]를 탭하면, 인쇄를 시작합니다.

    - [설정 완료]를 탭할 수 없는 경우에는, 프린터 드라이버와 본체 용지 설정의 일치 여부를 확인하십시오. 또한, 수동 트레이에 놓여져 있는 봉투 또는 엽서를 제거하고, 다시 놓아주십시오.

#### Q2. 사용자 인증을 하고 있습니다만, 드라이버의 입력 화면이 그레이로 되어 있습니다.

A2. 프린터 드라이버의 속성 화면에서, 사용자 인증을 적절한 설정으로 변경하십시오.

Q2. 사용자 인증을 하고 있습니다만, 드라이버의 입력 화면이 그레이로 되어 있습니다.

## 설정 방법

1. 프린터 윈도우를 표시합니다.

   - Windows Server 2003의 경우는, 시작 메뉴에서 [프린터 및 팩스]를 클릭합니다.
     시작 메뉴에 [프린터 및 팩스]가 표시되어 있지 않은 경우에는, [제어판] - [프린터 및 기타 하드웨어] - [프린터 및 팩스]를 클릭합니다.
     [제어판]이 클래식 보기로 되어있는 경우는, [프린터 및 팩스]를 더블클릭합니다.

   - Windows Vista/Server 2008의 경우는, 시작 메뉴에서 [제어판]-[하드웨어 및 소리]- [프린터]를 클릭합니다.
     [제어판]이 클래식 보기로 되어있는 경우는, [프린터]를 더블클릭합니다.

   - Windows 7/Server 2008 R2의 경우는, 시작 메뉴에서 [장치 및 프린터]를 클릭합니다.
     시작 메뉴에 [장치 및 프린터]가 표시되어 있지 않은 경우에는, [제어판] - [하드웨어 및 소리] - [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows 8의 경우는, 시작 화면을 오른쪽 클릭하고, [앱 모두 보기]-[제어판]-[하드웨어 및 소리]- [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows 8.1의 경우는, 시작 화면에서 []를 클릭하고, [제어판]-[하드웨어 및 소리]-[장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows Server 2012/Server 2012 R2의 경우에는, 시작 화면에서 [제어판]-[하드웨어]- [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

2. 이 기기의 아이콘을 오른쪽 클릭하고, [속성](또는 [프린터 속성])을 클릭합니다.

3. [장치 정보] 탭의 [장치 옵션]에서 [인증]을 선택하고, [설정값 변경]에서 인증 상태를 선택합니다.

   - 인증 상태에는, [본체 장치 인증], [외부 서버 인증], [본체 장치 인증 + 외부 서버 인증], [확장 서버 인증], [본체 장치 인증 + 확장 서버 인증]이 있습니다. 자세한 내용은, 이 기기의 관리자에게 확인하십시오.

4. [확인]을 클릭합니다.

#### Q3. 비정형 크기의 용지로 인쇄할 수 있습니까?

A3. 인쇄 화면에서 [수동 트레이]를 지정하고, 수동 트레이에 비정형 크기의 용지를 놓으면, 인쇄할 수 있습니다.

Q3. 비정형 크기의 용지로 인쇄할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [기본 설정] 탭의 [원고 크기]에서, [사용자 지정 크기]를 선택합니다.

4. 놓은 용지의 크기를 입력하고, [확인]을 클릭합니다.

5. [용지 크기]가 [원고 크기와 동일하게]로 되어있는지를 확인합니다.

6. [급지 트레이]에서 [수동 트레이]를 선택합니다.

7. [급지 트레이별 용지 설정]을 클릭합니다.

8. [용지 종류]에서 용지의 종류를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

9. [확인]을 클릭합니다.

10. 인쇄를 실행합니다.

11. 인쇄면을 아래 방항으로 해서, 비정형 크기의 용지를 수동 트레이에 놓습니다.

12. 제어판의 [설정 완료]를 탭합니다.

#### Q4. 기밀성이 높은 데이터를 인쇄하고 싶지만, 다른 사람에게 보이지 않게 인쇄할 방법이 있습니까?

A4. 보안 인쇄와 인증&인쇄의 2가지 방법이 있습니다.

보안 인쇄 기능은, 문서에 암호를 설정합니다. 이 기기의 제어판에서 암호를 입력하면, 문서를 인쇄할 수 있습니다. 인증&인쇄 기능은, 사용자 인증에서 등록되어 있는 사용자명과 암호를 입력하고, 문서를 인쇄합니다. 이 기기의 제어판에서, 사용자명과 암호를 입력하면, 문서를 인쇄할 수 있습니다.

보안 인쇄는, 문서에 설정된 암호를 알고 있는 한정된 사용자만 인쇄를 허가하고 싶을 때 등에 유효합니다. 인증＆인쇄는, 인쇄할 본인이 로그인 한 경우만 실행할 수 있습니다.

#####

- 사용자 인증은, 등록하고 있는 사용자에게만, 이 기기의 이용을 허가하는 기능입니다. 인증＆인쇄는 사용자 인증을 수행하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 보안 인쇄와 인증＆인쇄를 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

Q4. 기밀성이 높은 데이터를 인쇄하고 싶지만, 다른 사람에게 보이지 않게 인쇄할 방법이 있습니까?

## 조작 방법:보안 인쇄를 실행하기

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [기본 설정] 탭의 [출력 방법]에서, [보안 인쇄]를 선택합니다.

4. [보안 인쇄 ID]와 [암호]를 입력하고, [확인]을 클릭합니다.

5. [확인]을 클릭합니다.

6. [인쇄]를 클릭합니다.

## 조작 방법:이 기기의 제어판에서 보안 문서를 인쇄하기

1. [사용자 박스]를 탭하고, [시스템]의 [보안 인쇄]를 선택합니다.

2. 보안 문서의 ID와 암호를 입력하고, []를 탭합니다.

3. 보안 문서를 선택하고, [인쇄]를 탭합니다.

4. 필요에 따라서 인쇄 설정을 변경하고, 제어판의 Start를 누릅니다.

   보안 문서가 인쇄되어, 보안 문서 박스에서 자동적으로 삭제됩니다.

## 조작 방법:인증＆인쇄를 실행하기

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭하고 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [기본 설정] 탭의 [인증/부문 관리]를 클릭합니다.

4. [등록된 사용자]를 선택하고, 이 기기에 등록되어 있는 [사용자 이름], [암호]를 입력하고 [확인]을 클릭합니다.

5. [출력 방법]에서, [ID&인쇄]를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

6. [인쇄]를 클릭합니다.

## 조작 방법:이 기기에서 사용자 인증을 수행해서 인쇄하기

1. [인쇄&기본화면]을 선택하고, 사용자명과 암호를 입력해서, [로그인]을 탭합니다.

   사용자가 인증되면, 파일이 인쇄됩니다.

#### Q5. USB 메모리의 파일을 직접 인쇄할 수 있습니까?

A5. 이 기기의 USB 포트에 USB 메모리를 꽂는 것만으로, 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다.

USB 메모리의 동작 조건이나 인쇄할 수 있는 파일 종류는 아래와 같습니다.

항목 | 사양
--- | ---
대응 규격 | USB2.0/1.1
파일 시스템 | FAT32
인쇄할 수 있는 파일 종류 | PDF, 컴팩트 PDF, JPEG, TIFF, XPS, 컴팩트 XPS, OOXML(.docx/.xlsx/.pptx),/PPML(.ppml/.vdx/.zip)

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

Q5. USB 메모리의 파일을 직접 인쇄할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 이 기기의 USB 포트에, USB 메모리를 꽂습니다.

2. [외부메모리로부터문서를인쇄합니다.]를 탭합니다.

3. 인쇄할 파일을 선택하고, [인쇄]를 탭합니다.

   - 폴더를 선택하고 [열기]를 탭하면, 폴더 내의 문서나 폴더가 표시됩니다. [상단]을 탭하면, 1개 위의 계층으로 돌아갑니다.

4. 필요에 따라서 인쇄 설정을 변경하고, 제어판의 Start를 누릅니다.

#### Q6. 인쇄하면 문자 깨짐이 발생합니다.문자 깨짐이 발생하지 않도록 인쇄할 수 있습니까?

A6. 비트맵 인쇄를 시도하십시오.

Q6. 인쇄하면 문자 깨짐이 발생합니다.문자 깨짐이 발생하지 않도록 인쇄할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [품질] 탭의 [폰트 설정]을 클릭합니다.

4. [폰트 다운로드]에서, [비트맵]을 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

   - [프린터 폰트 사용]의 체크를 해제하면, 글자 깨짐을 방지할 수 있습니다.

5. [확인]을 클릭합니다.

6. [인쇄]를 클릭합니다.

#### Q7. 데이터를 가능한 한 깨끗하게 인쇄하고 싶습니다.

A7. 인쇄할 문서의 종류를 선택하는 것만으로, 자동적으로 최적의 설정으로 변경되어, 문서를 깨끗하게 인쇄할 수 있습니다.

Q7. 데이터를 가능한 한 깨끗하게 인쇄하고 싶습니다.

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [품질] 탭의 [빠른 설정]에서, 인쇄할 문서의 종류를 선택합니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

5. [인쇄]를 클릭합니다.

#### Q8. 용지 크기나 종류를 변경하는 방법을 가르쳐주십시오.

A8. 인쇄 화면에서 변경할 수 있습니다.

Q8. 용지 크기나 종류를 변경하는 방법을 가르쳐주십시오.

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [기본 설정] 탭의 [용지 크기]에서, 용지의 크기를 선택합니다.

4. [용지 종류]에서 용지의 종류를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

5. [인쇄]를 클릭합니다.

#### Q9. 사용자별로 인쇄를 제한할 수 있습니까?

A9. 사용자 인증을 설정하는 것으로, 사용자별로 인쇄를 제한할 수 있습니다. 사용자별로 출력 관리를 할 수 있으므로, 경비 절감으로도 이어집니다.

Q9. 사용자별로 인쇄를 제한할 수 있습니까?

## 설정 방법

1. [유틸리티]를 탭하고, [관리자 설정]을 선택합니다.

2. 암호를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

3. [사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증]을 선택합니다.

4. [인증하기]를 선택하고, 인증 방식을 선택해서, [확인]을 탭합니다.

   - 인증 상태에는, [본체 장치 인증], [외부 서버 인증], [본체 + 외부 서버], [확장 서버 인증], [본체 + 확장 서버]가 있습니다. 서버를 이용한 사용자 인증에 대해서는, 서버의 관리자에게 확인하십시오.

5. [확인]을 탭합니다.

6. [예]를 선택하고, [확인]을 탭합니다.

7. [사용자 인증 설정]-[사용자 등록]을 선택합니다.

8. 사용자의 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

9. [사용자 이름], [사용자 암호]를 입력합니다.

   - 순서 8에서 이미 등록되어 있는 사용자를 선택한 경우에는, 정보를 입력할 필요는 없습니다.

10. [상한 설정]을 탭하고, 사용자가 인쇄할 수 있는 상한값을 키패드로 입력합니다.

11. [확인]을 탭합니다.

12. [기능 제한]을 탭하고, 각 기능의 제한을 설정합니다.

    설정 | 설명
    --- | ---
    [복사 조작] | 복사 조작의 허가 여부를 설정합니다.
    [스캐너 조작] | 스캔 조작의 허가 여부를 설정합니다.
    [팩스 조작] | 팩스 조작의 허가 여부를 설정합니다.
    [인쇄] | 파일의 인쇄 허가 여부를 설정합니다.
    [저장 문서 조작] | 박스에 저장되어 있는 파일의 조작 허가 여부를 설정합니다.
    [전송 문서 인자] | 전송하는 파일의 인쇄 허가 여부를 설정합니다.
    [외부 메모리 저장] | 외부 메모리로의 파일 저장 허가 여부를 설정합니다.
    [외부 메모리 문서스캔] | 외부 메모리에 저장되어 있는 파일의 읽어 들이기 허가 여부를 설정합니다.
    [수신지 수동 입력] | 수동으로 수신처의 입력 허가 여부를 설정합니다.
    [Web 브라우저] | Web 브라우저의 사용 허가 여부를 설정합니다.

13. [확인]을 탭합니다.

14. [확인]을 탭합니다.

#####

- [저장 문서 조작], [외부 메모리 저장], [외부 메모리 문서스캔]을 사용하려면, 옵션의 하드디스크 장착이 필요합니다. [팩스 조작]을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.

#### Q10. 용지를 절약할 수 있는 인쇄 방법이 있습니까?

A10. 복수의 페이지를 1장의 같은 면에 인쇄하거나, 용지의 양면에 인쇄하는 것으로, 용지를 절약할 수 있습니다.

Q10. 용지를 절약할 수 있는 인쇄 방법이 있습니까?

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. 복수 페이지를 1장의 같은 면에 인쇄하는 경우에는, [레이아웃] 탭의 [페이지 조합]을 체크하고, 조합 방법을 선택합니다. 용지의 양면에 인쇄하는 경우에는, [레이아웃] 탭의 [인쇄 종류]에서 [양면]을 선택합니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

5. [인쇄]를 클릭합니다.

#### Q11. 인쇄 위치의 조정을 할 수 있습니까?

A11. 제본 여백량과 화상 이동량을 설정하는 것으로, 인쇄 화상 전체의 위치를 이동시켜서 조정할 수 있습니다.

제본 여백

화상 이동

Q11. 인쇄 위치의 조정을 할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. 제본 여백을 설정하는 경우에는, [레이아웃] 탭의 [제본 여백]을 체크하고, [제본 여백 설정]을 클릭합니다.

4. 제본 여백의 각 항목을 설정하고, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [전환 모드] | 제본 여백의 여백을 만들기 위해, 화상을 처리하는 방법을 선택합니다.
   [앞면]/[뒷면] | 제본 여백의 폭을 입력합니다. 양면 인쇄의 경우, [앞/뒷면 여백 동일하게]에 체크를 해제하면, 앞면/뒷면 각각의 값을 입력할 수 있습니다.
   [단위] | 설정할 값의 단위를 선택합니다.

5. 화상 이동을 설정하는 경우에는, [레이아웃] 탭의 [화상 이동]을 체크하고, [화상 이동 설정]을 클릭합니다.

6. 화상 이동의 각 항목을 설정하고, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [단위] | 설정할 값의 단위를 선택합니다.
   [앞면]/[뒷면] | 인쇄 위치를 이동할 방향과 값을 설정합니다. 양면 인쇄의 경우, [앞/뒷면 여백 동일하게]를 체크하면, 앞면/뒷면을 같은 값으로 설정할 수 있습니다.

7. [확인]을 클릭합니다.

8. [인쇄]를 클릭합니다.

#### Q12. 인쇄 피니싱에는 어떠한 종류가 있습니까?

A12. 스테이플로 철하기, 펀치 구멍을 내기, 제본하기 등, 이 기기에 장착하고 있는 옵션에 의해, 다양한 피니싱이 있습니다.

## 스테이플

모서리 또는, 2점으로 스테이플 철을 할 수 있습니다. 배포 자료 등을 인쇄할 때에 편리합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

## 펀치

파일링용의 펀치 구멍을 낼 수 있습니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

## 중철

중앙을 스테이플로 철하고, 소책자와 같이 피니싱할 수 있습니다.

#####

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

## 접지

반-접지, 3단 접지를 할 수 있습니다. 다이렉트 메일이나 안내장을 작성하는데 편리합니다.

#####

- 반-접지, 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

Q12. 인쇄 피니싱에는 어떠한 종류가 있습니까?

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [피니싱] 탭에서 목적의 피니싱을 체크합니다. [스테이플], [펀치 홀], [접지]를 체크한 경우에는, 수나 위치 등을 선택합니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

5. [인쇄]를 클릭합니다.

#### Q13. 표지나 장 표지만 다른 용지로 인쇄할 수 있습니까?

A13. 표지나 장 표지에 다른 급지 트레이를 지정해서, 다른 용지로 인쇄할 수 있습니다.

Q13. 표지나 장 표지만 다른 용지로 인쇄할 수 있습니까?

## 조작 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [기본 설정] 탭의 [급지 트레이]에서, [자동]이외를 선택합니다.

4. 표지를 다른 용지로 인쇄하는 경우에는, [표지/삽입지] 탭의 [앞표지]를 체크합니다.

5. [앞표지]에서 [공백] 또는 [인쇄]를 선택하고, [앞표지 트레이]에서 급지 트레이를 선택합니다.

6. 장 표지를 다른 용지로 인쇄하는 경우에는, [표지/삽입지] 탭의 [페이지 단위 설정]을 체크합니다.

7. 목록 번호를 선택하고, [목록 편집]을 클릭합니다.

8. [추가]를 클릭하고, [페이지 번호]에 용지를 지정할 장 표지의 페이지 번호를 입력합니다.

   - 복수의 페이지가 있는 경우에는, 콤마로 구분합니다.

9. [급지 트레이]를 선택하고, [설정 변경]에서 급지 트레이를 선택합니다.

10. [확인]을 클릭합니다.

11. [확인]을 클릭합니다.

12. [인쇄]를 클릭합니다.

#### Q14. 문자나 이미지를 겹쳐서 인쇄할 수 있습니까?

A14. 워터 마크(문자 스탬프)나 머리말/꼬리말을 넣어서 인쇄할 수 있습니다.

또한, 컴퓨터에 저장되어 있는 파일과 겹쳐서 인쇄하는 오버레이 기능도 있습니다.

워터 마크

머리말/꼬리말

오버레이

Q14. 문자나 이미지를 겹쳐서 인쇄할 수 있습니까?

## 조작 방법:워터 마크를 넣어서 인쇄하기

사외비나 중요 등, 문서의 저작권 보호나 중요성을 나타내는 경우에 이용합니다.

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [스탬프/페이지 인자] 탭의 [워터마크]를 체크하고, 워터 마크를 선택합니다.

   - [편집]을 클릭하면, 워터 마크의 내용을 변경하거나, 새롭게 작성할 수 있습니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

5. [인쇄]를 클릭합니다.

## 조작 방법:머리말/꼬리말을 넣어서 인쇄하기

문서의 내용을 나타내는 타이틀을 상부에 넣거나, 페이지 수를 하부에 넣어서 인쇄하고 싶은 경우 등에 이용합니다.

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착하는 경우, 옵션의 하드디스크 장착도 필요합니다.

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [스탬프/페이지 인자] 탭의 [머리말/꼬리말]을 체크하고, 인쇄할 정보를 선택합니다.

   - [편집]을 클릭하면, 머리말/꼬리말의 인쇄를 시작할 페이지 등을 설정할 수 있습니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

5. [인쇄]를 클릭합니다.

## 조작 방법:오버레이 인쇄하기

문서에 장표용의 괘선을 넣거나, 회사 로고를 넣어서 인쇄하고 싶은 경우 등에 이용합니다.

- 오버레이 기능을 이용하려면, 미리 오버레이용의 파일을 컴퓨터에 작성해 둘 필요가 있습니다.

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. 미리 컴퓨터에 작성한 파일과 겹쳐서 인쇄하는 경우에는, [스탬프/페이지 인자] 탭의 [오버레이]에서 [PC의 화상 인쇄]를 선택하고, 오버레이용의 파일을 선택합니다.

   - [편집]을 클릭하면, 오버레이 인쇄할 페이지나 장소 등을 설정할 수 있습니다.

4. [확인]을 클릭합니다.

5. [인쇄]를 클릭합니다.

#### Q15. 인쇄 설정 화면을 커스터마이즈할 수 있습니까?

A15. 프린터 드라이버의 속성 화면에서, 자주 사용하는 기능을 My탭에 모아서 등록하거나, 각 탭의 설정을 즐겨찾기로써 모아서 등록하고, 간단하게 사용할 수 있습니다.

Q15. 인쇄 설정 화면을 커스터마이즈할 수 있습니까?

## 설정 방법:My탭에 기능을 등록하기

1. 컴퓨터 응용 프로그램으로 파일을 열고, [파일]을 클릭해서 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터 선택](또는 [프린터 이름])에서 이 기기를 선택하고, [기본 설정](또는 [속성])을 클릭합니다.

3. [My탭 편집]을 클릭합니다.

4. My탭에 기능을 등록하는 경우에는, [설정 항목 목록]에서 등록할 기능을 선택하고, [왼쪽으로] 또는 [오른쪽으로]를 클릭합니다.

   - My탭의 왼쪽에 등록되어 있는 기능에는, , 오른쪽에 등록되어 있는 기능에는 가 표시됩니다.

5. My탭에 등록되어 있는 기능을 정렬하는 경우에는, [My탭]에서 정렬할 기능을 선택하고, [위로][아래로][좌측/우측]을 클릭합니다.

6. My탭에 등록되어 있는 기능을 삭제하는 경우에는, [My탭]에서 삭제할 기능을 선택하고, [제거]를 클릭합니다.

7. [확인]을 클릭합니다.

## 설정 방법:속성 화면의 설정을 즐겨찾기에 등록하기

1. 속성 화면의 각 탭에서, 각 기능을 설정합니다.

2. [즐겨찾기 설정]의 [추가]를 클릭합니다.

3. 즐겨찾기 설정의 각 항목을 설정하고, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [이름] | 즐겨찾기 설정의 이름을 입력합니다.
   [아이콘] | 즐겨찾기 일람에서 표시할 아이콘을 선택합니다.
   [공유] | 즐겨찾기 설정을 공유 여부를 설정합니다.
   [주석] | 즐겨찾기 설정의 설명을 입력합니다.
   [호출 항목] | 즐겨찾기를 사용했을 때, 속성 화면의 설정에 반영할 항목에 체크를 합니다.

## 설정 방법:등록한 즐겨찾기를 사용하기

1. 속성 화면의 [즐겨찾기 설정]에서, 등록한 즐겨찾기를 선택합니다.

   - 등록한 즐겨찾기 설정의 내용을 편집하려면, [즐겨찾기 설정]에서 목적의 즐겨찾기 설정을 선택하고, [편집]을 클릭합니다.

   - 미리 등록되어 있는 즐겨찾기 설정의 내용을 편집할 수는 없습니다.