사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명동작 모드
검색

# 동작 모드

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [네트워크 팩스 설정]
        - [IP주소 팩스 동작 설정]
          - [동작 모드]

사용하시는 환경에 맞춰서, IP 주소 팩스의 동작 모드를 선택합니다. 초기값은 [모드 1]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모드 1] | IP 주소 팩스 통신이 가능한 저희 회사 기종 간 및 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 기종 간에서 통신할 수 있습니다. 단, 컬러 전송은, 저희 회사 전용의 방식으로 수행되므로, 저희 회사 기종으로만 수신할 수 있습니다.
[모드 2] | IP 주소 팩스 통신이 가능한 저희 회사 기종 간 및 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 기종 간에서 통신할 수 있습니다. 컬러 전송은, 다이렉트 SMTP 규격에 적합한 방식(Profile-D 포맷)으로 이루어집니다.