사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기 Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다

### 인쇄 매수를 절약하고 싶다

#### 용지의 양면에 인쇄하려면([양면])

# 양면에 인쇄해서 인쇄 매수를 절약하기([양면])

용지의 양면에 인쇄해서, 용지의 사용량을 절반으로 절약할 수 있습니다.

[레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [양면]을 선택합니다. 초기값은 [양면]입니다.

#### 원고를 이 기기의 박스에 저장하려면([박스에 저장])

# 인쇄 데이터를 이 기기의 박스에 저장하기([박스에 저장])

- 박스 저장에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 박스 저장한 데이터의 활용

## 박스 저장에 대해

박스 저장은, 인쇄 데이터를 이 기기의 박스에 저장하는 기능입니다. 박스에 저장하는 동시에 인쇄할 수도 있습니다.

저장처의 박스를 나눠서 사용함으로써, 다음과 같은 사용 방법이 가능합니다.

- 전원이 공유로 사용하는 박스(공유 박스)나 부서별로 사용하는 박스(그룹 박스)에 저장되면, 데이터의 배포에 이용할 수 있습니다.

- 사용자 전용의 박스(개인 박스)에 저장하면, 사용자 본인만 박스를 열 수 있으므로, 보안 대책이 됩니다. 잘못된 박스 내의 데이터가 삭제될 수는 없습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

인쇄 데이터를 저장하는 박스를 이 기기에 등록합니다.

박스의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 박스는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [출력 방법] 화면의 [출력 방법:]에서 [박스에 저장]을 선택합니다.

   - 박스에 저장하는 동시에 인쇄하고 싶을 때는, [박스에 저장 후 인쇄]를 선택합니다.

2. 파일명과 저장처의 박스 번호를 입력하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 파일명에는, 박스를 열고 데이터를 검색할 때에 알기 쉬운 이름을 지정하십시오.

   - [설정을 저장합니다]에 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면 다이얼로그가 표시되지 않습니다. 항상 동일한 파일명과 박스 번호로 저장할 경우는, 체크를 하면, 다음부터 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

3. 인쇄를 실행합니다.

   이 기기의 박스에 저장됩니다.

## 박스 저장한 데이터의 활용

박스에 저장한 데이터는, 인쇄하거나, E-mail이나 팩스로 전송이 가능합니다.

- 박스에 저장한 데이터의 인쇄 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

- 박스에 저장한 데이터의 전송 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

### 원고 화상을 확대/축소해서 인쇄하고 싶다

#### 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하려면([크기 조절:])

## 임의의 배율로 확대/축소해서 인쇄하기([크기 조절:])

임의의 배율을 지정하여, 원고 화상을 확대 또는 축소하여 인쇄합니다.

[페이지 속성]의 [크기 조절:]에서, 배율을 지정합니다.

### 복수의 부수를 인쇄하고 싶다

#### 인쇄 부수를 지정하려면([매수:])

## 인쇄 부수를 지정하기([매수:])

[매수 & 페이지]의 [매수:]에서, 인쇄할 부수를 지정합니다.

#####

- 대량의 부수를 인쇄할 때는, 확인 인쇄 기능을 사용하면 대량의 인쇄 실수를 방지하고, 용지 낭비를 억제할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 부수 단위로 인쇄하려면([한 부씩 인쇄]/[오프셋])

## 부수 단위로 인쇄하기([한 부씩 인쇄]/[오프셋])

복수의 부수를 인쇄할 때에, 부수 단위 또는 배지 위치를 이동해서, 구분을 할 수 있도록 배지합니다.

[출력 방법]의 [한 부씩 인쇄]에 체크를 하면, "12345", "12345", "12345"처럼 한 부씩 구별해서 배지합니다. 또, [오프셋]에 체크하면, 1부씩 배지 위치를 이동해서 배지합니다.

[한 부씩 인쇄]와 [오프셋]을 조합시키면, 부수 단위로 배지 위치를 이동할 수 있으므로, 배포용의 자료를 간단하게 만들 수 있습니다.

#### 인쇄 실수를 방지하기 위해, 한 부만 시험 인쇄하려면([시험 인쇄])

# 1부만 시험 인쇄하기([시험 인쇄])

- 확인 인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작
- 작업의 삭제

## 확인 인쇄에 대해

확인 인쇄는, 복수의 부수를 인쇄할 때에, 1부만 인쇄하고 남은 부수의 인쇄를 대기하는 기능입니다.

인쇄 결과를 확인하고 나서, 터치 패널에서 남은 부수의 인쇄를 지시할 수 있으므로, 대량의 프린트 실수를 방지하고 싶은 경우에 편리합니다.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [출력 방법] 화면의 [출력 방법:]에서 [시험 인쇄]를 선택합니다.

2. 부수를 지정하여 인쇄를 실행합니다.

   1부만 인쇄됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

## 이 기기에서의 조작

1. [작업 목록 표시]를 탭합니다.

2. [실행중]이 표시되어 있는 상태에서, [작업 해제]를 탭합니다.

3. 인쇄할 작업을 선택합니다.

4. 필요에 따라서, [설정 변경]을 탭하여 인쇄 조건을 변경합니다.

   - 작업을 삭제할 경우는, [삭제]를 탭합니다.

5. [실행]을 탭하거나, 또는 Start를 누릅니다.

   남은 부수가 인쇄됩니다.

## 작업의 삭제

[시험 인쇄]를 설정해서 이 기기에 전송한 작업은, 컴퓨터의 Web 브라우저에서 Web Connection을 사용함으로써, 원격으로 삭제할 수 있습니다.

1. Web 브라우저를 사용해서 Web Connection에 액세스 합니다.

   - 액세스의 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

2. 사용자 모드로 로그인합니다.

   - 사용자 모드로의 로그인 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

3. [작업]-[실행중인 목록]을 클릭합니다.

4. [보류 작업 해제]를 클릭합니다.

5. 삭제할 작업에 체크를 하고, [삭제]를 클릭합니다.

6. [확인]을 클릭합니다.

   선택한 작업이 삭제됩니다.

### 용지의 크기나 종류를 선택해서 인쇄하고 싶다

#### 특수한 크기의 용지에 인쇄하려면([페이지 설정])

## 특수한 크기의 용지에 인쇄하기([페이지 설정])

특수한 크기의 원고를, 수동 트레이에 놓은 비정형 크기의 용지에 인쇄합니다.

[페이지 속성]의 [용지 크기:]에서 [사용자 설정 크기 관리...]를 선택하여, 임의의 폭과 길이를 지정합니다.

1. [파일] 메뉴에서 [페이지 설정](또는 [페이지 설정])을 클릭합니다.

   - [프린트] 화면의 [용지 크기:]에서도 같은 설정을 할 수 있습니다.

2. 사용자 지정 크기의 등록 화면을 엽니다.

   - 용지 크기의 일람에서 [사용자 설정 크기 관리...]를 선택합니다.

3. [+]를 클릭합니다.

4. 등록할 용지 크기의 이름을 입력합니다.

   - A4, Custom 등, 기존 정형지의 이름은 등록할 수 없습니다.

5. 임의의 폭과 길이를 지정합니다.

   - 필요에 따라서, [프린터 여백:] 또는 [프린터 여백:]에서, 용지의 상하좌우에 여백을 넣습니다.

6. [승인]을 클릭합니다.

   사용자 지정 용지 크기가 등록되어, [페이지 속성]의 [용지 크기:]에서 선택할 수 있습니다.

#####

- 비정형 크기의 용지에 인쇄할 때는, 수동 트레이를 사용합니다. 수동 트레이에 용지를 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 용지의 종류를 변경하여 인쇄하려면([용지 종류:])

## 용지의 종류를 지정하여 인쇄하기([용지 종류:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [용지 종류:]에서, 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. [급지 트레이:]가 [자동]으로 설정되어 있을 때에 유효합니다.

[급지 트레이별 용지 설정...]에서는, 각 트레이의 용지 종류를 설정해 둘 수 있습니다. [급지 트레이:]를 [자동] 이외로 지정한 경우는, 여기에서 지정되어 있는 용지 종류의 정보가 적용됩니다.

#### 급지 트레이를 지정하여 인쇄하려면([급지 트레이:])

## 급지 트레이를 지정하여 인쇄하기([급지 트레이:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

#####

- [자동]을 선택하면, [용지 크기:]에서 선택한 용지의 급지 트레이가 자동으로 선택됩니다.

#### 원고를 복수 트레이의 용지에 인쇄하려면([카본 복사])

## 원고를 복수의 트레이의 용지에 인쇄하기([카본 복사])

원고를 복수의 트레이에 놓여 있는 다른 용지에 인쇄합니다. 한 번의 인쇄 지시로, 카본지를 사용한 복사식의 전표와 같이 마감할 수 있으므로, 이 기능을 카본 복사라고 합니다.

예를 들면, 제출용의 원본은 트레이 1에 놓여 있는 상질의 컬러 용지에 인쇄하며, 예비용으로 트레이 2에 놓여 있는 재생지에 인쇄하는 등의 작업을 한 번의 인쇄 지시로 실현할 수 있습니다.

제출용의 자료와 예비용의 자료를 한번에 준비하고 싶을 때 등에 편리합니다.

1. [급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]은 선택할 수 없습니다.

2. [카본 복사]에 체크합니다.

   [카본 복사 설정] 화면이 표시됩니다.

3. 카본 복사용의 급지 트레이와 배지의 순서를 지정하여, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [원고 복사] | 원본을 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 표시합니다.
   [카본 복사 트레이] | 카본 복사용의 급지 트레이를 선택합니다. 사용할 모든 급지 트레이에 체크를 합니다.
   [출력 순서] | 카본 복사의 배지 순서를 선택합니다. [트레이]:선택한 트레이의 순서대로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 하나의 트레이에서 모든 페이지를 인쇄하고 나서, 다음의 트레이로 이동합니다. [페이지]:페이지 단위로 인쇄합니다. 복수 페이지의 원고를 인쇄하는 경우는, 선택한 모든 트레이에서 첫 번째 페이지, 두 번째 페이지, 세 번째 페이지대로 인쇄합니다.
   [설정을 저장합니다] | 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면, [카본 복사]를 유효하게 했을 때에 이 다이얼로그를 표시하지 않습니다. 항상 동일한 카본 복사의 트레이 설정으로 인쇄하는 경우에, 다음부터 설정하는 번거로움이 줄어듭니다.

### 화질을 조정해서, 좋은 품질로 인쇄하고 싶다

#### 원고에 적합한 화질로 자동 조정해서 인쇄하려면([원고 화질:])

## 원고에 적합한 화질을 선택하기([원고 화질:])

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 인쇄합니다.

인쇄하는 원고에 맞춰서, 문자가 많은 원고에 적합한 처리, 사진에 적합한 처리, DTP 작성한 원고에 적합한 처리, Web 페이지의 인쇄에 적합한 처리, CAD 데이터의 인쇄에 적합한 처리를 선택합니다.

[품질]의 [원고 화질:]에서, 원고에 맞춰서, 화질 모드를 선택합니다.

#### 인쇄 농도를 조정해서, 토너 소비량을 절약하려면([토너 절약])

## 토너 소비량을 절약하기([토너 절약])

[품질]의 [토너 절약]에 체크를 하면, 인쇄 농도를 조정해서, 토너 소비량을 절약합니다.

#### 문자 등의 경계를 선명하게 하려면([모서리 강조])

## 작은 문자나 희미한 문자를 보기 쉽게 하기([모서리 강조])

표문자, 그래픽 등, 화상의 테두리 부분을 강조해서, 읽기 쉽게 합니다.

[품질]의 [모서리 강조]에 체크를 합니다.

### 배포용 자료나 책자와 같이 마무리하고 싶다

#### 스테이플로 철하려면([스테이플:])

## 스테이플로 철하기([스테이플:])

인쇄한 용지를 1부씩 스테이플(모서리 또는 2점)로 철하여 배지합니다. 기획서 등, 1권의 자료로 완성하고 싶을 경우에 편리합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [스테이플:]에 체크를 합니다. 아울러, 스테이플 수와 제본 위치를 지정합니다.

#####

- 스테이플 기능을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

- 스테이플로 철하는 위치는, [레이아웃/피니싱]의 [제본 방향:]에서 지정합니다.

#### 펀치 구멍을 내려면([펀치 홀:])

## 펀치 구멍내기([펀치 홀:])

인쇄한 용지에 파일링용의 펀치 구멍(철 구멍)을 내서 배지합니다. 파일 등으로 자료를 정리하고 싶은 경우에 편리합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [펀치 홀:]에 체크를 합니다.더불어, 펀치 구멍의 수와 위치를 지정합니다.

#####

- 펀치 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 또는 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- 펀치 구멍을 낼 위치는, [레이아웃/피니싱]의 [제본 방향:]에서 지정합니다.

#### 용지를 접으려면([중철:])

## 용지를 접기([중철:])

인쇄한 용지를 접지 가공해서 배지합니다.

반-접지

3단 접지

[레이아웃/피니싱]의 [중철:]에서 접지 방법을 선택합니다.

페이지 단위로 접지 가공하는 경우는, [페이지 접지 설정:]에서 한번에 접지 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 반-접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접기 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 원고의 페이지 수가 이 기기의 접지 가능 매수보다 많을 경우는, 접지 가공할 수 없습니다.

#### 소책자처럼 인쇄하려면([소책자])

## 소책자처럼 인쇄하기([소책자])

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 인쇄합니다. 인쇄 후, 용지를 반으로 접으면, 책과 같은 페이지순서로 정리됩니다.

[레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [소책자]를 선택합니다.

#####

- [레이아웃/피니싱]의 [중철:]을 조합하면, 용지의 중앙에서 2단 접지로 하거나, 용지의 중앙 두 군데를 스테이플로 철해서, 책자와 같이 마감할 수 있습니다.

- [레이아웃/피니싱]의 [장]을 조합하면, 지정한 페이지를 표면에 배치할 수 있습니다.

#####

- 중철에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 접지에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 용지의 중앙을 철하려면([중철:])

## 용지를 중철하기([중철:])

인쇄한 용지를, 중철해서 배지합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [중철:]에서 [중앙 스테이플 & 접지]를 선택합니다.

페이지의 중앙에서 철하므로, 페이지 분할된 원고 데이터를 이용하거나, [레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [소책자]를 조합해서 사용합니다.

#####

- 중철 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#### 배지 위치의 트레이를 지정하려면([배지 트레이:])

## 배지 위치의 트레이를 지정하기([배지 트레이:])

[급지 트레이/배지 트레이]의 [배지 트레이:]에서, 배지처의 트레이를 선택합니다.

### 인쇄물에 일시나 페이지 번호 등을 추가하고 싶다

#### 인쇄 일시를 추가하려면([일자/시각])

## 일자/시각을 추가하기([일자/시각])

인쇄 일시를 추가해서 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인자할 위치나 표기 방법을 선택할 수 있습니다.

[스탬프/페이지 인자]의 [일자/시각]에 체크를 합니다.

필요에 따라서, [설정...]을 클릭하여, 인자하는 위치나 표기 방법을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[서식:] | 일자/시각의 표기 방법을 지정합니다.
[인자 페이지:] | 일자/시각을 인자하는 페이지의 범위를 지정합니다.
[인자 위치:] | 일자/시각을 인자할 위치를 지정합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 페이지 번호를 추가하려면([페이지 번호])

## 페이지 번호를 추가하기([페이지 번호])

페이지 번호를 추가해서 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인자할 위치나 인자를 시작하는 페이지를 선택할 수 있습니다.

[스탬프/페이지 인자]의 [페이지 번호]에 체크를 합니다.

필요에 따라서, [설정...]을 클릭하고, 인자할 위치나 인자를 시작하는 페이지를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인자 시작 페이지:] | 페이지 번호의 인자를 시작하는 페이지를 지정합니다.
[시작 번호:] | [인자 시작 페이지:]에서 지정한 페이지에 인자하는 번호를 지정합니다.
[표지/삽입지:] | 표지를 삽입하는 경우에, 표지나 뒤표지에도 페이지 번호를 인자할 때는 체크를 합니다. 아울러 인자 방법을 선택합니다.
[인자 위치:] | 페이지 번호를 인자할 위치를 지정합니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#### 머리말/꼬리말에 정보를 추가하려면([머리말/꼬리말])

## 머리말/꼬리말에 정보를 추가하기([머리말/꼬리말])

원고의 상하의 여백 부분(머리말/꼬리말)에, 일자나 시각을 비롯하여, 임의의 문자를 추가해서 인쇄합니다. 머리말/꼬리말에 추가할 정보는, 사전에 이 기기에 등록할 필요가 있습니다.

- 머리말/꼬리말에 추가할 정보의 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

1. [스탬프/페이지 인자]의 [머리말/꼬리말]에 체크를 하고, [설정...]을 클릭합니다.

2. 머리말/꼬리말에 추가할 정보를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 필요에 따라서 머리말/꼬리말을 인자하는 페이지의 범위 등을 변경합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [머리말/꼬리말 호출:] | 호출할 머리말/꼬리말을 선택합니다.
   [부수 관리 번호:] | 복수의 부수를 인쇄할 때, 원고에 부수 번호의 인자 여부를 선택합니다. [머리말 인자]:머리말에 부수 번호를 인자할 때에 체크를 합니다. [꼬리말 인자]:꼬리말에 부수 번호를 인자할 때에 체크를 합니다. [시작 번호]:부수 번호의 표기 방법이나, 부수 번호의 인자를 시작하는 페이지를 지정합니다.
   [인자 페이지:] | 머리말/꼬리말을 인자할 페이지의 범위를 선택합니다.

### 원고에 표지나, 다른 원고를 삽입해서 인쇄하고 싶다

#### 표지나 뒤표지를 삽입하려면([앞표지:]/[뒤표지:])

## 앞표지/뒤표지를 삽입하기([앞표지:]/[뒤표지:])

원고의 처음과 마지막 페이지에, 표시로 본문과 다른 용지를 삽입합니다.

표지용 용지는, 본문용과 다른 용지(색지나 두꺼운 용지 등)를 선택할 수 있으며, 표지와 본문을 따로 인쇄할 필요 없이, 한번에 인쇄할 수 있습니다.

1. [급지 트레이/배지 트레이]의 [급지 트레이:]에서, 본문을 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - [자동]은 선택할 수 없습니다.

2. [표지/OHP 삽입] 또는 [표지](Mac OS X 10.7 이후)의 [앞표지:] 및 [뒤표지:]에 체크를 합니다.

   - 필요에 따라서, 삽입한 용지에 원고를 인쇄할지, 인쇄하지 않고 백지 페이지로 출력할지를 선택합니다. 삽입한 용지에 인쇄하는 경우, 표지에는 원고의 첫 번째 페이지, 뒤표지에는 원고의 마지막 페이지를 인쇄합니다.

   - 표지나 뒤표지로 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

#### OHP 필름 사이에 용지를 삽입해서 인쇄하려면([OHP 삽입:])

## OHP 필름 사이에 용지를 삽입하기([OHP 삽입:])

복수 매수의 OHP 필름에 인쇄할 때에, 지정한 용지를 OHP 필름 사이에 삽입합니다. 인쇄 후의 열이나, 정전기등으로 필름이 붙는 것을 방지합니다.

1. [레이아웃/피니싱]의 [인쇄 종류:]에서 [단면 전용 용지]를 선택합니다.

2. [급지 트레이/배지 트레이]의 [용지 종류:]에서 [OHP]를 선택합니다.

3. [표지/OHP 삽입] 또는 [표지](Mac OS X 10.7 이후)의 [OHP 삽입:]에 체크를 합니다.

   - OHP 필름의 사이에 삽입할 용지의 급지 트레이를 선택합니다.

   - OHP 합지는 백지로 삽입됩니다.

#### 지정한 페이지에 용지를 삽입하려면([페이지 단위 설정:])

## 지정한 페이지에 용지를 삽입하기([페이지 단위 설정:])

지정한 페이지에 다른 페이지와는 다른 용지를 삽입합니다.

삽입하는 용지로는, 색지나 두꺼운 용지 등을 선택할 수 있습니다. 또한, 삽입하는 용지에 대한 원고 인쇄 여부를 선택할 수 있습니다.

미리, 인쇄하는 용지나 인쇄 설정을 페이지별로 설정한 목록을 작성합니다. 인쇄할 때는, 작성한 목록에서, 인쇄에 적용하는 목록을 선택합니다.

1. [페이지 단위 설정]의 [페이지 단위 설정:]에 체크를 하고, [추가...]를 클릭합니다.

   - 목록에 아무것도 등록되지 않았을 때는, [페이지 단위 설정:]에 체크를 하면 설정 화면이 자동으로 표시됩니다.

   - 작성 완료된 목록이 있을 경우는, 인쇄에 적용하는 목록을 선택합니다.

2. 인쇄하는 용지나 인쇄 설정을 페이지별로 설정하여, 목록을 작성합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   설정 목록 | 페이지별 설정 내용을 일람으로 표시합니다.
   | [목록 이름:] | 작성하는 목록의 이름을 입력합니다.
   []/[] | 목록에 표시되어 있는 설정 내용의 순위를 이동합니다. 설정 내용에는 영향을 주지 않습니다.
   [추가] | 목록에 설정 내용을 추가합니다.
   [삭제] | 목록 표시에서 선택한 설정 내용을 삭제합니다.
   [추가/편집] | 설정 목록에 설정을 추가하거나, 설정 내용을 변경합니다.
   | [페이지 번호:] | 추가하는 페이지 번호를 입력합니다. 복수의 페이지 번호를 입력할 때는, "2,4,6"과 같이 콤마로 구분하거나, "6-10"과 같이 하이픈으로 이어서 입력합니다.
   [인쇄 종류:] | 지정한 페이지를 인쇄할 때의 인쇄 종류를 선택합니다.
   [급지 트레이:] | 지정한 페이지를 인쇄하는 용지의 급지 트레이를 선택합니다.
   [스테이플:] | 지정한 페이지를 스테이플로 철할 때의 제본 위치를 선택합니다.

3. [확인]을 클릭합니다.

### 레이아웃을 조정해서 인쇄하고 싶다

#### 포스터와 같이 크게 인쇄하려면([포스터 모드:])

## 포스터와 같이 크게 인쇄하기([포스터 모드:])

원고 화상을 확대하여, 복수의 용지에 분할해서 인쇄합니다. 인쇄한 용지를 이어붙이면, 포스터와 같은 큰 결과물이 나옵니다.

[레이아웃/피니싱]의 [포스터 모드:]에서 "N N"을 선택합니다. 예를 들면, [2 2]를 선택하면, 1페이지의 원고 화상을 확대해서, 4장의 용지에 분할해서 인쇄합니다.

접합 여백을 만들 경우는, [오버레이 선]에 체크를 합니다.

#### 180도 회전해서 인쇄하려면([180도 회전])

## 180도 회전해서 인쇄하기([180도 회전])

인쇄 화상의 위와 아래가 반대로 되도록 인쇄합니다. 봉투 등의 놓는 방향을 바꿀 수 없는 용지에 인쇄할 때 사용합니다.

[레이아웃/피니싱]의 [180도 회전]에 체크를 합니다.

#### 인쇄 위치를 미세 조정하려면([화상 이동])

## 인쇄 위치를 미세 조정하기([화상 이동])

용지에 대한 화상의 인쇄 위치를, 상하좌우로 조금씩 이동하여 조정합니다. 양면 인쇄를 할 때는, 뒷면 화상의 위치도 조정할 수 있습니다.

인쇄 위치를 조금씩 조정하거나, 인쇄 위치의 앞뒤를 바꾸는 등, 미세 조정이 필요할 때 사용합니다.

1. [레이아웃/피니싱]의 [화상 이동]에 체크를 합니다.

   [화상 이동] 화면이 표시됩니다.

2. 상하좌우의 이동 거리를 조정하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 양면 인쇄할 때는, [앞/뒷면 여백 동일하게]에 체크를 하면, 앞과 뒤에서 동일하게 이동합니다.

### 인쇄물의 복사 제한이나, 기밀성이 높은 문서를 인쇄하고 싶다

#### 복사했을 때에 희미하게 나오는 숨은 문자를 인자하려면([복사방지])

## 숨은 문자를 삽입하기([복사방지])

모든 페이지에, "복사"나 "비공개용"등의 문자를, 배경 패턴 중에서 눈에 띄지 않는 문자로 인자합니다. 이 기능을, 복사 방지라고 합니다.

복사 방지된 용지를 복사하면, 숨은 문자가 용지 전체에 희미하게 나타나기 때문에, 복사본인 것을 알 수 있습니다.

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

1. [스탬프/페이지 인자]의 [복사 보안]에 체크를 하고, [설정...]을 클릭합니다.

2. [복사방지]를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 필요에 따라서, 인자할 내용이나 인자 방법을 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 페이지 전체에 "복사"나 "비공개용" 등의 스탬프를 인자하려면([반복 스탬프])

## 페이지 전체에 스탬프를 인자하기([반복 스탬프])

페이지 전체에, "복사"나 "비공개용"등의 스탬프를 인자합니다.

"복사"나 "비공개용" 등의 문자를, 눈에 잘 띄는 상태로 페이지 전체에 인자함으로써, 불법 복사를 억제할 수 있습니다.

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

1. [스탬프/페이지 인자]의 [복사 보안]에 체크를 하고, [설정...]을 클릭합니다.

2. [반복 스탬프]를 선택하고, [확인]을 클릭합니다.

   - 필요에 따라서, 인자할 내용이나 인자 방법을 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 기밀성이 높은 문서를 인쇄하려면([보안 인쇄])

# 기밀성이 높은 원고를 인쇄하기([보안 인쇄])

- 보안 인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작

## 보안 인쇄에 대해

보안 인쇄는, 인쇄 데이터에 ID와 암호를 걸고, 이 기기의 박스(보안 문서 박스)에 저장하는 기능입니다. 바로 인쇄되지 않기 때문에, 인쇄물의 분실이나 두고 잊어버리는 것을 방지할 수 있습니다.

박스에서 인쇄하려면, 터치 패널에서 ID와 암호를 입력할 필요가 있으므로, 특히 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 경우에 적합합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 컴퓨터에서의 인쇄를, 보안 인쇄만으로 한정할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

한 작업에서 2999페이지까지의 문서를 인쇄할 수 있습니다.

1. [출력 방법] 화면의 [출력 방법:]에서 [보안 인쇄]를 선택합니다.

2. ID와 암호를 입력하고, [확인]을 클릭합니다.

   - [설정을 저장합니다]에 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면, 다이얼로그가 표시됩니다. 항상 동일한 ID와 암호로 인쇄할 경우는, 체크를 해두면, 다음부터 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

3. 인쇄를 실행합니다.

   보안 문서 박스에 저장됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

   - 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료되기 전에, 제어판에서 인쇄의 지시를 할 수 있습니다. 단, 인쇄는 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료한 후 수행됩니다.

## 이 기기에서의 조작

보안 인쇄 기능에서 인쇄한 데이터는, 보안 문서 박스에 저장됩니다. 저장된 데이터를 인쇄하려면, 프린터 드라이버에서 지정한 ID와 암호를 입력해야 합니다.

인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 보안 문서 박스에 저장되어 있는 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 보안 문서 박스에 저장한 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다(초기값:[1일]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

### 사용자 인증을 도입한 환경에서 인쇄하고 싶다

#### 인증 정보를 넣어서 인쇄하려면

# 인증 정보를 넣어서 인쇄하기

- 인증 설정 시의 인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법

## 인증 설정 시의 인쇄에 대해

사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 환경에서 인쇄할 경우는, 인쇄할 때에 인증 정보(사용자명과 암호)를 이 기기로 보내야 합니다. 이로 인해, 이 기기로 인쇄할 수 있는 사용자를 한정하고, 제삼자의 불법 이용을 막습니다.

인쇄가 허가되지 않은 사용자의 인쇄 작업이나, 인증 정보가 없는 인쇄 작업을 이 기기로 수신하면, 자동으로 파기됩니다.

#####

- 인증 정보가 없는 인쇄 작업이란, 이 기기에서 사용자 인증/부문 관리를 설정했는데도 불구하고, 프린터 드라이버로 사용자 인증/부문 관리를 올바르게 설정하지 않고 전송한 인쇄 작업을 말합니다.
  프린터 드라이버의 [출력 방법] 화면에서 [인증]/[부문 관리]에 체크를 하지 않고, [출력 방법:]에서 [인쇄]를 선택하고 실행하면, 인증 정보가 없는 인쇄 작업으로 취급됩니다.

#####

- 인증 정보가 없는 인쇄 작업을 수신했을 때의 이 기기의 동작을 설정할 수 있습니다(초기값:[금지]). 인쇄를 허가하면, 이 기기에 등록되지 않은 사용자나 부문이라도 인쇄를 할 수 있게 됩니다. 보안 상 또는 관리 상의 불편함이 있을 경우는, 초기 설정의 상태로 사용하십시오. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 환경에서 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 때는, 인증&인쇄 기능을 사용하면, 보안이 높은 인쇄를 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인쇄 단순 인증을 도입하면, 사용자명만 인증하여, 암호를 입력하지 않고 인쇄할 수 있습니다. 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

1. [출력 방법] 화면의 [인증](및 [부문 관리])에 체크합니다.

2. 사용자 인증을 수행하고 있는 경우는, [등록된 사용자]를 선택하고, 사용자명과 암호를 입력하고 나서 [확인]을 클릭합니다.

   - 이 기기에서 공유 사용자(등록되지 않은 사용자)가 허가된 경우는, [일반 사용자]를 선택하는 것으로, 사용자명과 암호를 입력하지 않고 인쇄할 수 있습니다.

   - 외부의 인증 서버를 사용할 경우는, [사용자 인증 서버 설정...]을 클릭하고, 인증 방법과 인증 서버를 선택합니다. 본체 장치에서 인증과 외부의 인증 서버에서 인증을 함께 사용하는 경우에 본체 장치에서 인증을 수행할 때는, 인증 서버로 본체 장치를 지정합니다.

   - [설정을 저장합니다]에 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면 다이얼로그가 표시됩니다. 항상 동일한 사용자명과 암호로 인쇄할 경우는, 체크를 하면, 다음부터 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

3. 부문 관리를 수행하고 있는 경우는, 부문명과 암호를 입력하여, [확인]을 클릭합니다.

   - [설정을 저장합니다]에 체크를 하면 설정한 내용이 저장됩니다. 더불어 [설정 시에 이 화면을 표시하지 않습니다]에 체크를 하면 다이얼로그가 표시됩니다. 항상 동일한 부문명과 암호로 인쇄할 경우는, 체크를 하면 다음부터 입력하는 번거로움이 줄어듭니다.

4. 인쇄를 실행합니다.

   인증 정보가 올바른 경우는 인쇄가 됩니다.

#####

- [인증&인쇄 설정]에서 [인증&인쇄]가 [사용 ON]으로 설정되어 있는 경우, 프린터 드라이버의 [출력 방법]을 [인쇄]로 설정해도 인증&인쇄 작업으로 취급됩니다(초기값:[사용 OFF]). [인증&인쇄 설정] 에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 기밀성이 높은 문서를 인쇄하려면([ID&인쇄])

# 이 기기에서 인증과 동시에 인쇄하기([ID&인쇄])

- 인증＆인쇄에 대해
- 컴퓨터에서의 인쇄 방법
- 이 기기에서의 조작
- 이 기기에서의 조작(인증 장치를 사용하는 경우)

## 인증＆인쇄에 대해

인증&인쇄는, 사용자 인증을 도입한 환경에서, 인쇄 데이터를 이 기기의 박스(인증&인쇄 박스)에 저장하는 기능입니다. 바로 인쇄되지 않기 때문에, 인쇄물의 분실이나 두고 잊어버리는 것을 방지할 수 있습니다.

박스에서 인쇄하려면, 이 기기로 사용자 인증을 수행해야 하기 때문에, 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 경우에 적합합니다. 인증에 성공하면, 로그인 사용자의 인쇄 데이터가 자동으로 인쇄되기 때문에, 보안을 강화함과 동시에 원활하게 운용할 수 있습니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 인증&인쇄 기능을 사용할 때 이 기기의 동작을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인증&인쇄 박스에 저장한 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다(초기값:[1일]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 인증&인쇄 박스 내의 파일을 인쇄한 후, 사용자에게, 파일의 삭제 확인을 하지 않고, 항상 삭제할 것 인지에 대한 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[사용자에게 확인]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서의 인쇄 방법

한 작업에서 2999페이지까지의 문서를 인쇄할 수 있습니다.

1. [출력 방법] 화면의 [인증]에 체크를 합니다.

2. [등록된 사용자]를 선택하여, 사용자명과 암호를 입력하고 나서 [확인]을 클릭합니다.

3. [출력 방법:]에서 [ID&인쇄]를 선택합니다.

4. 인쇄를 실행합니다.

   인증&인쇄 박스에 저장됩니다. 계속해서, "이 기기에서의 조작"으로 넘어갑니다.

   - 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료되기 전에, 제어판에서 인쇄의 지시를 할 수 있습니다. 단, 인쇄는 이 기기에서 인쇄 데이터의 읽어 들이기가 완료된 후 수행됩니다.

## 이 기기에서의 조작

1. [사용자명]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭해서, 사용자명과 암호를 입력합니다.

2. [인증 & 인쇄]에서 [ID&인쇄/MFP액세스]이 선택되어 있는 것을 확인하고, [로그인]을 탭합니다.

   인증에 성공하면, 인증&인쇄 박스에 저장되어 있는 모든 데이터가 인쇄됩니다.

   - 데이터가 인쇄된 후, 이 기기로의 로그인은 하지 않습니다.

   - [인증 & 인쇄]에서 [기본 화면]을 선택하면, 인쇄하지 않고 로그인합니다.

   - 필요에 따라서, [인증 & 인쇄]의 초기값을 변경할 수 있습니다(초기값:[인쇄&기본화면]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증&인쇄 박스 내의 특정 데이터만을 인쇄할 경우는, 인증&인쇄 박스를 열고, 인쇄할 데이터를 선택합니다. 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 이 기기에서의 조작(인증 장치를 사용하는 경우)

옵션의 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입) 또는 인증 장치(IC 카드 인증 타입)를 사용하는 경우는, 손가락 또는 IC 카드로 터치하는 것만으로 간단하게 인쇄할 수 있습니다.

- 인증 설정에 따라서는, 손가락 또는 IC 카드를 터치하기 전에, 사용자명 또는 암호의 입력이 필요한 경우가 있습니다. [사용자명] 또는 [암호]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭해서, 사용자명 또는 암호를 입력합니다.

1. [인증 방법]에서 [인증 장치]가 선택되어 있는 것을 확인합니다.

2. [인증 & 인쇄]에서 [ID&인쇄/MFP액세스]이 선택되어 있는 것을 확인하고, 인증 유닛에 손가락 또는 IC 카드를 터치합니다.

   인증에 성공하면, 인증&인쇄 박스에 저장되어 있는 모든 데이터가 인쇄됩니다.

   - 데이터가 인쇄된 후, 이 기기로의 로그인은 하지 않습니다.

   - [인증 & 인쇄]에서 [기본 화면]을 선택하면, 인쇄하지 않고 로그인합니다.

   - 필요에 따라서, [인증 & 인쇄]의 초기값을 변경할 수 있습니다(초기값:[인쇄&기본화면]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 인증 유닛에서 인증&인쇄를 수행하는 경우는, 한 번의 인증으로 모든 작업을 인쇄할지, 한 개의 작업만 인쇄할지 선택할 수 있습니다(초기값:[모든 작업 인쇄]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.