사용자 설명서

검색

홈문제 해결네트워크 팩스 오류 코드표

# 네트워크 팩스 오류 코드표

- 전송계 오류 코드
- 수신계 오류 코드

## 전송계 오류 코드

네트워크 팩스의 전송 시에 장애가 발생하면 오류 화면이 표시되고, Nxx 형식의 오류 코드가 표시됩니다. 아래의 표를 참조해서 처리하십시오.

코드 | 분류 | 오류 내용 | 재다이얼 유무 | 처리
--- | --- | --- | --- | ---
N00 | 연결 오류 | 수신처 오류 | 무 | 수신처에 잘못이 없는지 확인하십시오. 상대 기기의 상태를 확인해서, 한번 더 전송하십시오.
N01 | 상대가 Busy | 상대 기기 Busy | 유 | 상대 기기의 상태를 확인하십시오. 잠시 기다리고 나서 한번 더 전송하십시오.
N03 | 서버 | 글로벌 오류 | 무 | 상대 기기의 상태를 확인해서, 한번 더 전송하십시오.
N04 | LAN 연결 | 연결 타임 아웃 | 무 | 수신처에 잘못이 없는지 확인하십시오. 케이블 빠짐 등, 네트워크 이상이 발생하고 있지 않은지 확인하십시오.
N06 | 프로토콜 | 상태 코드 오류 | 무 | 상대 기기의 상태를 확인해서, 한번 더 전송하십시오.
N10 | 연결 오류 | 서버 연결 오류 | 무 | 상대 기기의 상태를 확인하십시오. 이 기기의 네트워크 설정을 확인하십시오. 네트워크가 정상적으로 가동되고 있는지를, 네트워크 관리자에게 확인하십시오.
N11 | 연결 오류 | 연결 거부 | 무 | 수신이 거부되고 있습니다. 상대 기기의 상태를 확인하십시오.
N12 | 연결 오류 | 회선 절단 | 유 | 케이블 빠짐 등, 네트워크 이상이 발생하고 있지 않은지 확인하십시오.
N13 | 연결 오류 | 네트워크 응답 없음 | 무 | 상대 기기의 상태를 확인하십시오. 이 기기의 네트워크 설정을 확인하십시오. 네트워크가 정상적으로 가동되고 있는지를, 네트워크 관리자에게 확인하십시오.
N14 | 연결 오류 | 메일 전송 오류 | 무 | 상대 기기의 상태를 확인해서, 한번 더 전송하십시오.
N15 | 상대 초기화 | 상대 기기 연결 초기화 | 유 | 상대 기기의 상태를 확인해서, 한번 더 전송하십시오.
N16 | 상대 기기 Busy | 상대 기기 Busy | 유 | 상대 기기의 상태를 확인해서, 한번 더 전송하십시오.
N17 | LAN 연결 | 연결 타임 아웃 | 무 | 상대 기기의 상태를 확인해서, 한번 더 전송하십시오.
N18 | 네트워크 오류 | 네트워크 오류 | 무 | 각 설정이 올바른 지를 확인하십시오. 케이블 빠짐 등, 네트워크 이상이 발생하고 있지 않은지 확인하십시오. 주전원 스위치를 OFF/ON한 후, 한번 더 전송하십시오. 주전원 스위치를 OFF/ON 하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.
N20 | 메모리 오류 | 메모리 오류 | 무 | 메모리가 가득차 있습니다. 다른 처리 중인 작업이 없는지를 확인하십시오. 전송 매수를 줄이거나, 읽어 들일 해상도를 낮춰서, 한번 더 전송하십시오.
N21 | HDD 오류 | HDD 오류 | 무 | 하드디스크가 가득차 있습니다. 필요없는 파일을 삭제하십시오. 전송 매수를 줄이거나, 읽어 들일 해상도를 낮춰서, 한번 더 전송하십시오.
N22 | 변환 오류 | 변환 오류 | 무 | 주전원 스위치를 OFF/ON한 후, 한번 더 전송하십시오. 주전원 스위치를 OFF/ON 하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.
N25 | 메모리 초과 | 메모리 초과 | 무 | 메모리가 가득차 있습니다. 다른 처리 중인 작업이 없는지를 확인하십시오. 전송 매수를 줄이거나, 읽어 들일 해상도를 낮춰서, 한번 더 전송하십시오.
N30 | 순서 오류 | LAN 절단 중에 상위에서 전송 기동 요구가 왔다 | 무 | 전송 작업을 삭제하고, 주전원 스위치를 OFF/ON 하십시오. 주전원 스위치를 OFF/ON 하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오. 수신처에 잘못이 없는지, 케이블 빠짐 등의 네트워크 이상이 발생하고 있지 않은지를 확인하고, 한번 더 전송하십시오.
N31 | 순서 오류 | SDK 초기화 미완료에서 상위로부터 전송 기동 요구가 왔다 | 무 | 잠시 기다리고 나서, 한번 더 전송하십시오.

## 수신계 오류 코드

네트워크 팩스의 수신 시에 장애가 발생하면 오류 화면이 표시되고, Nxx 형식의 오류 코드가 표시됩니다. 아래의 표를 참조해서 처리하십시오.

코드 | 분류 | 오류 내용 | 처리
--- | --- | --- | ---
N50 | SMTP 수신 | SMTP 수신 오류 | 착신의 호출 연결 후, 60분간 SMTP 수신이 시작되지 않는 경우, 본 오류가 됩니다. 전송 쪽에 재전송을 의뢰하십시오.
N51 | 디코드 | 수신 길이 초과 | 전송 쪽에, 전송 원고 길이를 짧게해서 재전송하도록 의뢰하십니다.
N52 | 디코드 | 수신 페이지 초과 | 전송 쪽에, 전송 원고 매수를 줄여서 재전송하도록 의뢰하십시오.
N53 | 디코드 | 파일·오류 | 전송 쪽에, 아래의 올바른 파일 형식으로 재전송하도록 의뢰하십시오. 인터넷 팩스:TIFF IP 주소 팩스:PDF 또는 TIFF
N54 | 디코드 | 디코드·오류 | 부정한 형식의 데이터를 수신하였습니다. 전송하는 쪽에 올바른 형식으로의 재전송을 의뢰하십시오.