사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타네트워크 환경의 설정을 하기

# 네트워크 환경의 설정을 하기

- 개요
- IP 주소를 할당하기
- IP 주소를 확인하기

## 개요

이 기기를 네트워크(TCP/IP)에 연결해서 사용기 위해, 다음의 순서로 설정하십시오.

1. 이 기기에 IP 주소를 할당하기

   - 이 기기에 고정 IP 주소를 준비하고 있는 경우에는, IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이를 입력합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - DHCP를 사용해서, 이 기기의 IP 주소를 자동적으로 취득하는 경우에는, DHCP로부터의 자동 취득을 유효로 합니다(초기 설정의 상태에서 유효). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - IPv6 환경에서 사용하시는 경우의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. 이 기기에 할당된 IP 주소를 확인하기

   - Web Connection에 액세스할 때, 이 기기의 IP 주소가 필요합니다. IP 주소의 확인 방법은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기기의 IP 주소를 변경하면, 네트워크 설정 데이터의 처리 중인 것을 나타내는 화면이 표시됩니다. 처리 중에는, 주 전원은 절대로 OFF하지 마십시오. 처리가 완료되면, IP 주소의 변경이 반영됩니다.

## IP 주소를 할당하기

이 기기에 고정 IP 주소가 준비된 경우는, IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이의 주소를 수동으로 입력합니다.

제어판의 [설정 메뉴]-[관리자 설정]-[네트워크 설정]-[TCP/IP 설정]-[IPv4 설정]에서, 다음을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IP 주소 설정 방법] | IP 주소를 수동으로 입력할 때는, [수동 설정]을 선택합니다. DHCP 등에 의해 IP 주소를 자동적으로 취득하는 경우에는, [자동 취득]을 선택하고 나서, 자동 취득 방법을 지정합니다. 초기값은 [자동 취득]입니다.
[IP 주소] | 이 기기에 준비한 고정 IP 주소를 입력합니다.
[서브넷 마스크] | 서브넷 마스크를 입력합니다.
[기본 게이트웨이] | 기본 게이트웨이를 입력합니다.

#####

- 간단 IP 필터링이 유효인 경우, Web Connection에 액세스 할 수 없는 경우가 있습니다. Web Connection에 액세스 할 수 없는 경우에는, 간단 IP 필터링을 [아니오필터링]으로 설정하십시오. 간단 IP 필터링에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## IP 주소를 확인하기

이 기기에 할당된 IP 주소를 확인합니다. Web Connection에 액세스할 때에 이 기기의 IP 주소가 필요합니다.

제어판의 [설정 메뉴]-[장치 정보 표시]에서, 이 기기의 IP 주소를 확인합니다.