사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명복사 설정
검색

# 복사 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [복사 설정]

복사에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[새들 중철기의 소책자 선택] | [중철] 또는 [중앙 접지]를 설정한 경우에, 자동으로 [소책자]를 설정할지 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[조합/소책자 배율] | [페이지 조합] 또는 [소책자]를 설정하여, [용지]에서 [자동]을 선택한 경우에, 자동으로 적합한 배율로의 조정 여부를 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[소책자 빠른 설정 모드] | [소책자]의 설정 화면을 표시했을 때에, 자동으로 소책자 기능을 [ON]으로 할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[복사 초기설정] | 복사 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[확대 표시 초기 설정] | 확대 표시로 사용할 경우에, 복사 모드의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[AMS 방향 불가시 동작] | [배율]에서 [자동]을 선택한 경우에, 원고의 방향이 용지의 방향과 다를 때도 인쇄할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[연속 스캔 방법] | [분할 스캔]을 설정하여 원고를 읽어 들일 때의 복사할 타이밍을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[확대 회전] | 세로 방향 원고를 확대 복사할 경우에, 확대한 화상의 세로 길이가 11-11/16인치(297mm)를 넘을 때, 화상을 자동으로 회전 보정할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[원고대 자동 배율] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[ADF 자동 배율] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[APS 해제시의 트레이 지정] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[삽입 용지 트레이 선택] | [표지 용지], [시트 삽입], [장 분할]을 설정했을 때에, 삽입하는 용지를 놓은 급지 트레이의 초기값을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[3단 접지 인쇄면 방향] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[복사 조작시의 인쇄 접수] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[자동 화상 회전] | 관리자에 의해, 사용자에 의한 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[피니싱 프로그램] | 복사 모드의 메인 화면에, 피니싱 프로그램 키를 표시할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[카드 복사 설정] | [응용 설정]의 [카드 복사]의 설정 초기값의 지정과 원고 크기의 등록을 합니다. [카드 복사]에서는, 등록한 원고 크기를 호출할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.