사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 SSL/포트 설정
검색

# SSL/포트 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 접속]
      - [IS OpenAPI 설정]
        - [SSL/포트 설정]

OpenAPI를 통해서 통신할 때의 포트 설정이나, SSL 통신에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[SSL 설정] | 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. [비SSL 통신만 가능]:비SSL 통신만 허가합니다. [SSL 통신만 가능]:SSL 통신만 허가합니다. [SSL/비SSL 통신가능]:SSL 통신과 비SSL 통신 양쪽을 허가합니다. 초기값은 [비SSL 통신만 가능]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, OpenAPI 통신의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [50001]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [50003]입니다.
[클라이언트 증명서] | 이 기기에 연결하는 클라이언트에 대해, 증명서를 요구할지 선택합니다. 클라이언트의 인증을 수행하는 경우는, [유효]를 선택합니다. 초기값은 [사용 안함]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.