사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 IKE 설정
검색

# IKE 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPsec 설정]
          - [IPsec 설정]
            - [IKE 설정]

IPsec의 공통 키 생성 프로세스에 필요한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IKEv1설정]/[IKEv2설정] | 사용하는 IKE의 버전에 따라서, [IKEv1설정] 또는 [IKEv2설정]을 선택합니다.
| [암호화 알고리즘] | 통신에 사용하는 공통 키의 생성에 사용하는, 암호화 알고리즘을 선택합니다.
[인증 알고리즘] | 통신에 사용하는 공통 키의 생성에 사용하는, 인증 알고리즘을 선택합니다.
[Diffie-Hellman 그룹] | Diffie-Hellman 그룹을 선택합니다. 초기값은 [그룹 2]입니다.
[키 유효 시간] | 통신의 암호화에 사용하는 공통 키를 안전하게 생성하기 위해, 공통 키의 유효 시간을 설정합니다. 유효 시간이 경과되면, 새로운 키가 생성되므로, 보안을 확보할 수 있습니다. 초기값은 [28800]초입니다.
[검토 모드] | 통신의 암호화에 사용하는 공통 키를, 안전하게 생성하는 방법을 선택합니다. [IKEv2설정]으로는 설정할 수 없습니다. 초기값은 [Main Mode]입니다.