사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 ThinPrint 설정
검색

# ThinPrint 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [ThinPrint 설정]

ThinPrint 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

ThinPrint는 ThinPrint Engine(.print Engine)에서, ThinPrint Client(.print Client)인 이 기기로 인쇄 작업을 전송할 때에, 데이터의 압축이나 대역 제어를 수행하는 것으로, 신속한 인쇄를 실현하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | ThinPrint 기능의 사용 여부를 선택합니다. 이 기기를 ThinPrint Client(.print Client)로써 동작시키는 경우는, [사용 ON]을 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[포트 번호] | 연결하는 ThinPrint Engine(.print Engine)의 포트 번호를 입력합니다. 초기값은 [4000]입니다.
[압축 전 데이터 크기] | ThinPrint Engine(.print Engine) 쪽에서 데이터를 압축할 때, 패킷 크기의 상한을 지정합니다. ThinPrint Engine(.print Engine)은, 이 크기별로 데이터를 압축하고 나서, 이 기기에 인쇄 작업을 전송합니다. 초기값은 [8192]입니다.
[접속 타임 아웃] | ThinPrint Engine(.print Engine)에서의 연결 타임 아웃 시간을 입력합니다. 초기값은 [90]입니다.
[프린터 이름] | ThinPrint Engine (.print Engine)에서 사용하는 이 기기의 프린터명을 입력합니다.
[프린터 클래스 명] | ThinPrint Engine (.print Engine)에서 사용하는 이 기기의 프린터 클래스 명을 입력합니다.
[증명서 검증 강도 설정] | 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[Connection Service 설정] | Connection Service의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다. [사용 ON]을 선택한 경우는, 다음의 설정을 합니다. [서버 주소]:Connection Service를 제공하는 서버의 주소를 입력합니다. [포트 번호]:Connection Service에서 사용하고 있는 포트의 번호를 입력합니다. [AYT 주기]:Connection Service의 동작을 확인하기 위해서, 재연결을 수행하는 주기를, 초 단위로 입력합니다. 초기값은 [60]입니다. [클라이언트 ID]:Connection Service에서 사용하는 이 기기의 클라이언트 ID를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다. [인증 키]:Connection Service와 연결할 때 사용하는 인증키를 입력합니다. 초기값은 [0]입니다.
[Connection Service 연결 확인] | Connection Service와의 연결 상태를 표시합니다.

#####

- ThinPrint 기능을 사용하려면, 옵션의 i-Option LK-111이 필요합니다.