사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명기록 출력 설정
검색

# 기록 출력 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기록 출력 설정]

팩스 관련 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[송신 기록] | 팩스의 전송 결과를 기재한 보고서를 인쇄할 타이밍을 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[전송결과보고서출력확인] | 전송 결과 보고서의 인쇄 확인 화면을, 전송할 때마다 표시할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[순차 통신 결과 보고서] | 순차 폴링 수신이나 동보 송신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[동보결과 보고서 출력] | 브로드 캐스트 통신의 결과를, 통신한 모든 수신처로 종합할지 수신처별로 기재할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[게시판 전송 결과 보고서] | 게시판에 폴링용 팩스를 등록한 기록을 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 결과 보고서] | 중계 전달로 전송한 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[송신결과보고서출력설정] | 송신 결과 보고서(송신 결과 보고서, 동보 통신 결과 보고서, 폴링 송신 결과 보고서, 중계 결과 보고서, 게시판 폴링 송신 결과 보고서)의 출력 방법을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[활동 기록] | 팩스를 전송/수신한 결과를 기재한 통신 관리 보고서의 인쇄 조건을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[중계 의뢰 접수 보고서] | 중계국으로서 중계 수신했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[PC-FAX 전송 오류 보고서] | 팩스 드라이버를 사용한 PC-FAX 전송에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[타이머예약송신기록] | 타이머 통신 기능을 사용해서 통신을 예약했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[기밀 수신 기록] | 기밀 수신의 결과를 기재한 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[N/W 팩스 수신 오류 보고서] | 인터넷 팩스나 IP 주소 팩스에서 수신에 실패했을 때에, 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인쇄 작업 번호] | 인쇄하는 보고서에 작업 번호의 표시 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[MDN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 장치에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[DSN 메시지] | 인터넷 팩스가, 상대의 메일 서버에 도착한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[정상 수신메일 본문인쇄] | 인터넷 팩스를 수신한 후에, 정상적으로 수신한 것을 알리는 보고서의 인쇄 여부를 선택합니다. 보고서에는, 인터넷 팩스의 제목과 본문이 인쇄됩니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.