사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명사용자 인증
검색

# 사용자 인증

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 방식]
        - [사용자 인증]

사용자 인증의 인증 방식을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인증하기]/[인증 OFF] | 사용자 인증의 도입 여부를 선택합니다. 초기값은 [인증 OFF]입니다.
[인증 방식] | 사용자 인증의 인증 방식을 선택합니다.
| [본체 장치 인증] | 이 기기의 인증 기능을 이용해서, 사용자 인증을 수행합니다. 이 기기에 등록되어 있는 사용자만 이 기기를 사용할 수 있는 인증 방식입니다. 초기값은 [본체 장치 인증]입니다.
[외부 서버 인증] | 사용 환경에서, 사용자 관리에 이용하고 있는 인증 서버와 연계합니다. 인증 서버에 등록되어 있는 사용자만 이 기기를 사용할 수 있는 인증 방식입니다. 미리 [관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[외부 서버 설정]에서 인증 서버를 등록하십시오.
[본체 + 외부 서버] | 외부의 인증 서버에 문제가 발생한 경우를 고려해서, 본체 장치의 인증 기능을 이용한 로그인을 할 수 있도록 하고 싶은 경우에 선택합니다.
[확장 서버 인증] | Authentication Manager 등의 확장 서버와 연계합니다. 확장 서버에 등록되어 있는 사용자만 이 기기를 사용할 수 있는 인증 방식입니다.
[본체 + 확장 서버] | Authentication Manager 등의 확장 서버에 문제가 발생한 경우를 고려해서, 본체 장치의 인증 기능을 이용한 로그인을 할 수 있도록 하고 싶은 경우에 선택합니다.
[기본 인증 방법] | [인증 방식]에서 [본체 + 외부 서버] 또는 [본체 + 확장 서버]를 선택했을 때에, 우선하는 인증 방식을 선택합니다. [인증 방식]이 [본체 + 외부 서버]인 경우, 초기값은 [외부 서버 인증]입니다. [인증 방식]이 [본체 + 확장 서버]인 경우, 초기값은 [확장 서버 인증]입니다.
[사용자 정보 갱신] | [인증 방식]에서 [외부 서버 인증] 또는 [본체 + 외부 서버]를 선택했을 때에 설정합니다. 외부 서버 인증 시는, 인증한 사용자의 정보를 이 기기에서도 관리합니다. 외부 서버 인증을 실시한 사용자 수가, 이 기기에서 관리할 수 있는 사용자 수의 상한에 이르렀을 경우는, 새로운 사용자의 인증이 허가되지 않습니다. 그 경우에, 사용자 정보의 덮어쓰기 등록을 허가할지 선택합니다. [허가]를 선택하면, 가장 과거에 인증한 사용자 정보부터 제거해서 신규 사용자를 등록합니다. [인증 방식]에서 [확장 서버 인증] 또는 [본체 + 확장 서버]를 선택한 경우, 설정값은 강제로 [허가]가 됩니다. 초기값은 [금지]입니다.
[인증 정보 임시 저장] | 외부의 인증 서버가 다운된 경우에 대비해서, 인증 정보를 본체에 일시 저장할지 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다. 일시 저장하는 경우는, 인증 서버에 재연결하는 타이밍과, 일시 저장하는 데이터의 유효 기한을 설정합니다. [재접속 설정]:인증 서버에 재연결하는 타이밍을 설정합니다. [로그인마다 접속]을 선택하면, 이 기기에서 인증 시에 인증 서버에 연결합니다. 이 기기에서의 인증 시에 인증 서버가 다운되었을 경우는, 인증 서버가 다운된 것을 확인하고 나서, 본체에 일시 저장한 인증 정보를 사용해서 로그인합니다. [재접속 간격 설정]을 선택하면, [재접속 시간]에서 설정한 시간에 따라서, 인증 서버에 연결하여, 인증 서버의 상황을 확인합니다. 인증 서버가 다운되었을 경우는, 본체에 일시 저장한 인증 정보를 사용해서 로그인합니다. 초기값은 [재접속 간격 설정]입니다. [유효 기한 설정]:일시 저장한 인증 정보에 유효 기한을 설정할지 선택합니다. 유효 기한을 설정하는 경우는, 유효 기한을 입력합니다. 초기값은 [사용 안함]입니다.