사용자 설명서

검색

홈스캔설정 메뉴에서 등록하기

# 설정 메뉴에서 등록하기

- 단축 수신처에 대해
- E-mail 수신처를 등록하기
- SMB 수신처를 등록하기
- FTP 수신처를 등록하기
- WebDAV 수신처를 등록하기
- 박스 수신처를 등록하기

## 단축 수신처에 대해

자주 전송하는 수신처를 이 기기에 등록함으로써, 전송할 때마다 수신처를 입력하는 번거로움이 줄어듭니다. 이 기기에 등록한 수신처를, 단축 수신처라고 부릅니다.

단축 수신처는, 2000건까지 등록할 수 있습니다. 등록할 수 있는 수신처의 종류는, 전송 방법에 따라서 메일 주소나 컴퓨터명 등이 됩니다.

옵션의 하드디스크를 장착하고 있지 않은 경우, 단축 수신처에 등록할 수 있는 건수는 1000건까지입니다.

#####

- 사용자에 대해서, 수신처의 등록이나 변경을 허가할지 선택할 수 있습니다(초기값:[허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## E-mail 수신처를 등록하기

수신처로 할 메일 주소를 등록합니다.

1. [유틸리티]-[수신지/박스 등록]-[스캐너/팩스 수신지 등록]-[단축 주소(공유)]-[E-Mail 전송]-[신규 등록]을 탭합니다.

   - 관리자의 경우는, [관리자 설정]-[수신지/박스 등록]에서 동일한 조작을 할 수 있습니다.

2. 수신처 정보를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

   - 등록 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- E-mail 수신처는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## SMB 수신처를 등록하기

수신처로 할 컴퓨터의 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 등록합니다. 또한, 파일을 저장할 폴더나, 폴더로의 액세스 정보도 등록합니다.

1. [유틸리티]-[수신지/박스 등록]-[스캐너/팩스 수신지 등록]-[단축 주소(공유)]-[파일 전송(SMB)]-[신규 등록]을 탭합니다.

   - 관리자의 경우는, [관리자 설정]-[수신지/박스 등록]에서 동일한 조작을 할 수 있습니다.

2. 수신처 정보를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

   - 등록 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- 단일 로그온 환경에서 사용할 경우에 SMB 수신처를 등록할 때, [인증 정보 등록 여부]의 설정에 따라서는, 이 기기로 로그인할 때의 인증 정보를 SMB 수신처의 등록 정보에 포함할지 선택하는 화면이 표시됩니다. [인증 정보 등록 여부]의 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- SMB 수신처는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## FTP 수신처를 등록하기

수신처로 할 FTP 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 등록합니다. 또한, 파일을 저장할 폴더나, 계정 정보도 등록합니다.

1. [유틸리티]-[수신지/박스 등록]-[스캐너/팩스 수신지 등록]-[단축 주소(공유)]-[파일 전송(FTP)]-[신규 등록]을 탭합니다.

   - 관리자의 경우는, [관리자 설정]-[수신지/박스 등록]에서 동일한 조작을 할 수 있습니다.

2. 수신처 정보를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

   - 등록 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- FTP 수신처는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## WebDAV 수신처를 등록하기

수신처로 할 WebDAV 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 등록합니다. 또한, 파일을 저장할 폴더나, 계정 정보도 등록합니다.

1. [유틸리티]-[수신지/박스 등록]-[스캐너/팩스 수신지 등록]-[단축 주소(공유)]-[파일 전송(WebDAV)]-[신규 등록]을 탭합니다.

   - 관리자의 경우는, [관리자 설정]-[수신지/박스 등록]에서 동일한 조작을 할 수 있습니다.

2. 수신처 정보를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

   - 등록 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- WebDAV 수신처는 Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 박스 수신처를 등록하기

저장처의 박스를 등록합니다.

- 박스 수신처를 등록하려면, 미리 박스의 등록이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

1. [유틸리티]-[수신지/박스 등록]-[스캐너/팩스 수신지 등록]-[단축 주소(공유)]-[박스 저장]-[신규 등록]을 탭합니다.

   - 관리자의 경우는, [관리자 설정]-[수신지/박스 등록]에서 동일한 조작을 할 수 있습니다.

2. 수신처 정보를 입력하고, [확인]을 탭합니다.

   - 등록 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 등록한 수신처의 설정 내용을 확인할 때는, 등록명을 선택하고, [설정확인]을 탭합니다.

- 등록한 수신처의 설정 내용을 변경할 때는, 등록명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 수신처를 삭제할 때는, 등록명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#####

- 박스 수신처는, Web Connection에서도 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.