사용자 설명서

검색

홈소개원고면 유리에 놓기

# 원고면 유리에 놓기

- 원고면 유리에 놓을 수 있는 원고
- 원고면 유리에 놓는 방법

## 원고면 유리에 놓을 수 있는 원고

항목 | 사양
--- | ---
원고 종류 | 시트, 책(펼친 것), 카드, 입체물
원고 크기 | 최대 11 17(A3)
원고 적재량 | 최대 4-7/7.26kg(2kg)

## 원고면 유리에 놓는 방법

원고면 유리로는, 책이나 카드 등 ADF에 놓을 수 없는 원고를 읽어 들일 수 있습니다. 최대 4-7/16lb(2kg)의 원고를 놓을 수 있습니다.

1. ADF 또는 원고 커버를 엽니다.

   - ADF 또는 원고 커버는, 20˚ 이상 여십시오. 20˚ 이상 열지 않고 원고를 놓으면, 원고의 크기를 검출할 수 없는 경우가 있습니다.

2. 읽어 들일 면을 아래로 놓고, 원고를 원고면 유리에 놓습니다.

   - 원고의 상부(위 쪽)를 뒷 부분으로 하고, 원고 배율의 좌측 뒷 부분의 마크에 맞춰서 놓으십시오. 다른 방향으로 놓았을 때는, 반드시 원고의 놓는 방향을 지정하십시오.

   - OHP 필름, 트레이싱 페이퍼 등의 투명도가 높은 원고를 놓은 경우에는, 원고와 같은 크기의 백지를 원고의 위에 겹치면, 깨끗하게 읽어 들일 수 있습니다.

   #####

   - 4-7/16lb(2kg)를 넘는 무거운 원고를 올리지 마십시오. 또한, 책 등의 펼친 원고를 놓았을 때에, 강한 힘으로 위에서 누르지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

3. ADF 또는 원고 커버를 닫습니다.

   #####

   - 두꺼운 책이나 입체물을 놓았을 때는, ADF 또는 원고 커버를 닫지 말고 읽어들이십시오. 그 경우, 빛이 새는 경우가 있기 때문에, 원고면 유리를 직시하지 않도록 주의하십시오. 단, 새어 나오는 빛은 레이저 광선이 아니므로, 레이저의 위험에 처하는 경우는 없습니다.

#####

원고면 유리에 아래의 크기의 원고를 놓으면, 원고 크기를 자동으로 검지합니다.

- 인치 영역:11 17, 8-1/2 14, 8-1/2 11, 5-1/2 8-1/2

- 메트릭 영역:A3, B4, A4, B5, A5 , 8 13*, 16K, 8K
  메트릭 영역에서, A5 , A6, B6 크기 원고의 경우, 원고 크기를 자동으로 검지할 수 없습니다.
  * Foolscap에는, 8-1/2 13-1/2 , 220mm 330mm , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 , 8-1/8 13-1/4 , 8 13 의 6종류가 있습니다. 이 중에서 1종류를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오.

#####

- ADF 또는 원고 커버를 닫지 않고 복사하면, 복사에 그림자가 들어갈 수 있습니다. 이 기기에서는, 이러한 원고 이외의 그림자를 제거해서 복사할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.