사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)

#### 설정이 초기화되기까지의 시간과, 초기화 후에 표시되는 모드를 변경하려면([시스템 자동 초기화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [초기화 설정]
        - [시스템 자동 초기화]

이 기기를 일정 시간 조작하지 않았을 때, 입력한 모든 설정(등록한 설정 제외)의 초기화 여부를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[우선 기능] | 초기화 후 우선 표시할 기능을 선택합니다. 초기값은 [복사]입니다.
[시스템 자동 초기화 시간] | 초기화하기까지의 시간을 입력합니다. 초기화하지 않는 경우는, [사용 OFF]를 선택합니다. 초기값은 [1]분입니다(설정 범위:[1]~[9]분).

#####

- 사용자 인증/부문 관리를 실시했을 때, 또는 [보안 강화 설정]이 유효일 때는, [시스템 자동 초기화 시간]의 설정값으로, 관리자 설정 모드 및 사용자 인증/부문관리 모드에서 로그 아웃합니다. [사용 OFF]를 선택한 경우는, 1분에서 로그 아웃합니다.

#### 변경 중인 설정이 초기화되기까지의 시간을 변경하려면([자동 초기화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [초기화 설정]
        - [자동 초기화]

이 기기를 일정 시간 조작하지 않았을 때, 복사, 팩스/스캔, 박스의 기능별로, 입력한 모든 설정(등록한 설정 제외)의 초기화 여부를 선택합니다.

초기화할 경우는, 초기화하기까지의 시간을 설정합니다.

초기값은 [1]분입니다.

#### 사용자 변경 시나 ADF에 원고를 놓을 때 등의 조건에서, 설정을 초기화하려면([작업 초기화])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [초기화 설정]
        - [작업 초기화]

사용자 변경 시나 ADF에 원고를 놓을 때 등의 조건에서, 설정을 초기화할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용자 변경] | 키 카운터, 관리 카드를 뺐을 때에, 모든 설정(등록한 설정 제외)의 초기화 여부를 선택합니다. 초기값은 [초기화]입니다.
[ADF 원고 세트] | ADF에 원고를 놓을 때에, 모든 설정(등록한 설정 제외)의 초기화 여부를 선택합니다. 초기값은 [초기화 안 함]입니다.
[다음 작업] | 스테이플 설정, 원고 놓기/제본 방향의 설정, 전송 시의 설정을 작업별로 초기화할지 선택합니다. [스테이플 설정]:스테이플을 설정한 작업이 종료한 후, 다음의 작업에 설정을 이을지, 해제할지 선택합니다. 초기값은 [해제 OFF]입니다. [원고 세트/제본 방향]:원고 놓기나 제본 방향을 설정한 작업이 종료한 후, 다음의 작업에 설정을 이을지, 해제할지 선택합니다. 초기값은 [해제 OFF]입니다. [전송 후 설정 해제]:팩스/스캔 전송 설정에서, 작업별로 설정을 초기화할 때, 모든 설정을 해제하거나, 수신처만 해제할지 선택합니다. [사용자에게 확인]을 선택하면, 설정이나 수신처를 해제할지 확인하는 화면이 표시됩니다. 초기값은 [모두 해제]입니다.
[일반/확대 표시 기본 설정] | 보통의 화면 표시와 확대 표시의 초기값을 동시에 설정할지 선택합니다. [공통 적용]을 선택하면 [확대 표시 초기 설정]이 표시되지 않습니다. [복사 초기설정] 또는 [스캐너/팩스 초기설정]에서, 각 모드의 초기값을 변경하면, 보통의 화면 표시와 확대 표시의 양쪽이 적용됩니다. 초기값은 [공통 적용 안 함]입니다.