사용자 설명서

검색

홈인쇄 USB 연결로 설치하기

# USB 연결로 설치하기

- Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2를 사용할 경우
- Windows Server 2003을 사용할 경우
- 프린터 드라이버의 업데이트

## Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2를 사용할 경우

Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2에서 USB 포트에 연결하는 경우는, 프린터 드라이버를 먼저 설치하고 나서 플러그 앤 플레이에서 프린터 드라이버와 이 기기를 연결합니다.

- Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2의 경우는, 연결한 후에 설치 디스크를 지정할 수 없습니다. 미리 프린터 드라이버를 설치하십시오.

- Windows Vista/Server 2008의 경우는, 먼저 프린터 드라이버를 설치하지 않은 상태여도, 계속해서 프린터 드라이버의 설치 디스크를 지정해서 설치할 수 있습니다.

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

1. 이 기기의 프린터 드라이버를 설치합니다.

   - 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. 이 기기와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결합니다.

3. 이 기기의 주전원을 켭니다.

   이 기기의 프린터 드라이버가 검색되고, 인쇄 준비가 완료됩니다.

   - 프린터 드라이버가 검색되지 않는 경우는, 이 기기를 재기동하십시오.

4. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [프린터 ] 윈도우 또는 [장치 및 프린터] 윈도우에 표시되는지 확인합니다.

#####

- 프린터 드라이버가 올바르게 설치되어 있지 않을 경우는, [드라이버 업데이트...]가 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## Windows Server 2003을 사용할 경우

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

1. 이 기기와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결 후, 컴퓨터를 기동합니다.

2. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

3. 이 기기의 주전원을 켭니다.

   [새 하드웨어 검색 마법사 시작] 대화 상자가 표시됩니다.

   - [새 하드웨어 검색 마법사 시작] 대화 상자가 표시되지 않는 경우는, 이 기기를 재기동하십시오.

   - "Windows 업데이트에 연결하기" 화면이 표시된 경우는, [아니오, 지금 연결 안 함]을 선택합니다.

4. [목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)]를 선택하고, [다음 >]을 클릭합니다.

5. [이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색]에서 [검색할 때 다음 위치 포함:]을 선택하고, [찾아보기]를 클릭합니다.

6. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
     선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버

7. [다음 >]을 클릭하고, 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

8. [마침]을 클릭합니다.

9. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [프린터 및 팩스] 윈도우에 표시되는지 확인합니다.

10. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에서 꺼냅니다.
    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.

## 프린터 드라이버의 업데이트

Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2에서 프린터 드라이버를 먼저 설치하지 않고 이 기기를 연결한 경우, 프린터 드라이버가 올바르게 인식되지 않습니다. 이 경우는, [드라이버 업데이트...]가 필요합니다.

1. 프린터 윈도우를 표시합니다.

   - Windows 8.1의 경우는, 시작 화면에서 []를 클릭하고, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.
     [제어판]이 아이콘 보기로 되어있는 경우는, [장치 및 프린터]를 더블클릭합니다.

   - Windows 8의 경우는, 시작 화면을 오른쪽 클릭하고, [앱 모두 보기]-[제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.
     [제어판]이 아이콘 보기로 되어있는 경우는, [장치 및 프린터]를 더블클릭합니다.

   - Windows Server 2012/Server 2012 R2의 경우는, 시작 화면의 [제어판]-[하드웨어]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.
     [제어판]이 아이콘 보기로 되어있는 경우는, [장치 및 프린터]를 더블클릭합니다.

   - Windows 7/Server 2008 R2의 경우는, 시작 메뉴에서 [장치 및 프린터]를 클릭합니다.
     [장치 및 프린터]가 표시되어 있지 않은 경우에는, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.
     [제어판]이 아이콘 보기로 되어있는 경우는, [장치 및 프린터]를 더블클릭합니다.

2. [지정되지 않음] 카테고리에 표시되고 있는 이 기기의 장치명을 오른쪽 클릭하고, [속성]을 클릭합니다.

   - 이 기기의 장치명이 아닌 [알 수 없는 장치]로 표시되어 있을 때는, 오른쪽 클릭으로 장치를 삭제하고 나서, 프린터 드라이버를 설치하십시오.

3. [하드웨어] 탭의 [속성]을 클릭합니다.

4. [일반] 탭의 [설정 변경]을 클릭합니다.

5. [드라이버] 탭의 [드라이버 업데이트...]를 클릭합니다.

6. 드라이버 소프트웨어의 검색 방법을 선택하는 화면에서 [컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기]를 클릭합니다.

7. [찾아보기...]를 클릭합니다.

8. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [확인]을 클릭합니다.

   - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
     선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버, XPS 드라이버

9. [다음]을 클릭합니다.

10. 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

11. [닫기]를 클릭합니다.

12. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [장치 및 프린터] 윈도우에 표시되는지 확인합니다.

13. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에서 꺼냅니다.
    이상으로, 프린터 드라이버 갱신을 완료합니다.

#####

- Windows Vista/Server 2008에서도, [드라이버 업데이트...]를 이용할 수 있습니다. [장치 관리자]에서 [기타 장치]에 표시되어 있는 이 기기의 [속성]을 열고, [드라이버 업데이트...]를 지정합니다.
  ([장치 관리자]는, [컴퓨터]를 오른쪽 클릭하고 나서 [속성]을 클릭하여, 표시되는 [작업]에서 선택합니다.)