사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명레이아웃 - 조합
검색

# 레이아웃 - 조합

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [레이아웃 - 조합]

다이렉트 인쇄할 때의, N-up 설정의 초기값을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 복수의 페이지를 용지 1매의 같은 면으로 축소해서 인쇄할지 선택합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[행] | 용지 1매의 가로 방향으로 분할할 페이지 수를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다.
[열] | 용지 1매의 세로 방향으로 분할할 페이지 수를 입력합니다. 초기값은 [1]입니다.
[조합 순서] | 페이지를 배치할 방법을 선택합니다. 초기값은 [가로 순서]입니다.
[조합 방향] | 페이지를 배치할 방향을 선택합니다. 초기값은 [좌상에서우하]입니다.
[레이아웃 설정] | 레이아웃에 관한 상세한 설정을 합니다. [페이지 간격]:행 방향과 열 방향의 페이지 간격을 설정합니다. 초기값은 모두 [0]인치(0mm)입니다. [원고 여백]:상하 좌우의 여백을 설정합니다. 초기값은 모두 [0]인치(0mm)입니다. [페이지 배율]:임의의 배율을 지정하여 페이지를 확대 또는 축소합니다. 초기값은 [자동]입니다. [페이지 테두리]:페이지 사이에 경계선의 인자 여부를 선택합니다. 초기값은 [인쇄 안 함]입니다.