사용자 설명서

검색

홈인쇄프린터 드라이버의 프린트 화면에 대해

# 프린터 드라이버의 [프린트] 화면에 대해

- 프린트 화면의 표시 방법
- 각 화면에서 공통의 항목에 대해

## [프린트] 화면의 표시 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램에서 원고 데이터를 열고, [파일] 메뉴에서 [프린트]를 클릭합니다.

2. [프린터:]에서, 인쇄할 프린터가 선택되어 있는지 확인합니다.

   [매수 & 페이지] 화면이 표시됩니다.

## 각 화면에서 공통의 항목에 대해

[프린트] 화면에서 공통의 설정이나 버튼에 대해 설명합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[용지 보기] | 현재 설정에서 페이지 레이아웃의 샘플을 표시하여, 인쇄 결과 이미지를 확인할 수 있습니다.
[상세 정보] | 현재의 설정 내용을 문자로 표시합니다.
[본체 정보...] | 옵션 장착의 상태를 표시합니다.이 기기와 통신 가능한 상태에서 유효합니다. [장치 정보 취득]:이 기기와 통신해서 옵션의 장착 상태를 취득합니다. [SNMP 설정]:이 기기에서 SNMP Read Community Name을 변경한 경우는, 이 기기에서 정보를 취득할 때에 사용하는 Read Community Name을 입력합니다. [Wake-On-Lan...]Wake-On-Lan 기능에 관한 설정을 합니다. Wake-On-Lan 기능을 사용하려면, 미리 이 기기에서 [ErP에서 복귀]의 설정이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. Wake-On-Lan 기능을 사용하는 경우는, [매직 패킷 복귀]에 체크를 합니다. 또, Web Connection의 관리자 모드의 [네트워크]-[고급네트워크 설정]-[장치 설정]에서 표시되는 MAC 주소를 입력합니다. [버전...]:사용하시는 프린터 드라이버의 버전을 확인합니다.
[초기화] | 설정 내용을 초기값 상태로 돌립니다.
[취소] | 변경한 설정을 무효(취소)로 하고, 설정 화면을 닫습니다.
[프린트] | 변경한 설정을 유효로 하여 인쇄합니다.

#####

- Mac OS X 10.9/10.10에서 샌드 박스 대응 응용 프로그램을 사용하는 경우, [본체 정보...]의 [장치 정보 취득]은 이용할 수 없습니다.

- Mac OS X 10.10의 경우, [본체 정보...]의 [Wake-On-Lan...]은 표시되지 않습니다.