사용자 설명서

검색

홈제어판에 대해로그인 화면에 대해

# 로그인 화면에 대해

- 이 기기에 로그인하기
- 사용자 인증(본체 장치 인증)을 실시하기
- 사용자 인증(외부 서버 인증)을 실시하기
- 부문 인증을 실시하기

## 이 기기에 로그인하기

이 기기에서 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우는, 터치 패널에 로그인 화면을 표시합니다.

로그인 화면에서, 사용자/부문의 이름과 암호를 입력하고, [로그인]을 탭하거나, 또는 Access를 누르면, 인증을 실시합니다. 목적의 조작이 끝나면 Access를 눌러서, 로그아웃합니다.

## 사용자 인증(본체 장치 인증)을 실시하기

사용자명과 암호를 입력하고, 사용자 인증을 실시합니다. 이 기기의 인증 설정에 따라서, 로그인 화면의 표시가 다를 수 있습니다.

1. [사용자 명]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭합니다.

   - 공용 사용자(등록되지 않은 사용자)의 사용을 허가한 경우는, [공용 사용자]를 탭하면 로그인 할 수 있습니다.

   - 로그인 화면에, 사용자명 일람을 불러올 목록 아이콘의 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 사용자명 일람을 불러올 목록 아이콘을 탭하면, 사용자명의 일람을 표시하고, 로그인할 사용자를 선택할 수 있습니다.

2. 사용자명과 암호를 입력하고, []를 탭합니다.

3. [로그인]을 탭하거나, 또는 Access를 눌러서, 이 기기로 로그인합니다.

   - 사용자 인증과 부문 관리를 도입하여, 사용자 인증과 부문 관리가 연동되어 있지 않은 경우, 이후에 부문 인증이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 사용자 인증과 부문 관리가 연동되어 있는 경우는, 부문 인증은 불필요합니다.

   인증에 성공하면, 이 기기에 로그인합니다. 로그인 중에는, 사용자명이 화면의 상부에 표시됩니다.

4. 목적의 조작이 끝나면, Access를 눌러서 로그아웃합니다.

   - 로그인 중에 이 기기를 조작하지 않는 시간이 계속되면(초기값:[1]분), 자동으로 로그아웃됩니다.

5. 로그아웃의 확인 화면에서 [예]를 탭합니다.

   - 로그아웃 확인 화면의 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[표시 ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 사용자 인증(외부 서버 인증)을 실시하기

사용자명과 암호를 입력하고, 인증을 실시할 서버를 선택합니다. 이 기기의 인증 설정에 따라서, 로그인 화면의 표시가 다를 수 있습니다.

1. [사용자 명]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭합니다.

   - 공용 사용자(등록되지 않은 사용자)의 사용을 허가한 경우는, [공용 사용자]를 탭하면 로그인 할 수 있습니다.

   - 로그인 화면에, 사용자명 일람을 불러올 목록 아이콘의 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[OFF]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 사용자명 일람을 불러올 목록 아이콘을 탭하면, 사용자명의 일람을 표시하고, 로그인할 사용자를 선택할 수 있습니다.

2. 사용자명과 암호를 입력하고, []를 탭합니다.

3. 복수의 인증 서버를 사용할 경우는, [서버명]의 입력 영역 또는 목록 아이콘을 탭하여, 인증을 실시할 서버를 선택합니다.

   - 초기 설정은, 초기값으로 등록된 인증 서버가 선택되어 있습니다.

4. [로그인]을 탭하거나, 또는 Access를 눌러서, 이 기기로 로그인합니다.

   - 사용자 인증과 부문 관리를 도입하여, 사용자 인증과 부문 관리가 연동되어 있지 않은 경우, 이후에 부문 인증이 필요합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - 사용자 인증과 부문 관리가 연동되어 있는 경우는, 부문 인증은 불필요합니다.

   인증에 성공하면, 이 기기에 로그인합니다. 로그인 중에는, 사용자명이 화면의 상부에 표시됩니다.

5. 목적의 조작이 끝나면, Access를 눌러서 로그아웃합니다.

   - 로그인 중에 이 기기를 조작하지 않는 시간이 계속되면(초기값:[1]분), 자동으로 로그아웃됩니다.

6. 로그아웃의 확인 화면에서 [예]를 탭합니다.

   - 로그아웃 확인 화면의 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[표시 ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 부문 인증을 실시하기

부문명과 암호를 입력하고, 부문 인증을 실시합니다. 이 기기의 인증 설정에 따라서, 로그인 화면의 표시가 다를 수 있습니다.

- 사용자 인증과 부문 관리를 도입하여, 사용자 인증과 부문 관리가 연동되어 있지 않은 경우는, 먼저 사용자 인증을 실시합니다. 본체 장치 인증을 실시할 경우는, 여기를 읽어주십시오. 외부 서버 인증을 실시할 경우는, 여기를 읽어주십시오.

- 사용자 인증과 부문 관리가 연동되어 있는 경우는, 부문 인증은 불필요합니다.

1. [부문명]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭합니다.

   - 암호만으로 부문 인증을 실시하는 경우에는, 키패드가 표시된 상태로 되어 있습니다. 암호가 숫자만인 경우에는, 직접 암호를 입력할 수 있습니다.

   - 암호에 문자가 포함되어 있는 경우에는, [암호]의 입력 영역 또는 키보드 아이콘을 탭해서, 암호를 입력합니다.

2. 부문명과 암호를 입력하고, []를 탭합니다.

3. [로그인]을 탭하거나, 또는 Access를 눌러서, 이 기기로 로그인합니다.

   인증에 성공하면, 이 기기에 로그인합니다. 로그인 중에는, 부문명이 화면의 상부에 표시됩니다. 사용자 인증과 부문 관리를 병용하고 있는 경우에는, 사용자명이 화면의 상부에 표시됩니다.

4. 목적의 조작이 끝나면, Access를 눌러서 로그아웃합니다.

   - 로그인 중에 이 기기를 조작하지 않는 시간이 계속되면(초기값:[1]분), 자동으로 로그아웃됩니다.

5. 로그아웃의 확인 화면에서 [예]를 탭합니다.

   - 로그아웃 확인 화면의 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[표시 ON]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.