사용자 설명서

검색

홈확장 기능본체의 제어판에서 설정하기

# 본체의 제어판에서 설정하기

- 저장 기능을 설정하기
- 클라이언트 기능을 설정하기

## 저장 기능을 설정하기

본체의 제어판에서 저장 기능의 설정을 합니다. 저장 기능의 설정을 유효로 하면, 컴퓨터에서 전송되는 인쇄 작업을 저장 장치에 축적할 수 있게 됩니다.

[유틸리티]-[관리자 설정]-[시스템 접속]-[유니버셜 인쇄 설정]-[인쇄 저장 기능 설정]을 탭하여, 다음의 설정을 수행합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인쇄 저장 기능 사용 설정] | 저장 기능의 사용 여부를 선택합니다. 저장 기능을 사용할 경우는, [유효]를 선택합니다. 설정 변경을 반영하려면 본체의 재기동이 필요합니다. 아래의 설정이 변경된 경우, [인쇄 저장 기능 사용 설정]은 강제로 [무효]가 됩니다. 인증 방식의 설정이 해제, 또는 다른 인증 방식으로 변경된 경우 [보안 강화 설정]이 유효로 변경된 경우 [인쇄 저장 기능 사용 설정]이 [유효]에서 [무효]로 변경된 경우, 저장 장치에 축적되어 있는 모든 인쇄 작업이 삭제됩니다.
[인증&인쇄 인자후 삭제 설정] | 저장 장치에 축적된 인쇄 작업을 실행한 시점에서, 인쇄 작업을 자동으로 삭제할지 선택합니다. [인쇄 저장 기능 사용 설정]이 [유효]인 경우에 설정할 수 있습니다.
[문서 삭제 시간 설정] | 저장 장치에 축적된 인쇄 작업을 자동으로 삭제하기 까지의 시간을 설정합니다. [인쇄 저장 기능 사용 설정]이 [유효]의 경우에 설정할 수 있습니다. 일수로 지정한 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 선택하고, 시간을 입력합니다. 저장 장치에 인쇄 작업을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.
[모든 문서 삭제] | 저장 장치에 축적되어 있는 인쇄 작업을 모두 삭제합니다. [인쇄 저장 기능 사용 설정]이 [유효]인 경우에 설정할 수 있습니다.

#####

- LK-114_SetupTool에서 유니버셜 인쇄 설정을 수행한 경우는, 이 설정은 불필요합니다.

- 네트워크가 혼잡한 환경에서, 클라이언트 장치에서 인쇄 작업을 실행한 경우, [인증&인쇄 인자후 삭제 설정]을 [예]로 설정해도 인쇄 작업이 삭제되지 않을 수 있습니다. 이 경우는, [클라이언트 기능 설정]의 [연결 타임아웃 설정]에서 타임 아웃 시간을 연장하십시오.

## 클라이언트 기능을 설정하기

본체의 제어판에서 클라이언트 기능을 설정합니다. 클라이언트 기능의 설정을 유효로 하면, 유효로 한 본체에서 저장 장치에 축척된 인쇄 작업을 실행할 수 있게 됩니다.

[유틸리티]-[관리자 설정]-[시스템 접속]-[유니버셜 인쇄 설정]-[클라이언트 기능 설정]을 탭하여, 다음의 설정을 수행합니다.

항목 | 사양
--- | ---
[클라이언트 기능 사용 설정] | 클라이언트 기능의 사용 여부를 선택합니다. 클라이언트 기능을 사용할 경우는, [유효]를 선택합니다.
[프로토콜 설정] | 저장 장치에 연결할 때에 사용하는 프로토콜을 [IPP] 또는 [Raw 포트]에서 선택합니다. [클라이언트 기능 사용 설정]이 [유효]인 경우에 설정할 수 있습니다.
[연결 타임아웃 설정] | 저장 장치와 연결의 타임 아웃 시간을 설정합니다. [클라이언트 기능 사용 설정]이 [유효]인 경우에 설정할 수 있습니다.

#####

- LK-114_SetupTool에서 유니버셜 인쇄 설정을 수행한 경우, 이 설정은 불필요합니다.