사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명사용자 인증/부문 관리
검색

# 사용자 인증/부문 관리

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]

사용자 인증과 부문 관리를 설정합니다.

이 기기를 사용할 수 있는 사용자의 제한이나, 사용 상황의 관리를 할 수 있습니다. 인증 방식의 설정, 사용자 정보나 부문 정보의 등록을 수행합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인증 방식] | 사용자 인증이나 부문 관리의 인증 방식 등, 이 기기의 인증 기능을 설정합니다.
[사용자 인증 설정] | 사용자 인증을 도입한 경우에, 사용자 정보를 등록합니다. 또, 사용자별 기능 제한의 설정이나, 사용 환경을 확인합니다.
[부문 관리 설정] | 부문 관리를 도입하는 경우에, 부문 정보를 등록합니다. 또, 부문별 기능 제한의 설정이나, 사용 환경을 확인합니다.
[인증 지정 없이 인쇄] | 인증 정보가 없는 인쇄 작업(프린터 드라이버에서, 사용자 인증이나 부문 관리를 올바르게 설정하지 않은 채 인쇄 지시한 작업)을 허가할지 선택합니다.
[사용 관리 카운터 목록] | 사용 관리 카운터 목록을 인쇄합니다.
[외부 서버 설정] | 외부 서버 인증을 도입한 경우에, 인증 서버를 등록합니다. 복수의 인증 서버를 등록하는 경우는, 보통 사용하는 인증 서버를 초기값으로 등록합니다.
[참조 허가 설정] | 사용자별로 참조할 수 있는 수신처를 제한합니다.
[인증 장치 설정] | 인증 유닛을 사용하는 경우에, 인증 방식과 로그 아웃에 관한 설정을 합니다.
[사용자/부문 공통 설정] | 로그 아웃 시의 확인 화면의 표시 등, 사용자 인증/부문 관리에서 공통의 설정을 합니다.
[Home 수신지 유효 설정] | Scan to Home 기능의 유효 여부를 선택합니다. 인증 서버로 Active Directory를 사용하는 경우에 설정할 수 있습니다.
[전송 수신지 제한] | 전송할 수 있는 수신처를 제한할지 설정합니다. 네트워크 상의 공유 폴더에 액세스에, 이 기기에 로그인한 사용자의 인증 정보를 사용합니다.
[인쇄 단순 인증] | 사용자 인증을 도입한 경우에, 프린터 드라이버를 사용해서 인쇄할 때, 사용자명만 인증(인쇄 단순 인증)을 허가할지 선택합니다. 외부 서버 인증을 도입한 경우는, 인쇄 단순 인증에 이용하는 인증 서버를 등록합니다.
[확장 서버 다운시의 상한] | 확장 서버가 다운된 경우, 이 기기에서 인쇄 매수나 박스 등록수 등의 상한 관리를 수행할지 설정합니다.
[결제 정보 업데이트] | 확장 서버가 다운된 경우, 이 기기에서 관리할 수 있는 과금 정보가 상한수에 이르렀을 때에, 오래된 과금 정보에 덮어쓰기를 허가할지 선택합니다.