사용자 설명서

검색

홈확장 기능주된 메시지와 처리 방법

# 주된 메시지와 처리 방법

메시지 | 원인 | 처리 방법
--- | --- | ---
[인쇄 작업을 전송할 수 없습니다.] | LK-114_ManagerPort에서 설정한 우선 전송처, 보조 전송처의 통신 확인을 할 수 없었습니다. | 사용자:[확인]을 클릭하면, 인쇄 작업이 자동으로 삭제됩니다. 전송처의 통신을 확인하여, 다시 인쇄를 실행하십시오.
데이터 전송 중에 전송 오류가 발생했습니다. | 사용자:[확인]을 클릭하면, 인쇄 작업은 스풀러에 오류로 남습니다. 전송처의 통신을 확인하여, 다시 인쇄를 실행하십시오.
[클라이언트 장치에서 문제가 발견되었습니다. 주 전원을 OFF / ON하여, 해제하십시오. 해제할 수 없는 경우, 관리자에게 문의하십시오.] | 클라이언트 장치에서 치명적인 오류가 발생했습니다. | 사용자:클라이언트 장치를 재기동하십시오. 관리자:LK-114_SetupTool 또는 본체의 제어판에서 클라이언트 기능의 설정을 확인하십시오.
[프린터 수신 포트가 사용 불가 상태입니다. 관리자에게 문의하십시오.] | 본체의 포트를 사용할 수 없습니다. | 관리자:LK-114-ManegerPort에서 포트의 설정을 확인하십시오.
[인쇄 저장 장치에서 문제가 발견되었습니다. 인쇄 저장 장치의 주 전원을 OFF / ON하여, 해제하십시오. 해제할 수 없는 경우, 관리자에게 문의하십시오.] | 저장 장치에서 치명적인 오류가 발생했습니다. | 사용자:저장 장치를 재기동하십시오. 관리자:LK-114_SetupTool 또는 본체의 제어판에서 저장 기능의 설정을 확인하십시오.
[인쇄 저장 장치 비활성화되어 있습니다.] | 저장 장치의 설정이 무효로 되어 있습니다. | 관리자:LK-114_SetupTool 또는 본체의 제어판에서 저장 기능의 설정을 유효로 하십시오.
[통신 타임아웃이 발생하고 있습니다.] | 처리 동작이 타임 아웃되었습니다. | 관리자:LK-114_SetupTool 또는 본체의 제어판에서 저장 기능 설정의 타임 아웃 설정값을 변경하십시오.
[유니버셜 그룹 설정 불일치입니다. 관리자에게 문의하십시오.] | 저장 장치에 등록되어 있는 유니버셜 그룹 설정에, 클라이언트 장치가 등록되어 있지 않습니다. | 관리자:LK-114_SetupTool 또는 본체의 제어판에서 저장 장치와 동일한 유니버셜 그룹에 본체를 등록하십시오.
[작동 중입니다. 잠시 기다린 후, 다시 시도하십시오.] | 본체가 처리 동작 중이므로, 조작할 수 없습니다. | 사용자:다시 조작을 하십시오.
[인쇄 저장 장치가 시작 중입니다. 잠시 기다린 후, 다시 시도하십시오.] | 저장 장치가 기동중이므로, 조작할 수 없습니다. | 사용자:저장 장치의 기동이 끝나고 나서, 다시 조작을 하십시오.
[곧, 등록할 전체 문서 수가 제한됩니다. 관리자에게 문의하십시오.] | 전체 문서 상한(10,000건)의 70% 이상의 문서가 등록되어 있습니다. | 관리자:문서 일람 화면에서, 불필요한 인쇄 작업을 삭제하십시오.
[곧, 인쇄 저장 장치에서 사용하는 HDD 용량이 제한됩니다. 관리자에게 문의하십시오.] | HDD 용량(5GB)의 70% 이상의 문서가 등록되어 있습니다. | 관리자:문서 일람 화면에서, 불필요한 인쇄 작업을 삭제하십시오.
[곧, 등록 할 문서 수가 제한됩니다. 문서를 제거하십시오.] | 로그인되어 있는 사용자의 문서 상한(100건)의 70% 이상의 문서가 등록되어 있습니다. | 사용자:문서 일람 화면에서 불필요한 인쇄 작업을 삭제하십시오.
[처리할 수 없는 문서가 있습니다. 나중에 다시 시도하십시오. ] | 대상의 문서가 저장 장치에서 사용중이므로, 처리 동작을 완료할 수 없었습니다. | 사용자:다시 조작을 하십시오.