사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스팩스의 인쇄 설정을 하기(관리자용)

# 팩스의 인쇄 설정을 하기(관리자용)

- 인쇄 초기 설정에 대해(인쇄 용지 선택/수신인쇄 최소 축소)
- 인쇄할 용지 크기를 고정하기(인쇄 용지 크기)
- 인쇄할 용지 트레이를 고정하기(수신 인쇄용 트레이)
- 부정형 크기(세로가 긴)의 팩스를 분할해서 인쇄하기(팩스 페이지 분할)

## 인쇄 초기 설정에 대해([인쇄 용지 선택]/[수신인쇄 최소 축소])

수신한 팩스는, 팩스 크기에 따라서, 다음의 조건으로 인쇄됩니다.

Letter/A4 등의 정형 크기로 수신한 팩스는, 수신한 팩스와 동일한 정형 크기의 용지에, 조금 축소해서 인쇄합니다(초기값:96%).

예를 들면, Ledger/A3의 팩스는 Ledger/A3의 용지에, Legal/B4의 팩스는 Legal/B4의 용지에 각각 96%로 축소해서 인쇄합니다.

팩스 인쇄 설정에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 정형 크기보다 세로가 긴 팩스는, 팩스의 폭과 길이로부터, 최적인 용지 크기를 결정해서, 그 크기의 용지로 인쇄합니다. 최적 크기의 용지가 놓여 있지 않은 경우는, 비슷한 크기의 용지에 들어가도록 인쇄합니다.

## 인쇄할 용지 크기를 고정하기([인쇄 용지 크기])

수신한 팩스 용지 크기의 대소에 관계없이, 항상 지정한 크기의 용지로 인쇄할 수 있습니다.

수신한 팩스보다, 인쇄할 크기로 지정한 용지 크기가 작을 때는, 인쇄할 용지 크기에 맞춰서 축소하여 인쇄합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 인쇄할 용지 트레이를 고정하기([수신 인쇄용 트레이])

수신한 팩스 용지 크기의 대소와 관계없이, 항상 지정한 트레이에 놓인 용지로 인쇄할 수 있습니다.

수신한 팩스보다, 지정한 트레이에 놓인 용지 크기가 작을 때는, 트레이에 놓인 용지 크기에 맞춰서 축소하여 인쇄합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- [수신 인쇄용 트레이]에서 트레이를 지정하면, [인쇄 용지 크기]의 설정은 무시합니다([인쇄 용지 선택]이 강제적으로 [자동 선택]으로 전환됩니다).

- [수신인쇄 최소 축소]를 [등배]로 하면, [수신 인쇄용 트레이]는 강제적으로 [자동]으로 전환됩니다.

## 부정형 크기(세로가 긴)의 팩스를 분할해서 인쇄하기([팩스 페이지 분할])

정형 크기보다 세로가 긴 팩스는, 축소해서 인쇄하지 않고, 정형 크기에 들어가지 않는 부분을, 다음 페이지로 인쇄합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- [수신인쇄 최소 축소]를 [등배]로 하면, [팩스 페이지 분할]은 강제적으로 [OFF]로 전환되어, 들어가지 않는 부분을 다음 페이지로 처리하지 않고, 제외해서 인쇄합니다.

- [양면 인쇄(수신)]가 [ON]인 경우, [팩스 페이지 분할]은 사용할 수 없습니다.